|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区屋面防水维修工程-评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 315920.47 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 315920.47 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 6580.42 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 6580.42 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 21559.19 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 30965.41 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 375025.49 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区屋面防水维修工程-评审 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度：SBS卷材防水两 层，水泥砂浆抹压20mm 2.防水层数：2层 3.防水层做法： | | m2 | 2278 | | 97.3 | 221649.4 |  |
| 2 | 011607002001 | 防水层拆除 1.防水层拆除 | | m2 | 2278 | | 9.78 | 22278.84 |  |
| 3 | 01B001 | 垃圾外运 1.拆除后垃圾外运 | | m3 | 228 | | 18 | 4104 |  |
| 4 | 011605001001 | 平面块料拆除 1.拆除的基层类型:瓦屋面拆除 2.饰面材料种类 | | m2 | 319.87 | | 7.38 | 2360.64 |  |
| 5 | 010901001001 | 瓦屋面 1.瓦品种、规格：屋面板黏贴瓦 2.粘结层砂浆的配合比 | | m2 | 319.87 | | 124.48 | 39817.42 |  |
| 6 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位：楼外侧排水 2.介质：雨水管 3.材质、规格：PVC 4.连接形式：热熔 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | | m | 810 | | 28.96 | 23457.6 |  |
| 7 | 031001006003 | 塑料管 1.安装部位 2.介质 3.材质、规格：塑料落水斗 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | | 个 | 23 | | 28.89 | 664.47 |  |
| 8 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 1.拆除部位 2.抹灰层种类：水泥抹灰 | | m2 | 25 | | 22.33 | 558.25 |  |
| 9 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆抹 灰 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 | | m2 | 25 | | 30.07 | 751.75 |  |
| 10 | 011608002001 | 铲除涂料面 1.铲除部位名称 2.铲除部位的截面尺寸 | | m2 | 10.4 | | 6.14 | 63.86 |  |
| 11 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型 2.喷刷涂料部位 3.腻子种类 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：两遍腻子两遍乳胶 漆 | | m2 | 10.4 | | 20.6 | 214.24 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 315920.47 |  |
| 合计 | | | | | | | | 315920.47 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区屋面防水维修工程-评审 | | | 标段： | | | | | 第1页 共2页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度：SBS卷材 防水两层，水泥砂浆抹压20mm 2.防水层数：2层 3.防水层做法： | | m2 | － | 14.63 | 75.32 | | 0.65 | 16.49 | 6.70 | 97.3 |
|  | 9-2-10 | 改性沥青卷材热熔法 一层 平面 | | 10m2 | 0.1 | 2.64 | 37.38 | |  |  |  |  |
|  | 9-2-12 | 改性沥青卷材热熔法 每增一层 平面 | | 10m2 | 0.1 | 2.31 | 28.46 | |  |  |  |  |
|  | 9-2-67 | 水泥砂浆二次抹压 厚20mm | | 10m2 | 0.1 | 9.68 | 9.48 | | 0.65 |  |  |  |
| 2 | 011607002001 | 防水层拆除 1.防水层拆除 | | m2 | － | 6.71 |  | |  | 7.56 | 3.07 | 9.78 |
|  | 01-1-21借 | 卷材防水层 | | 10m2 | 0.1 | 6.71 |  | |  |  |  |  |
| 3 | 01B001 | 垃圾外运 1.拆除后垃圾外运 | | m3 | － |  | 18.00 | |  |  |  | 18 |
|  | 临时子目 | 垃圾外运 | | m3 | 1 |  | 18.00 | |  |  |  |  |
| 4 | 011605001001 | 平面块料拆除 1.拆除的基层类型:瓦屋面拆除 2.饰面材料种类 | | m2 | － | 5.06 |  | |  | 5.70 | 2.32 | 7.38 |
|  | 01-1-20借 | 无泥背屋面 挂瓦条、水泥瓦顶 | | 10m2 | 0.1 | 5.06 |  | |  |  |  |  |
| 5 | 010901001001 | 瓦屋面 1.瓦品种、规格：屋面板黏贴瓦 2.粘结层砂浆的配合比 | | m2 | － | 25.52 | 86.42 | | 0.85 | 28.77 | 11.69 | 124.48 |
|  | 9-1-8调 | 瓷质波形瓦 屋面板上或椽子挂瓦条 上铺设 | | 10m2 | 0.1 | 25.52 | 86.42 | | 0.85 |  |  |  |
| 6 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位：楼外侧排水 2.介质：雨水管 3.材质、规格：PVC 4.连接形式：热熔 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | | m | － | 5.83 | 20.46 | |  | 6.57 | 2.67 | 28.96 |
|  | 9-3-11 | 塑料管排水 水落管φ＞110mm | | 10m | 0.1 | 5.83 | 20.46 | |  |  |  |  |
| 7 | 031001006003 | 塑料管 1.安装部位 2.介质 3.材质、规格：塑料落水斗 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | | 个 | － | 5.28 | 21.20 | |  | 5.95 | 2.41 | 28.89 |
|  | 9-3-13 | 塑料管排水 落水斗 | | 10个 | 0.1 | 5.28 | 21.20 | |  |  |  |  |
| 8 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 1.拆除部位 2.抹灰层种类：水泥抹灰 | | m2 | － | 15.32 |  | |  | 17.27 | 7.01 | 22.33 |
|  | 01-1-129借 | 墙柱面 水泥及混合砂浆面 | | 10m2 | 0.1 | 15.32 |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区屋面防水维修工程-评审 | | | 标段： | | | | | 第2页 共2页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 9 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比：1:3水泥 砂浆抹灰 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 | | m2 | － | 15.64 | 7.10 | | 0.18 | 17.60 | 7.15 | 30.07 |
|  | 12-1-3 | [水泥抹灰砂浆 1:3][水泥抹灰砂浆  1:2]水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 | | 10m2 | 0.1 | 15.64 | 7.10 | | 0.18 |  |  |  |
| 10 | 011608002001 | 铲除涂料面 1.铲除部位名称 2.铲除部位的截面尺寸 | | m2 | － | 4.21 |  | |  | 4.75 | 1.93 | 6.14 |
|  | 01-1-146借 | 抹灰面油漆涂料 | | 10m2 | 0.1 | 4.21 |  | |  |  |  |  |
| 11 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型 2.喷刷涂料部位 3.腻子种类 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：两遍腻子两 遍乳胶漆 | | m2 | － | 10.56 | 5.22 | |  | 11.88 | 4.82 | 20.6 |
|  | 14-4-5 | 满刮调制腻子 外墙抹灰面 二遍 | | 10m2 | 0.1 | 4.56 | 1.18 | |  |  |  |  |
|  | 14-3-15 | 室外乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 | | 10m2 | 0.1 | 6.00 | 4.04 | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区屋面防水维修工程-评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 72315.07 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 2.55 | 2031.2 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 2.55 | 461.01 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 25.6 | 118.02 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 15 | 69.15 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 2.18 | 1736.48 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 2.18 | 394.12 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 25.6 | 100.89 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 15 | 59.12 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 2.91 | 2317.96 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 2.91 | 526.09 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 25.6 | 134.68 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 15 | 78.91 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 0.15 | 494.78 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 分部分项省价×F04×H4 | | 0.15 | 47.55 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 25.6 | 12.17 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 15 | 7.13 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | | 计费基础×F54 | |  |  |
|  | 合计 | |  | |  | 6580.42 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 1428.77 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 365.76 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 214.31 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区屋面防水维修工程-评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 | |  | |  | 322500.89 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 322500.89 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 21559.19 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 14415.79 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 2.34 | 7546.52 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.56 | 1806 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.65 | 2096.26 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.92 | 2967.01 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 4902.01 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 1902.76 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 338.63 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 30965.41 |
|  | 合计 | |  | |  | 52524.6 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |