|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单项工程招标控制价汇总表** | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 单位工程名称 | | 金额(元) | | 其中（元） | | | |
| 暂列金额及 特殊项目暂估价 | | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 市政工程 | | 1929688.72 | |  | |  | 130302.32 |
|  | 评审-义和佳苑铺设沥青路面二期工程 | | 1929688.72 | |  | |  | 130302.32 |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 合计 | | | 1929688.72 | |  | |  | 130302.32 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **市政工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：评审-邹城市钢山街道义和佳苑铺设沥青路面二期工程 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 1623019.72 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 1623019.72 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 17034.58 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | | 8225.76 | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 8808.82 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 130302.32 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 159332.10 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 1929688.72 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-邹城市钢山街道义和佳苑铺设沥青路面二期工程 | | | 标段： | | | 第1页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 041001001001 | 路面凿毛 1.路面凿毛 | | m2 | 27543.71 | | 5.14 | 141574.67 |  |
| 2 | 040203003001 | 透层、粘层 1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：1kg/m2，石屑3m3/1000m2 | | m2 | 27543.71 | | 3.85 | 106043.28 |  |
| 3 | 040203006001 | 沥青混凝土 1.沥青品种：4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土 路面 | | m2 | 27543.71 | | 47.8 | 1316589.34 |  |
| 4 | 041001009001 | 拆除井盖 1.拆除原有检查井、雨水井井盖 2.井盖规格：500\*600 | | 座 | 33 | | 50 | 1650 |  |
| 5 | 041001009001 | 拆除井盖 1.拆除原有污水井井盖 2.规格型号：铸铁φ700井盖、混凝土盖板 φ700 | | 座 |  | | 50 |  |  |
| 6 | 040504001001 | 污水井盖恢复 1.铸铁φ700井盖恢复 2.利用原有铸铁φ700井盖 本清单包含井盖拆除 | | 座 | 70 | | 27.11 | 1897.7 |  |
| 7 | 040504001002 | 雨水篦子恢复 1.雨水篦子恢复 2.利用原有雨水篦子 3.型号：500\*600 | | 座 | 33 | | 82.13 | 2710.29 |  |
| 8 | 040205018001 | 市场西侧警示柱安装 1.市场西侧警示柱安装 | | 根 | 4 | | 95.42 | 381.68 |  |
| 9 | 04B002 | 警示柱拆除 1.市场西侧警示柱拆除 | | 根 | 4 | | 40 | 160 |  |
| 10 | 04B001 | 检查井加高 1.检查井加高 2.高度：平均200mm 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 4.砌筑材料：烧结粉煤灰实心砖240\*115\*53 5.井壁抹灰：1：2水泥砂浆20mm厚 | | 个 | 75 | | 127.03 | 9527.25 |  |
| 11 | 04B001 | 雨水口加高 1.雨水口加高 2.高度：平均200mm 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 4.砌筑材料：烧结粉煤灰实心砖240\*115\*53 5.井壁抹灰：1：2水泥砂浆20mm厚 | | 个 | 43 | | 64.69 | 2781.67 |  |
| 12 | 040205006001 | 标线 1.冷喷标线 2.宽度：15cm 3.线型：直线型 4.颜色：白色实线 | | m2 | 2065.9 | | 14.21 | 29356.44 |  |
| 13 | 040504001003 | 污水井盖安装 1.铸铁φ700井盖安装 | | 座 | 5 | | 469.59 | 2347.95 |  |
| 14 | 040504001004 | 雨水篦子安装 1.500\*600雨水篦子安装 | | 座 | 13 | | 442.13 | 5747.69 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 1620767.96 |  |
| 合计 | | | | | | | | 1620767.96 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-邹城市钢山街道义和佳苑铺设沥青路面二期工程 | | | 标段： | | | 第2页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 15 | 040504001009 | 砌筑井 1.毁坏雨水井重新砌筑 2.砌筑材料品种：烧结粉煤灰实心砖 240\*115\*53 3.盖板材质、规格：铸铁井盖、井座 φ700 重型 4.砂浆强度等级、配合比：预拌混合砂浆  M7.5 5.井壁抹灰：1：2水泥砂浆20mm厚 | | 座 | 1 | | 2251.76 | 2251.76 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 2251.76 |  |
| 合计 | | | | | | | | 1623019.72 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-邹城市钢山街道义和佳苑铺设沥青路面二期工程 | | | 标段： | | | | | 第1页 共2页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 041001001001 | 路面凿毛 1.路面凿毛 | | m2 | － | 3.57 | 0.01 | | 0.62 | 4.67 | 0.94 | 5.14 |
|  | 1-3-81 | 路面凿毛 水泥混凝土路面 小型机械 | | 100m2 | 0.01 | 3.57 | 0.01 | | 0.62 |  |  |  |
| 2 | 040203003001 | 透层、粘层 1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：1kg/m2，石屑3m3/1000m2 | | m2 | － | 0.04 | 3.68 | | 0.10 | 0.14 | 0.03 | 3.85 |
|  | 2-3-13 | 透层 无结合料粒料基层 乳化沥青  1kg/m2 | | 100m2 | 0.01 | 0.04 | 3.68 | | 0.10 |  |  |  |
| 3 | 040203006001 | 沥青混凝土 1.沥青品种：4cm厚AC-13细粒式沥青 混凝土路面 | | m2 | － | 1.08 | 43.12 | | 2.77 | 4.09 | 0.83 | 47.8 |
|  | 2-3-43 | 细粒式沥青混凝土路面 厚度3cm 机 械摊铺 | | 100m2 | 0.01 | 0.81 | 0.16 | | 2.07 |  |  |  |
|  | zc2\_0003 | 细粒式沥青混凝土 | | m3 | 0.03 |  | 32.18 | |  |  |  |  |
|  | 2-3-44 | 细粒式沥青混凝土路面 每增1cm 机 械摊铺 | | 100m2 | 0.01 | 0.27 | 0.05 | | 0.70 |  |  |  |
|  | zc2\_0003 | 细粒式沥青混凝土 | | m3 | 0.01 |  | 10.73 | |  |  |  |  |
| 4 | 041001009001 | 拆除井盖 1.拆除原有检查井、雨水井井盖 2.井盖规格：500\*600 | | 座 | － |  | 50.00 | |  |  |  | 50 |
|  | 临时子目 | 拆除井盖 | |  | 1 |  | 50.00 | |  |  |  |  |
| 5 | 041001009001 | 拆除井盖 1.拆除原有污水井井盖 2.规格型号：铸铁φ700井盖、混凝 土盖板φ700 | | 座 |  |  | 50.00 | |  |  |  | 50 |
|  | 临时子目 | 拆除井盖 | |  |  |  | 50.00 | |  |  |  |  |
| 6 | 040504001001 | 污水井盖恢复 1.铸铁φ700井盖恢复 2.利用原有铸铁φ700井盖 本清单包含井盖拆除 | | 座 | － | 8.34 | 16.59 | | 0.23 | 9.73 | 1.95 | 27.11 |
|  | 2-4-39 | [预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5]更换 检查井盖座 | | 座 | 1 | 8.34 | 16.59 | | 0.23 |  |  |  |
| 7 | 040504001002 | 雨水篦子恢复 1.雨水篦子恢复 2.利用原有雨水篦子 3.型号：500\*600 | | 座 | － | 51.16 | 19.04 | | 0.25 | 58.38 | 11.68 | 82.13 |
|  | 6-6-387 | [预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5]雨水 井 铸铁平箅 | | 10套 | 0.1 | 51.16 | 19.04 | | 0.25 |  |  |  |
| 8 | 040205018001 | 市场西侧警示柱安装 1.市场西侧警示柱安装 | | 根 | － | 23.59 | 53.26 | | 10.93 | 38.20 | 7.64 | 95.42 |
|  | 2-5-48 | 警示柱 | | 个 | 1 | 23.59 | 53.26 | | 10.93 |  |  |  |
| 9 | 04B002 | 警示柱拆除 1.市场西侧警示柱拆除 | | 根 | － |  | 40.00 | |  |  |  | 40 |
|  | 临时子目 | 警示柱 | |  | 1 |  | 40.00 | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-邹城市钢山街道义和佳苑铺设沥青路面二期工程 | | | 标段： | | | | | 第2页 共2页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 10 | 04B001 | 检查井加高 1.检查井加高 2.高度：平均200mm 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥 砂浆 4.砌筑材料：烧结粉煤灰实心砖 240\*115\*53 5.井壁抹灰：1：2水泥砂浆20mm厚 | | 个 | － | 55.83 | 57.97 | | 0.45 | 63.91 | 12.78 | 127.03 |
|  | 2-4-34调 | 检查井、窨井 升高≤30cm | | 座 | 1 | 55.83 | 57.97 | | 0.45 |  |  |  |
| 11 | 04B001 | 雨水口加高 1.雨水口加高 2.高度：平均200mm 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥 砂浆 4.砌筑材料：烧结粉煤灰实心砖 240\*115\*53 5.井壁抹灰：1：2水泥砂浆20mm厚 | | 个 | － | 17.00 | 43.55 | | 0.23 | 19.56 | 3.91 | 64.69 |
|  | 2-4-35调 | 单室雨水进水井 升高≤30cm | | 座 | 1 | 17.00 | 43.55 | | 0.23 |  |  |  |
| 12 | 040205006001 | 标线 1.冷喷标线 2.宽度：15cm 3.线型：直线型 4.颜色：白色实线 | | m2 | － | 1.53 | 7.30 | | 4.16 | 6.11 | 1.22 | 14.21 |
|  | 2-5-18 | 纵向标线 常温漆 | | 100m2 | 0.01 | 1.53 | 0.20 | | 4.16 |  |  |  |
|  | zc2\_0001 | 常温涂料 | | kg | 0.444 |  | 7.10 | |  |  |  |  |
| 13 | 040504001003 | 污水井盖安装 1.铸铁φ700井盖安装 | | 座 | － | 8.34 | 459.07 | | 0.23 | 9.73 | 1.95 | 469.59 |
|  | 2-4-39 | [预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5]更换 检查井盖座 | | 座 | 1 | 8.34 | 16.59 | | 0.23 |  |  |  |
|  | zc2\_0002 | 检查井盖座 | | 套 | 1 |  | 442.48 | |  |  |  |  |
| 14 | 040504001004 | 雨水篦子安装 1.500\*600雨水篦子安装 | | 座 | － | 51.16 | 379.04 | | 0.25 | 58.38 | 11.68 | 442.13 |
|  | 6-6-387 | [预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5]雨水 井 铸铁平箅 | | 10套 | 0.1 | 51.16 | 19.04 | | 0.25 |  |  |  |
|  | zc2\_0004 | 铸铁平箅 | | 套 | 1 |  | 360.00 | |  |  |  |  |
| 15 | 040504001009 | 砌筑井 1.毁坏雨水井重新砌筑 2.砌筑材料品种：烧结粉煤灰实心砖 240\*115\*53 3.盖板材质、规格：铸铁井盖、井座  φ700重型 4.砂浆强度等级、配合比：预拌混合 砂浆 M7.5 5.井壁抹灰：1：2水泥砂浆20mm厚 | | 座 | － | 543.43 | 1565.02 | | 16.35 | 634.82 | 126.96 | 2251.76 |
|  | 6-6-4调 | 砖砌圆形雨水检查井 砖砌盖板式 井 内径1000mm,适用管径200～600mm,井 深2.35m@R\*1,C\*0.9,J\*1 | | 座 | 1 | 543.43 | 1565.02 | | 16.35 |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：评审-邹城市钢山街道义和佳苑铺设沥青路面二期工程 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | | 8225.76 |
| 2 | 总价措施费 | | | 8808.82 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 17034.58 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：评审-邹城市钢山街道义和佳苑铺设沥青路面二期工程 | | 标段： | | 第1页 共2页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人机费 | |  | 267598.85 |
|  | 人机费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 45 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 45 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 45 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 45 |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） | |  | | 45 |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） | |  | | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 0.61 | 1779.26 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 0.61 | 734.56 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 16.2 | 119 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 3.8 | 27.91 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 1.05 | 3062.67 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 1.05 | 1264.4 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 16.2 | 204.83 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 3.8 | 48.05 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 0.38 | 1108.4 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 0.38 | 457.59 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 16.2 | 74.13 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 3.8 | 17.39 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 0.58 | 1691.76 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 计费基础×F04×H4 | | 0.58 | 698.43 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 16.2 | 113.15 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 3.8 | 26.54 |
| 5 | 工程定位复测费 | |  | | 0.12 | 350.02 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） | | 计费基础×F05×H5 | | 0.12 | 144.5 |
|  | 企业管理费（E2） | | E1×FL | | 16.2 | 23.41 |
|  | 利润（E3） | | E1×FL | | 3.8 | 5.49 |
| 6 | 地下管线交叉处理 | |  | | 0.28 | 816.71 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） | | 计费基础×F06×H6 | | 0.28 | 337.17 |
|  | 企业管理费（F2） | | F1×FL | | 16.2 | 54.62 |
|  | 利润（F3） | | F1×FL | | 3.8 | 12.81 |
| 7 | 疫情防控措施费率 | | 计费基础×F54 | |  |  |
|  | 合计 | |  | |  | 8808.82 |
|  | 其中：人机费 | | A1+B1+C1+D1+E1+F1 | |  | 3636.65 |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：评审-邹城市钢山街道义和佳苑铺设沥青路面二期工程 | | 标段： | | 第2页 共2页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2+E2+F2 | |  | 589.14 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3+E3+F3 | |  | 138.19 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-邹城市钢山街道义和佳苑铺设沥青路面二期工程 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安 拆 | |  | 项 | | 1 | 8225.76 | 8225.76 |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建 筑物临时保护设施 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 8225.76 |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-邹城市钢山街道义和佳苑铺设沥青路面二期工程 | | | 标段： | | | | | 第1页 共2页 | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 定额 | | | 地方 | | 暂估 | |
| 单价 | 合价 | | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | | 工日 | 13.0000 | 128.00 | 1664.00 | | 110.00 | 1430.00 |  |  |
| 2 | 00010040 | 综合工日（市政) | | 工日 | 1366.5229 | 117.00 | 159883.18 | | 103.00 | 140751.86 |  |  |
| 3 | J200 | 人工 | | 工日 |  | 130.00 |  | | 113.00 |  |  |  |
| 4 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | | kg | 7.0000 | 5.62 | 39.34 | | 5.62 | 39.34 |  |  |
| 5 | 01150003 | 六角空心钢(综合) | | kg | 19.2806 | 3.72 | 71.72 | | 3.72 | 71.72 |  |  |
| 6 | 02090013 | 塑料薄膜 | | m2 | 7.0839 | 1.86 | 13.18 | | 1.86 | 13.18 |  |  |
| 7 | 02330005 | 草袋 | | m2 | 19.1400 | 4.81 | 92.06 | | 4.81 | 92.06 |  |  |
| 8 | 03130823 | 合金钢钻头一字型 | | 个 | 13.7719 | 18.58 | 255.88 | | 18.58 | 255.88 |  |  |
| 9 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖  240×115×53 | | 千块 | 5.3326 | 737.86 | 3934.71 | | 524.27 | 2795.72 |  |  |
| 10 | 04270073 | 预制混凝土盖板 | | m3 | 0.0963 | 1115.04 | 107.38 | | 1115.04 | 107.38 |  |  |
| 11 | 05010033 | 枕木 | | m3 | 0.1600 | 2017.70 | 322.83 | | 2017.70 | 322.83 |  |  |
| 12 | 13010071 | 煤焦油沥青漆 L01-17 | | kg | 16.5180 | 6.78 | 111.99 | | 6.78 | 111.99 |  |  |
| 13 | 13310001 | 乳化沥青 | | kg | 28094.5842 | 3.84 | 107883.20 | | 3.54 | 99454.83 |  |  |
| 14 | 14030001 | 柴油 | | t | 1.1017 | 5283.19 | 5820.49 | | 5283.19 | 5820.49 |  |  |
| 15 | 14350155 | 稀释剂 | | kg | 34.5832 | 11.82 | 408.77 | | 11.82 | 408.77 |  |  |
| 16 | 22450003 | 高压风管 φ25-6P-20m | | m | 2.7544 | 22.12 | 60.93 | | 22.12 | 60.93 |  |  |
| 17 | 33010039 | 塑钢爬梯 | | kg | 5.4540 | 5.58 | 30.43 | | 5.58 | 30.43 |  |  |
| 18 | 34110003 | 水 | | m3 | 3.1800 | 6.36 | 20.22 | | 4.03 | 12.82 |  |  |
| 19 | 34110009 | 电 | | kW·h | 0.2745 | 0.80 | 0.22 | | 0.80 | 0.22 |  |  |
| 20 | 35110001 | 风镐凿子 | | 根 | 0.1680 | 16.81 | 2.82 | | 16.81 | 2.82 |  |  |
| 21 | 36010005 | 铸铁井盖、井座 φ700重 型 | | 套 | 0.9000 | 648.58 | 583.72 | | 442.48 | 398.23 |  |  |
| 22 | 80010027 | 预拌防水水泥砂浆 1:2 | | m3 | 0.0585 | 631.07 | 36.92 | | 631.07 | 36.92 |  |  |
| 23 | 80010035 | 预拌混合砂浆 M7.5 | | m3 | 0.6039 | 514.56 | 310.74 | | 514.56 | 310.74 |  |  |
| 24 | 80010045 | 预拌砌筑砂浆(干拌) DM  M7.5 | | m3 | 8.3604 | 582.52 | 4870.10 | | 582.52 | 4870.10 |  |  |
| 25 | 80010051 | 预拌抹灰砂浆(干拌) DP  M20 | | m3 | 1.3830 | 567.96 | 785.49 | | 567.96 | 785.49 |  |  |
| 26 | 80210043 | 预拌混凝土 C15 | | m3 | 0.3636 | 407.77 | 148.27 | | 407.77 | 148.27 |  |  |
| 27 | 80210047 | 预拌混凝土 C20 | | m3 | 0.8830 | 407.77 | 360.06 | | 417.48 | 368.63 |  |  |
| 28 | 88000053 | 其他材料费 | | % | 1.0000 | 2392.74 | 2392.74 | | 2208.26 | 2208.26 |  |  |
| 29 | J301 | 汽油 | | kg |  | 6.11 |  | | 6.11 |  |  |  |
| 30 | J302 | 柴油 | | kg |  | 5.28 |  | | 5.28 |  |  |  |
| 31 | J303 | 电 | | kW·h |  | 0.80 |  | | 0.80 |  |  |  |
| 32 | 990120030 | 钢轮内燃压路机 12t | | 台班 | 0.5000 | 489.05 | 244.53 | | 467.80 | 233.90 |  |  |
| 33 | 990121040 | 轮胎压路机 26t | | 台班 | 14.0473 | 864.00 | 12136.87 | | 842.75 | 11838.36 |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-邹城市钢山街道义和佳苑铺设沥青路面二期工程 | | | 标段： | | | | | 第2页 共2页 | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 定额 | | | 地方 | | 暂估 | |
| 单价 | 合价 | | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 34 | 990122040 | 钢轮振动压路机 12t | | 台班 | 31.1244 | 729.89 | 22717.39 | | 708.64 | 22055.99 |  |  |
| 35 | 990122050 | 钢轮振动压路机 15t | | 台班 | 28.3700 | 952.10 | 27011.08 | | 930.85 | 26408.21 |  |  |
| 36 | 990129010 | 手持式风动凿岩机 | | 台班 | 327.7701 | 12.27 | 4021.74 | | 12.27 | 4021.74 |  |  |
| 37 | 990140010 | 汽车式沥青喷洒机 4000L | | 台班 | 3.5807 | 781.67 | 2798.93 | | 739.17 | 2646.75 |  |  |
| 38 | 990142030 | 沥青混凝土摊铺机 8t | | 台班 | 14.0473 | 1206.63 | 16949.89 | | 1121.63 | 15755.87 |  |  |
| 39 | 990142040 | 沥青混凝土摊铺机 12t | | 台班 | 0.5000 | 1435.25 | 717.63 | | 1350.25 | 675.13 |  |  |
| 40 | 990146010 | 汽车式路面划线机 450mm | | 台班 | 10.3295 | 491.14 | 5073.23 | | 467.52 | 4829.25 |  |  |
| 41 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | | 台班 | 0.0090 | 724.50 | 6.52 | | 682.00 | 6.14 |  |  |
| 42 | 990401015 | 载重汽车 4t | | 台班 | 10.4375 | 382.29 | 3990.15 | | 364.58 | 3805.30 |  |  |
| 43 | 990401030 | 载重汽车 8t | | 台班 | 0.0090 | 475.14 | 4.28 | | 457.43 | 4.12 |  |  |
| 44 | 990403030 | 平板拖车组 40t | | 台班 | 2.0000 | 1392.12 | 2784.24 | | 1343.55 | 2687.10 |  |  |
| 45 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | | 台班 | 0.3456 | 249.48 | 86.22 | | 225.86 | 78.06 |  |  |
| 46 | 991003020 | 电动空气压缩机  0.6m3/min | | 台班 | 327.8781 | 40.21 | 13183.98 | | 40.21 | 13183.98 |  |  |
| 47 | 994500050 | 回程费占人材机费 | | % | 1.0000 | 1466.16 | 1466.16 | | 1370.09 | 1370.09 |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | 403404.23 | | － | 370509.90 | － | 0.00 |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主材汇总表** | | | | | | | |
| 工程名称：评审-邹城市钢山街道义和佳苑铺设沥青路面二期工程 | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | | 单价 | 金额 |
| 1 | 常温涂料 | | kg | 916.60 | | 16.00 | 14665.58 |
| 2 | 检查井盖座 | | 套 | 5.00 | | 442.48 | 2212.40 |
| 3 | 细粒式沥青混凝土 | | m3 | 1112.77 | | 1061.95 | 1181701.75 |
| 4 | 铸铁平箅 | | 套 | 13.00 | | 360.00 | 4680.00 |
|  |  | |  |  | |  |  |
| 合计 | | | | | | | 1203259.73 |
|  | |  | | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：评审-邹城市钢山街道义和佳苑铺设沥青路面二期工程 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 | |  | |  | 1640054.3 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 1640054.3 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 130302.32 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 93975.11 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.75 | 28700.95 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.33 | 21812.72 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.84 | 13776.46 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.81 | 29684.98 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 24928.83 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 9676.32 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 1722.06 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 159332.1 |
|  | 合计 | |  | |  | 289634.42 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |