|  |
| --- |
| **工程项目招标控制价汇总表** |
| 工程名称：邹城市石墙镇2023年C类村-面坊村街道提升项目 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中（元） |
| 暂列金额及特殊项目暂估价 | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 邹城市石墙镇2023年C类村-面坊村街道提升项目 | 341177.56 |  |  | 23011.17 |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 341177.56 |  |  | 23011.17 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **单项工程招标控制价汇总表** |
| 工程名称：邹城市石墙镇2023年C类村-面坊村街道提升项目 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中（元） |
| 暂列金额及特殊项目暂估价 | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 市政工程 | 341177.56 |  |  | 23011.17 |
|  | 　石墙镇2023年C类村面坊村街道提升项目—市政（评审） | 341177.56 |  |  | 23011.17 |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 341177.56 |  |  | 23011.17 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **单位工程招标控制价汇总表** |
| 工程名称：邹城市石墙镇2023年C类村-面坊村街道提升项目 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总名称 | 合计 |
| 金额（元） | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | 283165.77 |  |
| 1.1 | 　A、土石方工程 | 283165.77 |  |
| 2 | 措施项目 | 6830 |  |
| 2.1 | 　单价措施费 | 4411.07 |  |
| 2.2 | 　总价措施费 | 2418.93 |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 　暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 　专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 　特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 　计日工 |  |  |
| 3.5 | 　采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 　其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 　总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 　其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 23011.17 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 6 | 税金 | 28170.62 |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | 341177.56 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **市政工程招标控制价汇总表** |
| 工程名称：石墙镇2023年C类村面坊村街道提升项目—市政（评审） | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总名称 | 合计 |
| 金额（元） | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | 283165.77 |  |
| 1.1 | 　A、土石方工程 | 283165.77 |  |
| 2 | 措施项目 | 6830.00 |  |
| 2.1 | 　单价措施费 | 4411.07 |  |
| 2.2 | 　总价措施费 | 2418.93 |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 　暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 　专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 　特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 　计日工 |  |  |
| 3.5 | 　采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 　其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 　总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 　其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 23011.17 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 6 | 税金 | 28170.62 |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | 341177.56 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：石墙镇2023年C类村面坊村街道提升项目—市政（评审） | 标段： | 第1页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 040103001001 | 平整场地1.密实度要求：达到设计要求2.填方材料品种3.填方粒径要求4.填方来源、运距 | m2 | 4890 | 0.65 | 3178.5 |  |
| 2 | 040103001005 | 压实1.密实度要求：达到设计要求2.填方材料品种：普通土3.填方粒径要求4.填方来源、运距 | m2 | 4890 | 1.36 | 6650.4 |  |
| 3 | 040103001002 | 回填方1.密实度要求：达到设计要求2.填方材料品种：普通土3.填方粒径要求4.填方来源、运距5.含买土 | m3 | 703 | 18 | 12654 |  |
| 4 | 040203007001 | 水泥混凝土1.混凝土强度等级：C302.掺和料3.厚度:6cm4.嵌缝材料 | m2 | 3120 | 36.32 | 113318.4 |  |
| 5 | 040203007002 | 水泥混凝土1.混凝土强度等级：C302.掺和料3.厚度：10cm4.嵌缝材料 | m2 | 1770 | 55.02 | 97385.4 |  |
| 6 | 041001002001 | 拆除人行道1.材质：透水砖2.厚度 | m2 | 21 | 3.59 | 75.39 |  |
| 7 | 041001003001 | 拆除基层1.材质：砼垫层2.厚度：10cm3.部位 | m2 | 21 | 11.09 | 232.89 |  |
| 8 | 04B001 | 垃圾外运 | m3 | 2.1 | 18 | 37.8 |  |
| 9 | 040204002001 | 人行道块料铺设1.块料品种、规格：利用拆除花砖2.基础、垫层：材料品 种、厚度：10cm厚C30砼垫层3.图形 | m2 | 21 | 86.14 | 1808.94 |  |
| 10 | 040101002001 | 挖沟槽土方1.土壤类别：普通土2.挖土深度 | m3 | 32.35 | 3.07 | 99.31 |  |
| 11 | 040103001003 | 回填方1.密实度要求：达到设计要求2.填方材料品种：普通土3.填方粒径要求4.填方来源、运距 | m3 | 11.32 | 19.38 | 219.38 |  |
| 12 | 040305001002 | 垫层1.材料品种、规格：C15砼2.厚度：10cm | m3 | 6.6 | 460.73 | 3040.82 |  |
| 本页小计 | 238701.23 |  |
| 合计 | 238701.23 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：石墙镇2023年C类村面坊村街道提升项目—市政（评审） |  标段： | 第2页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 040305004001 | 砖砌体1.部位：2号路路侧2.材料品种、规格：烧结煤矸石砖3.砂浆强度等级： | m3 | 36 | 567.34 | 20424.24 |  |
| 14 | 040305004002 | 墙面抹灰1.部位：挡墙2.材料品种、规格：10厚2.5水泥砂浆3.砂浆强度等级 | m2 | 336 | 25.14 | 8447.04 |  |
| 15 | 040205006001 | 标线1.材料品种：冷喷停车位标线2.工艺3.线型 | m2 | 56 | 14.4 | 806.4 |  |
| 16 | 040501001001 | 混凝土管1.垫层、基础材质及厚 度2.管座材质3.规格：d2004.接口方式：砂浆接口5.铺设深度 | m | 8 | 45.47 | 363.76 |  |
| 17 | 040101002002 | 挖沟槽土方1.土壤类别2.挖土深度 | m3 | 43 | 3.07 | 132.01 |  |
| 18 | 040103001004 | 回填方1.密实度要求2.填方材料品种3.填方粒径要求4.填方来源、运距 | m3 | 30.85 | 3.87 | 119.39 |  |
| 19 | 040501004001 | 塑料管1.垫层、基础材质及厚 度2.材质及规格：d600pe双壁波纹管3.连接形式4.铺设深度5.管道检验及试验要求 | m | 43 | 279.48 | 12017.64 |  |
| 20 | 040504001001 | 砌筑井1.垫层、基础材质及厚度：15cm厚C15砼2.砌筑材料品种、规格、 强度等级：烧结煤矸石砖M7.5砂浆砌筑3.勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆4.砂浆强度等级、配合比5.混凝土强度等级6.盖板材质、规格：砼井盖 | 座 | 2 | 1077.03 | 2154.06 |  |
| 本页小计 | 44464.54 |  |
| 合计 | 283165.77 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **工程量清单综合单价分析表** |
| 工程名称：石墙镇2023年C类村面坊村街道提升项目—市政（评审） | 标段： | 第1页 共3页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | 综合单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 |
| 1 | 040103001001 | 平整场地1.密实度要求：达到设计要求2.填方材料品种3.填方粒径要求4.填方来源、运距 | m2 | －　 | 0.10 |  | 0.44 | 0.58 | 0.11 | 0.65 |
|  | 1-1-209 | 推土机平整场地 | 100m2 | 0.01 | 0.10 |  | 0.44 |  |  |  |
| 2 | 040103001005 | 压实1.密实度要求：达到设计要求2.填方材料品种：普通土3.填方粒径要求4.填方来源、运距 | m2 | －　 | 0.97 |  | 0.14 | 1.24 | 0.25 | 1.36 |
|  | 1-1-221 | 机械原土夯实 平地 | 100m2 | 0.01 | 0.97 |  | 0.14 |  |  |  |
| 3 | 040103001002 | 回填方1.密实度要求：达到设计要求2.填方材料品种：普通土3.填方粒径要求4.填方来源、运距5.含买土 | m3 | －　 |  | 18.00 |  |  |  | 18 |
|  | 临时子目 | 买土回填 | m3 | 1 |  | 18.00 |  |  |  |  |
| 4 | 040203007001 | 水泥混凝土1.混凝土强度等级：C302.掺和料3.厚度:6cm4.嵌缝材料 | m2 | －　 | 8.19 | 26.28 |  | 9.31 | 1.85 | 36.32 |
|  | 2-3-79 | 预拌混凝土 厚度20cm | 100m2 | 0.01 | 11.32 | 0.84 |  |  |  |  |
|  | zc3\_0001 | C30预拌混凝土路面(抗折 45#) | m3 | 0.204 |  | 85.17 |  |  |  |  |
|  | 2-3-80 | 预拌混凝土 每增减1cm | 100m2 | -0.14 | -4.11 | -0.79 |  |  |  |  |
|  | zc3\_0001 | C30预拌混凝土路面(抗折 45#) | m3 | -0.143 |  | -59.62 |  |  |  |  |
|  | 2-3-83 | 水泥混凝土养生 塑料膜养护 | 100m2 | 0.01 | 0.98 | 0.68 |  |  |  |  |
| 5 | 040203007002 | 水泥混凝土1.混凝土强度等级：C302.掺和料3.厚度：10cm4.嵌缝材料 | m2 | －　 | 9.36 | 43.54 |  | 10.64 | 2.12 | 55.02 |
|  | 2-3-79 | 预拌混凝土 厚度20cm | 100m2 | 0.01 | 11.32 | 0.84 |  |  |  |  |
|  | zc3\_0001 | C30预拌混凝土路面(抗折 45#) | m3 | 0.204 |  | 85.17 |  |  |  |  |
|  | 2-3-80 | 预拌混凝土 每增减1cm | 100m2 | -0.1 | -2.94 | -0.57 |  |  |  |  |
|  | zc3\_0001 | C30预拌混凝土路面(抗折 45#) | m3 | -0.102 |  | -42.58 |  |  |  |  |
|  | 2-3-83 | 水泥混凝土养生 塑料膜养护 | 100m2 | 0.01 | 0.98 | 0.68 |  |  |  |  |
| 6 | 041001002001 | 拆除人行道1.材质：透水砖2.厚度 | m2 | －　 | 2.92 |  |  | 3.32 | 0.67 | 3.59 |
|  | 1-3-29 | 拆除人行道 混凝土预制板 | 100m2 | 0.01 | 2.92 |  |  |  |  |  |
| 7 | 041001003001 | 拆除基层1.材质：砼垫层2.厚度：10cm3.部位 | m2 | －　 | 7.35 | 0.07 | 1.67 | 10.02 | 2.00 | 11.09 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **工程量清单综合单价分析表** |
| 工程名称：石墙镇2023年C类村面坊村街道提升项目—市政（评审） | 标段： | 第2页 共3页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | 综合单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 |
|  | 1-3-9 | 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚度≤15cm | 100m2 | 0.01 | 7.35 | 0.07 | 1.67 |  |  |  |
| 8 | 04B001 | 垃圾外运 | m3 | －　 |  |  | 18.00 | 18.00 |  | 18 |
|  | 临时子目 | 垃圾外运 | m3 | 1 |  |  | 18.00 |  |  |  |
| 9 | 040204002001 | 人行道块料铺设1.块料品种、规格：利用拆除花砖2.基础、垫层：材料品 种、厚度：10cm厚C30砼垫层3.图形 | m2 | －　 | 24.29 | 56.02 | 0.26 | 27.87 | 5.57 | 86.14 |
|  | 2-4-6 | 人行道块料铺设 干硬性水泥砂浆垫层 混凝土彩色步砖 | 100m2 | 0.01 | 18.78 | 13.77 | 0.26 |  |  |  |
|  | 3-3-2 | [预拌混凝土 C30]混凝土垫层 混凝土 | 10m3 | 0.01 | 5.51 | 42.25 |  |  |  |  |
| 10 | 040101002001 | 挖沟槽土方1.土壤类别：普通土2.挖土深度 | m3 | －　 | 0.41 |  | 2.13 | 2.68 | 0.53 | 3.07 |
|  | 1-1-115 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 不装车 一、二类土 | 100m3 | 0.01 | 0.41 |  | 2.13 |  |  |  |
| 11 | 040103001003 | 回填方1.密实度要求：达到设计要求2.填方材料品种：普通土3.填方粒径要求4.填方来源、运距 | m3 | －　 | 13.82 |  | 2.02 | 17.71 | 3.54 | 19.38 |
|  | 1-1-226 | 机械填土夯实 槽、坑 | 100m3 | 0.01 | 13.82 |  | 2.02 |  |  |  |
| 12 | 040305001002 | 垫层1.材料品种、规格：C15砼2.厚度：10cm | m3 | －　 | 55.13 | 393.08 |  | 62.62 | 12.52 | 460.73 |
|  | 3-3-2 | [预拌混凝土 C15]混凝土垫层 混凝土 | 10m3 | 0.1 | 55.13 | 393.08 |  |  |  |  |
| 13 | 040305004001 | 砖砌体1.部位：2号路路侧2.材料品种、规格：烧结煤矸石砖3.砂浆强度等级： | m3 | －　 | 132.05 | 382.48 | 18.82 | 169.96 | 33.99 | 567.34 |
|  | 3-5-35 | 砖砌体 墩、台、墙 | 10m3 | 0.1 | 132.05 | 382.48 | 18.82 |  |  |  |
| 14 | 040305004002 | 墙面抹灰1.部位：挡墙2.材料品种、规格：10厚2.5水泥砂浆3.砂浆强度等级 | m2 | －　 | 15.61 | 5.73 | 0.21 | 17.97 | 3.59 | 25.14 |
|  | 3-8-2调 | 水泥砂浆抹面 墙面 无嵌线 | 100m2 | 0.01 | 15.61 | 5.73 | 0.21 |  |  |  |
| 15 | 040205006001 | 标线1.材料品种：冷喷停车位标线2.工艺3.线型 | m2 | －　 | 1.53 | 7.49 | 4.16 | 6.11 | 1.22 | 14.4 |
|  | 2-5-18 | 纵向标线 常温漆 | 100m2 | 0.01 | 1.53 | 0.19 | 4.16 |  |  |  |
|  | zc3\_0002 | 常温涂料 | kg | 0.444 |  | 7.30 |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **工程量清单综合单价分析表** |
| 工程名称：石墙镇2023年C类村面坊村街道提升项目—市政（评审） | 标段： | 第3页 共3页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | 综合单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 |
| 16 | 040501001001 | 混凝土管1.垫层、基础材质及厚 度2.管座材质3.规格：d2004.接口方式：砂浆接口5.铺设深度 | m | －　 | 13.60 | 28.77 | 0.01 | 15.45 | 3.09 | 45.47 |
|  | 6-2-1 | 平接(企口)式混凝土管道铺设 人工下管 管径≤300mm | 100m | 0.01 | 12.01 |  |  |  |  |  |
|  | zc3\_0003 | 钢筋混凝土管d200 | m | 1.01 |  | 28.60 |  |  |  |  |
|  | 6-2-71 | [预拌水泥砂浆 1:2]水泥砂浆接口 管径≤300mm | 10个口 | 0.025 | 1.59 | 0.17 | 0.01 |  |  |  |
| 17 | 040101002002 | 挖沟槽土方1.土壤类别2.挖土深度 | m3 | －　 | 0.41 |  | 2.13 | 2.68 | 0.53 | 3.07 |
|  | 1-1-115 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 不装车 一、二类土 | 100m3 | 0.01 | 0.41 |  | 2.13 |  |  |  |
| 18 | 040103001004 | 回填方1.密实度要求2.填方材料品种3.填方粒径要求4.填方来源、运距 | m3 | －　 | 0.94 |  | 2.25 | 3.40 | 0.68 | 3.87 |
|  | 1-1-218 | 机械松填土 | 100m3 | 0.01 | 0.94 |  | 2.25 |  |  |  |
| 19 | 040501004001 | 塑料管1.垫层、基础材质及厚 度2.材质及规格：d600pe双壁波纹管3.连接形式4.铺设深度5.管道检验及试验要求 | m | －　 | 27.86 | 242.24 | 2.52 | 34.33 | 6.86 | 279.48 |
|  | 6-2-244 | 塑料管道铺设(胶圈接口) 管外径≤600mm | 100m | 0.01 | 27.86 | 0.33 | 2.52 |  |  |  |
|  | zc3\_0005 | 塑料管dn600pe双壁波纹管 | m | 1.02 |  | 241.91 |  |  |  |  |
| 20 | 040504001001 | 砌筑井1.垫层、基础材质及厚度：15cm厚C15砼2.砌筑材料品种、规格、 强度等级：烧结煤矸石砖M7.5砂浆砌筑3.勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆4.砂浆强度等级、配合比5.混凝土强度等级6.盖板材质、规格：砼井盖 | 座 | －　 | 332.70 | 654.62 | 11.59 | 390.59 | 78.12 | 1077.03 |
|  | 6-6-348 | [预拌混凝土 C15]非定型井 混凝土 垫层 | 10m3 | 0.013 | 12.62 | 49.49 |  |  |  |  |
|  | 6-6-352 | [砌筑水泥砂浆 M7.5]砖砌 矩形 井室、井筒、井盖 | 10m3 | 0.11 | 199.07 | 385.46 | 8.98 |  |  |  |
|  | 6-6-366调 | [预拌防水水泥砂浆 1:2]砖墙 抹灰 井内侧 | 100m2 | 0.03 | 67.62 | 27.70 | 2.34 |  |  |  |
|  | 6-6-385 | [预拌水泥砂浆 1:2]井盖座 φ800 混凝土 | 10套 | 0.1 | 53.39 | 13.21 | 0.27 |  |  |  |
|  | zc3\_0004 | 混凝土井盖座 | 套 | 1.01 |  | 178.76 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工料机汇总表** |
| 工程名称：石墙镇2023年C类村面坊村街道提升项目—市政（评审） | 标段： | 第1页 共2页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 589.6352 |  | 117.00 | 117.00 | 68987.32 | 103.00 |  | 60732.43 |  |  |  |
| 2 | 01150003 | 六角空心钢(综合) | kg | 0.0691 | 13 | 3.72 | 4.20 | 0.26 | 4.94 | 5.58 | 0.34 |  |  |  |
| 3 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 5623.5000 | 13 | 1.86 | 2.10 | 10459.71 | 0.44 | 0.50 | 2474.34 |  |  |  |
| 4 | 03110175 | 砂布 | 张 | 7.1165 | 13 | 0.78 | 0.88 | 5.55 | 0.88 | 1.00 | 6.26 |  |  |  |
| 5 | 03130823 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 0.0441 | 13 | 18.58 | 21.00 | 0.82 | 22.62 | 25.56 | 1.00 |  |  |  |
| 6 | 03150905 | 铁件(综合) | kg | -50.4300 | 13 | 4.78 | 5.40 | -241.06 | 5.75 | 6.50 | -289.97 |  |  |  |
| 7 | 04030033 | 天然砂 细砂 | m3 | 0.0840 | 3 | 252.43 | 260.00 | 21.20 | 174.76 | 180.00 | 14.68 |  |  |  |
| 8 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 20.3148 | 3 | 737.86 | 760.00 | 14989.48 | 524.27 | 540.00 | 10650.44 |  |  |  |
| 9 | 13010071 | 煤焦油沥青漆 L01-17 | kg | 0.6877 | 13 | 6.78 | 7.66 | 4.66 | 7.71 | 8.71 | 5.30 |  |  |  |
| 10 | 14070025 | 润滑油 | kg | 1.1653 | 13 | 5.75 | 6.50 | 6.70 | 6.64 | 7.50 | 7.74 |  |  |  |
| 11 | 14350083 | 脱模剂 | kg | 20.9550 | 13 | 2.37 | 2.68 | 49.66 | 2.62 | 2.96 | 54.90 |  |  |  |
| 12 | 14350155 | 稀释剂 | kg | 0.9374 | 13 | 11.82 | 13.36 | 11.08 | 11.15 | 12.60 | 10.45 |  |  |  |
| 13 | 22450003 | 高压风管 φ25-6P-20m | m | 0.0074 | 13 | 22.12 | 25.00 | 0.16 | 19.47 | 22.00 | 0.14 |  |  |  |
| 14 | 34110003 | 水 | m3 | 315.5722 | 3 | 6.36 | 6.55 | 2007.04 | 4.03 | 4.15 | 1271.76 |  |  |  |
| 15 | 34110009 | 电 | kW·h | 130.0755 | 13 | 0.80 | 0.90 | 104.06 | 1.00 | 1.13 | 130.08 |  |  |  |
| 16 | 35010013 | 钢模板 | kg | 95.9868 | 13 | 4.87 | 5.50 | 467.46 | 4.48 | 5.06 | 430.02 |  |  |  |
| 17 | 80010023 | 砌筑水泥砂浆 M7.5 | m3 | 0.5029 |  | 361.37 | 380.58 | 181.73 | 262.14 | 278.37 | 131.83 |  |  |  |
| 18 | 80010049 | 预拌地面砂浆(干拌) DS M15 | m3 | 0.6458 | 3 | 425.24 | 438.00 | 274.62 | 417.48 | 430.00 | 269.61 |  |  |  |
| 19 | 80010061 | 预拌砂浆(干拌) | m3 | 8.7156 | 3 | 543.69 | 560.00 | 4738.58 | 417.48 | 430.00 | 3638.59 |  |  |  |
| 20 | 80010065 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.1977 | 3 | 514.56 | 530.00 | 101.73 | 417.48 | 430.00 | 82.54 |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工料机汇总表** |
| 工程名称：石墙镇2023年C类村面坊村街道提升项目—市政（评审） | 标段： | 第2页 共2页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 80010067 | 预拌水泥砂浆 1:2.5 | m3 | 3.9614 | 3 | 504.85 | 520.00 | 1999.91 | 417.48 | 430.00 | 1653.81 |  |  |  |
| 22 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 0.3461 |  | 666.51 | 752.97 | 230.68 | 665.81 | 752.25 | 230.44 |  |  |  |
| 23 | 80210043 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 6.9185 | 3 | 407.77 | 420.00 | 2821.16 | 388.35 | 400.00 | 2686.80 |  |  |  |
| 24 | 80210055 | 预拌混凝土 C30 | m3 | 2.1210 | 3 | 436.89 | 450.00 | 926.64 | 417.48 | 430.00 | 885.48 |  |  |  |
| 25 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  | 200.15 | 222.32 | 200.15 | 68.09 | 74.62 | 68.09 |  |  |  |
| 26 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 2.7527 |  | 834.41 | 890.68 | 2296.88 | 791.91 | 890.68 | 2179.89 |  |  |  |
| 27 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 0.1424 |  | 1086.47 | 1183.07 | 154.71 | 1047.84 | 1183.07 | 149.21 |  |  |  |
| 28 | 990110020 | 轮胎式装载机 1m3 | 台班 | 0.1416 |  | 508.49 | 551.62 | 72.00 | 490.78 | 551.62 | 69.49 |  |  |  |
| 29 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 25.3572 |  | 28.30 | 30.70 | 717.61 | 28.30 | 30.70 | 717.61 |  |  |  |
| 30 | 990129010 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.4498 |  | 12.27 | 12.95 | 5.52 | 12.27 | 12.95 | 5.52 |  |  |  |
| 31 | 990146010 | 汽车式路面划线机 450mm | 台班 | 0.2800 |  | 491.14 | 525.10 | 137.52 | 467.52 | 525.10 | 130.91 |  |  |  |
| 32 | 990302015 | 履带式起重机 15t | 台班 | 0.8748 |  | 720.12 | 773.58 | 629.96 | 682.34 | 773.58 | 596.91 |  |  |  |
| 33 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 0.1591 |  | 724.50 | 770.89 | 115.27 | 682.00 | 770.89 | 108.51 |  |  |  |
| 34 | 990401015 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.2800 |  | 382.29 | 409.05 | 107.04 | 364.58 | 409.05 | 102.08 |  |  |  |
| 35 | 990406010 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.0921 |  | 206.55 | 213.02 | 19.02 | 189.55 | 213.02 | 17.46 |  |  |  |
| 36 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.7148 |  | 249.48 | 255.99 | 178.33 | 225.86 | 255.99 | 161.44 |  |  |  |
| 37 | 991003040 | 电动空气压缩机 3m3/min | 台班 | 0.2249 |  | 131.24 | 144.60 | 29.52 | 131.24 | 144.60 | 29.52 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 112812.68 | － | － | 89415.65 | － | － | 0.00 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项主材汇总表** |
| 工程名称：石墙镇2023年C类村面坊村街道提升项目—市政（评审） | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | C30预拌混凝土路面(抗折 45#) | m3 | 371.48 | 3 | 417.48 | 430.00 | 155087.14 |
| 2 | 常温涂料 | kg | 24.85 | 13 | 16.46 | 18.60 | 408.98 |
| 3 | 钢筋混凝土管d200 | m | 8.08 | 13 | 28.32 | 32.00 | 228.83 |
| 4 | 混凝土井盖座 | 套 | 2.02 | 13 | 176.99 | 200.00 | 357.52 |
| 5 | 塑料管dn600pe双壁波纹管 | m | 43.86 | 13 | 237.17 | 268.00 | 10402.28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 166484.75 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **措施项目清单计价汇总表** |
| 工程名称：石墙镇2023年C类村面坊村街道提升项目—市政（评审） | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | 4411.07 |
| 2 | 总价措施费 | 2418.93 |
|  |  |  |
| 合计 | 6830 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：石墙镇2023年C类村面坊村街道提升项目—市政（评审） | 标段： | 第1页 共2页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人机费 |  | 73483.21 |
|  | 人机费含量 |  |  |  |
|  | 　其中：(1) 夜间施工费（H1） |  | 45 |  |
|  | 　　　　(2) 二次搬运费（H2） |  | 45 |  |
|  | 　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3） |  | 45 |  |
|  | 　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4） |  | 45 |  |
|  | 　　　　(5) 工程定位复测费（H5） |  | 45 |  |
|  | 　　　　(6) 地下管线交叉处理（H6） |  | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | 0.61 | 488.59 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 | 0.61 | 201.71 |
|  | 　　　　企业管理费（A2） | A1×FL | 16.2 | 32.68 |
|  | 　　　　利润（A3） | A1×FL | 3.8 | 7.66 |
| 2 | 二次搬运 |  | 1.05 | 841.01 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 | 1.05 | 347.21 |
|  | 　　　　企业管理费（B2） | B1×FL | 16.2 | 56.25 |
|  | 　　　　利润（B3） | B1×FL | 3.8 | 13.19 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.38 | 304.38 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 | 0.38 | 125.66 |
|  | 　　　　企业管理费（C2） | C1×FL | 16.2 | 20.36 |
|  | 　　　　利润（C3） | C1×FL | 3.8 | 4.78 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | 0.58 | 464.56 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 计费基础×F04×H4 | 0.58 | 191.79 |
|  | 　　　　企业管理费（D2） | D1×FL | 16.2 | 31.07 |
|  | 　　　　利润（D3） | D1×FL | 3.8 | 7.29 |
| 5 | 工程定位复测费 |  | 0.12 | 96.12 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（E1） | 计费基础×F05×H5 | 0.12 | 39.68 |
|  | 　　　　企业管理费（E2） | E1×FL | 16.2 | 6.43 |
|  | 　　　　利润（E3） | E1×FL | 3.8 | 1.51 |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  | 0.28 | 224.27 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（F1） | 计费基础×F06×H6 | 0.28 | 92.59 |
|  | 　　　　企业管理费（F2） | F1×FL | 16.2 | 15 |
|  | 　　　　利润（F3） | F1×FL | 3.8 | 3.52 |
| 7 | 疫情防控措施费率 | 计费基础×F54 |  |  |
|  | 合计 |  |  | 2418.93 |
|  | 　其中：人机费 | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  | 998.64 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：石墙镇2023年C类村面坊村街道提升项目—市政（评审） | 标段： | 第2页 共2页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 　　　　企业管理费 | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  | 161.79 |
|  | 　　　　利润 | A3+B3+C3+D3+E3+F3 |  | 37.95 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：石墙镇2023年C类村面坊村街道提升项目—市政（评审） | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  | 项 | 1 | 1721.44 | 1721.44 |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安拆 |  | 项 | 1 | 2689.63 | 2689.63 |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建筑物临时保护设施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 4411.07 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **措施项目综合单价分析表-2** |
| 工程名称：石墙镇2023年C类村面坊村街道提升项目—市政（评审） | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | 综合单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 | 项 | －　 | 569.64 | 1007.20 | 12.56 | 660.16 | 132.04 | 1721.44 |
|  | 8-2-2 | 混凝土基础垫层 木模板 | 100m2 | 0.3 | 569.64 | 1007.20 | 12.56 |  |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 | 项 | －　 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安拆 | 项 | －　 | 660.00 | 111.22 | 1458.69 | 2298.56 | 459.72 | 2689.63 |
|  | 19-3-34借 | 履带式挖掘机履带式液压锤场外运输 | 台次 | 0.5 | 660.00 | 111.22 | 1458.69 |  |  |  |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 | 项 | －　 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 | 项 | －　 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 | 项 | －　 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 | 项 | －　 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 | 项 | －　 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建筑物临时保护设施 | 项 | －　 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 | 项 | －　 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 | 项 | －　 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **措施项目工料机汇总表** |
| 工程名称：石墙镇2023年C类村面坊村街道提升项目—市政（评审） | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 6.0000 |  | 128.00 | 128.00 | 768.00 | 110.00 |  | 660.00 |  |  |  |
| 2 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 5.5305 |  | 117.00 | 117.00 | 647.07 | 103.00 |  | 569.64 |  |  |  |
| 3 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 3.7500 | 13 | 5.62 | 6.35 | 21.08 | 5.11 | 5.77 | 19.16 |  |  |  |
| 4 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝 φ0.7 | kg | 0.0540 | 13 | 6.26 | 7.07 | 0.34 | 5.11 | 5.77 | 0.28 |  |  |  |
| 5 | 02330005 | 草袋 | m2 | 3.9900 | 13 | 4.81 | 5.43 | 19.19 | 4.44 | 5.02 | 17.72 |  |  |  |
| 6 | 03150139 | 圆钉 | kg | 5.9190 | 13 | 5.58 | 6.30 | 33.03 | 6.88 | 7.78 | 40.72 |  |  |  |
| 7 | 05010033 | 枕木 | m3 | 0.0400 | 13 | 2017.70 | 2280.00 | 80.71 | 1858.41 | 2100.00 | 74.34 |  |  |  |
| 8 | 05030029 | 木材(成材) | m3 | 0.4335 | 13 | 1814.16 | 2050.00 | 786.44 | 2204.85 | 2491.48 | 955.80 |  |  |  |
| 9 | 14350083 | 脱模剂 | kg | 3.0000 | 13 | 2.37 | 2.68 | 7.11 | 2.62 | 2.96 | 7.86 |  |  |  |
| 10 | 34110003 | 水 | m3 | 0.0090 | 3 | 6.36 | 6.55 | 0.06 | 4.03 | 4.15 | 0.04 |  |  |  |
| 11 | 80010053 | 干混抹灰砂浆 DP M20 | m3 | 0.0060 | 3 | 434.95 | 448.00 | 2.61 | 417.48 | 430.00 | 2.50 |  |  |  |
| 12 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 0.2500 |  | 1086.47 | 1183.07 | 271.62 | 1047.84 | 1183.07 | 261.96 |  |  |  |
| 13 | 990401020 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0297 |  | 400.21 | 429.27 | 11.89 | 382.50 | 429.27 | 11.36 |  |  |  |
| 14 | 990403040 | 平板拖车组 60t | 台班 | 0.5000 |  | 1550.07 | 1688.08 | 775.04 | 1501.50 | 1688.08 | 750.75 |  |  |  |
| 15 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 0.0426 |  | 28.23 | 30.97 | 1.20 | 28.23 | 30.97 | 1.20 |  |  |  |
| 16 | 994500050 | 回程费占人材机费 | % | 1.0000 |  | 483.91 | 511.12 | 483.91 | 445.98 | 316.37 | 445.98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 3909.30 | － | － | 3819.31 | － | － | 0.00 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **工料机汇总表** |
| 工程名称：石墙镇2023年C类村面坊村街道提升项目—市政（评审） | 标段： | 第1页 共3页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 6.0000 |  | 128.00 | 128.00 | 768.00 | 110.00 |  | 660.00 |  |  |  |
| 2 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 595.1657 |  | 117.00 | 117.00 | 69634.39 | 103.00 |  | 61302.07 |  |  |  |
| 3 | J200 | 人工 | 工日 |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 113.00 | 113.00 |  |  |  |  |
| 4 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 3.7500 | 13 | 5.62 | 6.35 | 21.08 | 5.11 | 5.77 | 19.16 |  |  |  |
| 5 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝 φ0.7 | kg | 0.0540 | 13 | 6.26 | 7.07 | 0.34 | 5.11 | 5.77 | 0.28 |  |  |  |
| 6 | 01150003 | 六角空心钢(综合) | kg | 0.0691 | 13 | 3.72 | 4.20 | 0.26 | 4.94 | 5.58 | 0.34 |  |  |  |
| 7 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 5623.5000 | 13 | 1.86 | 2.10 | 10459.71 | 0.44 | 0.50 | 2474.34 |  |  |  |
| 8 | 02330005 | 草袋 | m2 | 3.9900 | 13 | 4.81 | 5.43 | 19.19 | 4.44 | 5.02 | 17.72 |  |  |  |
| 9 | 03110175 | 砂布 | 张 | 7.1165 | 13 | 0.78 | 0.88 | 5.55 | 0.88 | 1.00 | 6.26 |  |  |  |
| 10 | 03130823 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 0.0441 | 13 | 18.58 | 21.00 | 0.82 | 22.62 | 25.56 | 1.00 |  |  |  |
| 11 | 03150139 | 圆钉 | kg | 5.9190 | 13 | 5.58 | 6.30 | 33.03 | 6.88 | 7.78 | 40.72 |  |  |  |
| 12 | 03150905 | 铁件(综合) | kg | -50.4300 | 13 | 4.78 | 5.40 | -241.06 | 5.75 | 6.50 | -289.97 |  |  |  |
| 13 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 442.48 | 500.00 |  |  |  |  |
| 14 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 174.76 | 180.00 |  |  |  |  |
| 15 | 04030033 | 天然砂 细砂 | m3 | 0.0840 | 3 | 252.43 | 260.00 | 21.20 | 174.76 | 180.00 | 14.68 |  |  |  |
| 16 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 20.3148 | 3 | 737.86 | 760.00 | 14989.48 | 524.27 | 540.00 | 10650.44 |  |  |  |
| 17 | 05010033 | 枕木 | m3 | 0.0400 | 13 | 2017.70 | 2280.00 | 80.71 | 1858.41 | 2100.00 | 74.34 |  |  |  |
| 18 | 05030029 | 木材(成材) | m3 | 0.4335 | 13 | 1814.16 | 2050.00 | 786.44 | 2204.85 | 2491.48 | 955.80 |  |  |  |
| 19 | 13010071 | 煤焦油沥青漆 L01-17 | kg | 0.6877 | 13 | 6.78 | 7.66 | 4.66 | 7.71 | 8.71 | 5.30 |  |  |  |
| 20 | 14070025 | 润滑油 | kg | 1.1653 | 13 | 5.75 | 6.50 | 6.70 | 6.64 | 7.50 | 7.74 |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **工料机汇总表** |
| 工程名称：石墙镇2023年C类村面坊村街道提升项目—市政（评审） | 标段： | 第2页 共3页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 14350083 | 脱模剂 | kg | 23.9550 | 13 | 2.37 | 2.68 | 56.77 | 2.62 | 2.96 | 62.76 |  |  |  |
| 22 | 14350155 | 稀释剂 | kg | 0.9374 | 13 | 11.82 | 13.36 | 11.08 | 11.15 | 12.60 | 10.45 |  |  |  |
| 23 | 22450003 | 高压风管 φ25-6P-20m | m | 0.0074 | 13 | 22.12 | 25.00 | 0.16 | 19.47 | 22.00 | 0.14 |  |  |  |
| 24 | 34110003 | 水 | m3 | 315.5812 | 3 | 6.36 | 6.55 | 2007.10 | 4.03 | 4.15 | 1271.80 |  |  |  |
| 25 | 34110009 | 电 | kW·h | 130.0755 | 13 | 0.80 | 0.90 | 104.06 | 1.00 | 1.13 | 130.08 |  |  |  |
| 26 | 35010013 | 钢模板 | kg | 95.9868 | 13 | 4.87 | 5.50 | 467.46 | 4.48 | 5.06 | 430.02 |  |  |  |
| 27 | 80010023 | 砌筑水泥砂浆 M7.5 | m3 | 0.5029 |  | 361.37 | 380.58 | 181.73 | 262.14 | 278.37 | 131.83 |  |  |  |
| 28 | 80010049 | 预拌地面砂浆(干拌) DS M15 | m3 | 0.6458 | 3 | 425.24 | 438.00 | 274.62 | 417.48 | 430.00 | 269.61 |  |  |  |
| 29 | 80010053 | 干混抹灰砂浆 DP M20 | m3 | 0.0060 | 3 | 434.95 | 448.00 | 2.61 | 417.48 | 430.00 | 2.50 |  |  |  |
| 30 | 80010061 | 预拌砂浆(干拌) | m3 | 8.7156 | 3 | 543.69 | 560.00 | 4738.58 | 417.48 | 430.00 | 3638.59 |  |  |  |
| 31 | 80010065 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.1977 | 3 | 514.56 | 530.00 | 101.73 | 417.48 | 430.00 | 82.54 |  |  |  |
| 32 | 80010067 | 预拌水泥砂浆 1:2.5 | m3 | 3.9614 | 3 | 504.85 | 520.00 | 1999.91 | 417.48 | 430.00 | 1653.81 |  |  |  |
| 33 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 0.3461 |  | 666.51 | 752.97 | 230.68 | 665.81 | 752.25 | 230.44 |  |  |  |
| 34 | 80210043 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 6.9185 | 3 | 407.77 | 420.00 | 2821.16 | 388.35 | 400.00 | 2686.80 |  |  |  |
| 35 | 80210055 | 预拌混凝土 C30 | m3 | 2.1210 | 3 | 436.89 | 450.00 | 926.64 | 417.48 | 430.00 | 885.48 |  |  |  |
| 36 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  | 200.15 | 222.32 | 200.15 | 68.09 | 74.62 | 68.09 |  |  |  |
| 37 | J301 | 汽油 | kg |  | 13 | 6.11 | 6.90 |  | 6.11 | 6.90 |  |  |  |  |
| 38 | J302 | 柴油 | kg |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 | 5.97 |  |  |  |  |
| 39 | J303 | 电 | kW·h |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 | 0.90 |  |  |  |  |
| 40 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 2.7527 |  | 834.41 | 890.68 | 2296.88 | 791.91 | 890.68 | 2179.89 |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **工料机汇总表** |
| 工程名称：石墙镇2023年C类村面坊村街道提升项目—市政（评审） | 标段： | 第3页 共3页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 41 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 0.3924 |  | 1086.47 | 1183.07 | 426.33 | 1047.84 | 1183.07 | 411.17 |  |  |  |
| 42 | 990110020 | 轮胎式装载机 1m3 | 台班 | 0.1416 |  | 508.49 | 551.62 | 72.00 | 490.78 | 551.62 | 69.49 |  |  |  |
| 43 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 25.3572 |  | 28.30 | 30.70 | 717.61 | 28.30 | 30.70 | 717.61 |  |  |  |
| 44 | 990129010 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.4498 |  | 12.27 | 12.95 | 5.52 | 12.27 | 12.95 | 5.52 |  |  |  |
| 45 | 990146010 | 汽车式路面划线机 450mm | 台班 | 0.2800 |  | 491.14 | 525.10 | 137.52 | 467.52 | 525.10 | 130.91 |  |  |  |
| 46 | 990302015 | 履带式起重机 15t | 台班 | 0.8748 |  | 720.12 | 773.58 | 629.96 | 682.34 | 773.58 | 596.91 |  |  |  |
| 47 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 0.1591 |  | 724.50 | 770.89 | 115.27 | 682.00 | 770.89 | 108.51 |  |  |  |
| 48 | 990401015 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.2800 |  | 382.29 | 409.05 | 107.04 | 364.58 | 409.05 | 102.08 |  |  |  |
| 49 | 990401020 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0297 |  | 400.21 | 429.27 | 11.89 | 382.50 | 429.27 | 11.36 |  |  |  |
| 50 | 990403040 | 平板拖车组 60t | 台班 | 0.5000 |  | 1550.07 | 1688.08 | 775.04 | 1501.50 | 1688.08 | 750.75 |  |  |  |
| 51 | 990406010 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.0921 |  | 206.55 | 213.02 | 19.02 | 189.55 | 213.02 | 17.46 |  |  |  |
| 52 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.7148 |  | 249.48 | 255.99 | 178.33 | 225.86 | 255.99 | 161.44 |  |  |  |
| 53 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 0.0426 |  | 28.23 | 30.97 | 1.20 | 28.23 | 30.97 | 1.20 |  |  |  |
| 54 | 991003040 | 电动空气压缩机 3m3/min | 台班 | 0.2249 |  | 131.24 | 144.60 | 29.52 | 131.24 | 144.60 | 29.52 |  |  |  |
| 55 | 994500050 | 回程费占人材机费 | % | 1.0000 |  | 483.91 | 511.12 | 483.91 | 445.98 | 316.37 | 445.98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 116721.98 | － | － | 93234.96 | － | － | 0.00 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **主材汇总表** |
| 工程名称：石墙镇2023年C类村面坊村街道提升项目—市政（评审） | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | C30预拌混凝土路面(抗折 45#) | m3 | 371.48 | 3 | 417.48 | 430.00 | 155087.14 |
| 2 | 常温涂料 | kg | 24.85 | 13 | 16.46 | 18.60 | 408.98 |
| 3 | 钢筋混凝土管d200 | m | 8.08 | 13 | 28.32 | 32.00 | 228.83 |
| 4 | 混凝土井盖座 | 套 | 2.02 | 13 | 176.99 | 200.00 | 357.52 |
| 5 | 塑料管dn600pe双壁波纹管 | m | 43.86 | 13 | 237.17 | 268.00 | 10402.28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 166484.75 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** |
| 工程名称：石墙镇2023年C类村面坊村街道提升项目—市政（评审） | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  | 289995.77 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 289995.77 |
| 1 | 规费 |  |  | 23011.17 |
| 1.1 | 　安全文明施工费 |  |  | 16587.75 |
| 1.1.1 | 　其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.74 | 5045.93 |
| 1.1.2 | 　　　　2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.33 | 3856.94 |
| 1.1.3 | 　　　　3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.84 | 2435.96 |
| 1.1.4 | 　　　　4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.81 | 5248.92 |
| 1.2 | 　社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.52 | 4407.94 |
| 1.3 | 　住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.59 | 1710.98 |
| 1.4 | 　建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.105 | 304.5 |
| 1.5 | 　优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 28170.62 |
|  | 合计 |  |  | 51181.79 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |