|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：PS-邹城市香城镇田石滩村基础设施提升工程 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 168531.05 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 168531.05 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 11993.58 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | | 7525.28 | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 4468.30 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 13115.11 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 17427.58 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 211067.32 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：PS-邹城市香城镇田石滩村基础设施提升工程 | | | 标段： | | | 第1页 共3页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 村内围墙 | |  |  | |  |  |  |
| 1 | 010101001002 | 平整场地 1.土壤类别：普通土 2.弃土运距 3.取土运距 | | m2 | 28.8 | | 6.81 | 196.13 |  |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：0.3m 3.弃土运距 | | m3 | 10.8 | | 57.02 | 615.82 |  |
| 3 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石烧结砖 2.基础类型：条形基础 3砂浆强度等级： 4.防潮层材料种类 | | m3 | 8.64 | | 487.07 | 4208.28 |  |
| 4 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石烧结砖 2.墙体类型：围墙 3.砂浆强度等级、配合比 | | m3 | 63.36 | | 522.1 | 33080.26 |  |
| 5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：围墙 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 | | m2 | 264 | | 32.51 | 8582.64 |  |
|  |  | 村内广场 | |  |  | |  |  |  |
| 6 | 011605001001 | 平面块料拆除 1.拆除的基层类型：水泥砂浆 2.饰面材料种类：瓷砖 | | m2 | 12.26 | | 13.77 | 168.82 |  |
| 7 | 011102003001 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比 2.结合层厚度、砂浆配合比 3.面层材料品种、规格、颜色 4.嵌缝材料种类 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求 | | m2 | 12.26 | | 137.89 | 1690.53 |  |
|  |  | 老年房 | |  |  | |  |  |  |
| 8 | 011605002001 | 立面块料拆除 1.拆除的基层类型：水泥砂浆 2.饰面材料种类：瓷砖 | | m2 | 23.76 | | 16.75 | 397.98 |  |
| 9 | 011204001001 | 石材墙面 1.墙体类型 2.安装方式 3.面层材料品种、规格、颜色 4.缝宽、嵌缝材料种类 5.防护材料种类 6.磨光、酸洗、打蜡要求 | | m2 | 23.76 | | 323.44 | 7684.93 |  |
| 10 | 050101007001 | 清除地被植物 清除两侧绿化带植物 | | m2 | 47.28 | | 17.16 | 811.32 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 57436.71 |  |
| 合计 | | | | | | | | 57436.71 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：PS-邹城市香城镇田石滩村基础设施提升工程 | | | 标段： | | | 第2页 共3页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C25 2.掺和料 3.厚度:10cm 4.嵌缝材料 | | m2 | 47.28 | | 55.25 | 2612.22 |  |
|  |  | 村东造型墙 | |  |  | |  |  |  |
| 12 | 010101001004 | 平整场地 1.土壤类别：普通土 2.弃土运距 3.取土运距 | | m2 | 24 | | 1.41 | 33.84 |  |
| 13 | 010401001002 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石烧结砖 2.基础类型：条形基础 3砂浆强度等级： 4.防潮层材料种类 | | m3 | 7.2 | | 487.07 | 3506.9 |  |
| 14 | 010101003002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：30cm 3.弃土运距 | | m3 | 9 | | 3.32 | 29.88 |  |
| 15 | 010401003002 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石烧结砖 2.墙体类型：围墙 3.砂浆强度等级、配合比 | | m3 | 19.2 | | 522.1 | 10024.32 |  |
| 16 | AB001 | 压顶 | | m | 50 | | 50 | 2500 |  |
| 17 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 | | m2 | 80 | | 32.51 | 2600.8 |  |
|  |  | 村内硬化 | |  |  | |  |  |  |
| 18 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C25 2.掺和料 3.厚度:10cm 4.嵌缝材料 | | m2 | 311.62 | | 77.06 | 24013.44 |  |
|  |  | 村头花池 | |  |  | |  |  |  |
| 19 | 010401003003 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石烧结砖 2.墙体类型：花池 3.砂浆强度等级、配合比 | | m3 | 1.63 | | 522.1 | 851.02 |  |
| 20 | 050201001001 | 园路 1.路床土石类别：普通土 2.垫层厚度、宽度、 材料种类 3.路面厚度、宽度、 材料种类 4.砂浆强度等级 | | m2 | 99.5 | | 85.77 | 8534.12 |  |
|  |  | 其他 | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 54706.54 |  |
| 合计 | | | | | | | | 112143.25 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：PS-邹城市香城镇田石滩村基础设施提升工程 | | | 标段： | | | 第3页 共3页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 21 | 030412007001 | 一般路灯 1.名称：100w路灯灯头及太阳能板 2.型号：100w | | 套 | 70 | | 516.24 | 36136.8 |  |
| 22 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 1.材料品种、规格：混凝土侧石 2.基础、垫层：材料品 种、厚度 | | m | 1100 | | 18.41 | 20251 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 56387.8 |  |
| 合计 | | | | | | | | 168531.05 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：PS-邹城市香城镇田石滩村基础设施提升工程 | | | 标段： | | | | | 第1页 共4页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
|  |  | 村内围墙 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1 | 010101001002 | 平整场地 1.土壤类别：普通土 2.弃土运距 3.取土运距 | | m2 | － | 4.62 |  | |  | 5.38 | 2.19 | 6.81 |
|  | 1-4-1 | 人工平整场地 | | 10m2 | 0.1 | 4.62 |  | |  |  |  |  |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：0.3m 3.弃土运距 | | m3 | － | 38.72 |  | |  | 45.06 | 18.30 | 57.02 |
|  | 1-2-6 | 人工挖沟槽普通土 槽深≤2 | | 10m3 | 0.1 | 38.72 |  | |  |  |  |  |
| 3 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石 烧结砖 2.基础类型：条形基础 3砂浆强度等级： 4.防潮层材料种类 | | m3 | － | 120.67 | 303.32 | | 6.07 | 140.42 | 57.01 | 487.07 |
|  | 4-1-1 | 砖基础 | | 10m3 | 0.1 | 120.67 | 303.32 | | 6.07 |  |  |  |
| 4 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石 烧结砖 2.墙体类型：围墙 3.砂浆强度等级、配合比 | | m3 | － | 139.92 | 310.21 | | 5.87 | 162.82 | 66.10 | 522.1 |
|  | 4-1-7 | 实心砖墙 厚240mm | | 10m3 | 0.1 | 139.92 | 310.21 | | 5.87 |  |  |  |
| 5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：围墙 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 | | m2 | － | 16.44 | 7.94 | | 0.45 | 18.91 | 7.68 | 32.51 |
|  | 12-1-3 | 水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 | | 10m2 | 0.1 | 16.44 | 7.94 | | 0.45 |  |  |  |
|  |  | 村内广场 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 6 | 011605001001 | 平面块料拆除 1.拆除的基层类型：水泥砂浆 2.饰面材料种类：瓷砖 | | m2 | － | 60.04 |  | |  | 40.98 | 16.65 | 13.77 |
|  | 01-1-121借 | 楼地面 地面砖 | | 10m2 | 0.1 | 9.35 |  | |  |  |  |  |
|  | 01-1-42借 | 楼地面拆除 水磨石板、大理石板、花 岗岩板 | | m2 |  | 50.69 |  | |  |  |  |  |
| 7 | 011102003001 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比 2.结合层厚度、砂浆配合比 3.面层材料品种、规格、颜色 4.嵌缝材料种类 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求 | | m2 | － | 33.12 | 88.06 | | 1.25 | 38.09 | 15.46 | 137.89 |
|  | 11-3-30调 | 楼地面 水泥砂浆 周长≤2400mm | | 10m2 | 0.1 | 33.12 | 88.06 | | 1.25 |  |  |  |
|  |  | 老年房 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：PS-邹城市香城镇田石滩村基础设施提升工程 | | | 标段： | | | | | 第2页 共4页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 8 | 011605002001 | 立面块料拆除 1.拆除的基层类型：水泥砂浆 2.饰面材料种类：瓷砖 | | m2 | － | 86.37 |  | |  | 88.24 | 35.83 | 16.75 |
|  | 临时子目 | 立面块料拆除 | | m2 |  | 75.00 |  | |  |  |  |  |
|  | 01-1-132借 | 墙柱面 石材面 | | 10m2 | 0.1 | 11.37 |  | |  |  |  |  |
| 9 | 011204001001 | 石材墙面 1.墙体类型 2.安装方式 3.面层材料品种、规格、颜色 4.缝宽、嵌缝材料种类 5.防护材料种类 6.磨光、酸洗、打蜡要求 | | m2 | － | 91.68 | 185.35 | | 3.61 | 105.43 | 42.80 | 323.44 |
|  | 12-2-12 | 墙面挂贴蘑菇石 | | 10m2 | 0.1 | 91.68 | 185.35 | | 3.61 |  |  |  |
| 10 | 050101007001 | 清除地被植物 清除两侧绿化带植物 | | m2 | － | 11.74 |  | |  | 13.34 | 5.42 | 17.16 |
|  | 1-2-123借 | 起挖栽植色块 起挖片植灌木 高度 0.6m以内 | | 10m2 | 0.1 | 11.74 |  | |  |  |  |  |
| 11 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C25 2.掺和料 3.厚度:10cm 4.嵌缝材料 | | m2 | － | 9.36 | 41.57 | |  | 10.64 | 4.32 | 55.25 |
|  | 2-3-79借 | 预拌混凝土 厚度20cm | | 100m2 | 0.01 | 11.32 | 0.85 | |  |  |  |  |
|  | zc2\_0002 | 预拌混凝土路面(抗折 45#) | | m3 | 0.204 |  | 77.63 | |  |  |  |  |
|  | 2-3-80借 | 预拌混凝土 每增减1cm | | 100m2 | -0.1 | -2.94 | -0.53 | |  |  |  |  |
|  | zc2\_0002 | 预拌混凝土路面(抗折 45#) | | m3 | -0.102 |  | -38.81 | |  |  |  |  |
|  | 2-3-83借 | 水泥混凝土养生 塑料膜养护 | | 100m2 | 0.01 | 0.98 | 2.43 | |  |  |  |  |
|  |  | 村东造型墙 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 12 | 010101001004 | 平整场地 1.土壤类别：普通土 2.弃土运距 3.取土运距 | | m2 | － | 0.11 |  | | 1.25 | 0.13 | 0.05 | 1.41 |
|  | 1-4-2 | 机械平整场地 | | 10m2 | 0.1 | 0.11 |  | | 1.25 |  |  |  |
| 13 | 010401001002 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石 烧结砖 2.基础类型：条形基础 3砂浆强度等级： 4.防潮层材料种类 | | m3 | － | 120.67 | 303.32 | | 6.07 | 140.42 | 57.01 | 487.07 |
|  | 4-1-1 | 砖基础 | | 10m3 | 0.1 | 120.67 | 303.32 | | 6.07 |  |  |  |
| 14 | 010101003002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：30cm 3.弃土运距 | | m3 | － | 0.66 |  | | 2.34 | 0.77 | 0.32 | 3.32 |
|  | 1-2-43 | 挖掘机挖槽坑土方 普通土 | | 10m3 | 0.1 | 0.66 |  | | 2.34 |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：PS-邹城市香城镇田石滩村基础设施提升工程 | | | 标段： | | | | | 第3页 共4页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 15 | 010401003002 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石 烧结砖 2.墙体类型：围墙 3.砂浆强度等级、配合比 | | m3 | － | 139.92 | 310.21 | | 5.87 | 162.82 | 66.10 | 522.1 |
|  | 4-1-7 | 实心砖墙 厚240mm | | 10m3 | 0.1 | 139.92 | 310.21 | | 5.87 |  |  |  |
| 16 | AB001 | 压顶 | | m | － |  | 50.00 | |  |  |  | 50 |
|  | 临时子目 | 砖砌压顶 | | m | 1 |  | 50.00 | |  |  |  |  |
| 17 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 | | m2 | － | 16.44 | 7.94 | | 0.45 | 18.91 | 7.68 | 32.51 |
|  | 12-1-3 | 水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 | | 10m2 | 0.1 | 16.44 | 7.94 | | 0.45 |  |  |  |
|  |  | 村内硬化 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 18 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C25 2.掺和料 3.厚度:10cm 4.嵌缝材料 | | m2 | － | 10.83 | 61.23 | |  | 12.31 | 5.00 | 77.06 |
|  | 2-3-79借 | 预拌混凝土 厚度20cm | | 100m2 | 0.01 | 11.32 | 0.85 | |  |  |  |  |
|  | zc2\_0002 | 预拌混凝土路面(抗折 45#) | | m3 | 0.204 |  | 77.63 | |  |  |  |  |
|  | 2-3-80借 | 预拌混凝土 每增减1cm | | 100m2 | -0.05 | -1.47 | -0.27 | |  |  |  |  |
|  | zc2\_0002 | 预拌混凝土路面(抗折 45#) | | m3 | -0.051 |  | -19.41 | |  |  |  |  |
|  | 2-3-83借 | 水泥混凝土养生 塑料膜养护 | | 100m2 | 0.01 | 0.98 | 2.43 | |  |  |  |  |
|  |  | 村头花池 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 19 | 010401003003 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石 烧结砖 2.墙体类型：花池 3.砂浆强度等级、配合比 | | m3 | － | 139.92 | 310.21 | | 5.87 | 162.82 | 66.10 | 522.1 |
|  | 4-1-7 | [混合砂浆 M5.0]实心砖墙 厚240mm | | 10m3 | 0.1 | 139.92 | 310.21 | | 5.87 |  |  |  |
| 20 | 050201001001 | 园路 1.路床土石类别：普通土 2.垫层厚度、宽度、 材料种类 3.路面厚度、宽度、 材料种类 4.砂浆强度等级 | | m2 | － | 23.79 | 51.01 | |  | 27.03 | 10.97 | 85.77 |
|  | 2-1-26借调 | 园路面层 预制混凝土砖路面 彩色透 水砖 砂垫 | | 10m2 | 0.1 | 23.79 | 51.01 | |  |  |  |  |
|  |  | 其他 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 21 | 030412007001 | 一般路灯 1.名称：100w路灯灯头及太阳能板 2.型号：100w | | 套 | － | 39.48 | 429.03 | | 29.30 | 45.40 | 18.43 | 516.24 |
|  | 4-14-308借 | 路灯灯具安装 敞开式 | | 套 | 1 | 39.48 |  | | 29.30 |  |  |  |
|  | zc2\_0001 | 成套灯具100w路灯灯头+太阳能板 | | 套 | 1.01 |  | 429.03 | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：PS-邹城市香城镇田石滩村基础设施提升工程 | | | 标段： | | | | | 第4页 共4页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 22 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 1.材料品种、规格：混凝土侧石 2.基础、垫层：材料品 种、厚度 | | m | － | 9.96 | 3.78 | | 0.07 | 11.31 | 4.60 | 18.41 |
|  | 2-4-24借 | 侧石 混凝土 | | 100m | 0.01 | 9.96 | 3.78 | | 0.07 |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：PS-邹城市香城镇田石滩村基础设施提升工程 | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共2页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 3.4989 | |  | 128.00 | 128.00 | 447.86 | 110.00 | |  | 384.88 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 129.5554 | |  | 128.00 | 128.00 | 16583.09 | 110.00 | |  | 14251.09 |  |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 68.6644 | |  | 138.00 | 138.00 | 9475.69 | 120.00 | |  | 8239.73 |  |  |  |
| 4 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 23.0300 | |  | 138.00 | 138.00 | 3178.14 | 120.00 | |  | 2763.60 |  |  |  |
| 5 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 143.4525 | |  | 117.00 | 117.00 | 16783.94 | 103.00 | |  | 14775.61 |  |  |  |
| 6 | 00010050 | 综合工日（园林) | 工日 | 28.3744 | |  | 117.00 | 117.00 | 3319.80 | 103.00 | |  | 2922.56 |  |  |  |
| 7 | 01410003 | 铜丝 φ1.6～5mm | kg | 3.4214 | | 13 | 46.90 | 53.00 | 160.46 | 46.90 | | 53.00 | 160.46 |  |  |  |
| 8 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 412.7350 | | 13 | 1.86 | 2.10 | 767.69 | 1.86 | | 2.10 | 767.69 |  |  |  |
| 9 | 02270019 | 棉纱 | kg | 0.1226 | | 13 | 8.68 | 9.81 | 1.06 | 8.68 | | 9.81 | 1.06 |  |  |  |
| 10 | 03010803 | 膨胀螺栓 M10 | 套 | 387.7632 | | 13 | 0.27 | 0.31 | 104.70 | 0.27 | | 0.31 | 104.70 |  |  |  |
| 11 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 0.6783 | | 13 | 64.60 | 73.00 | 43.82 | 64.60 | | 73.00 | 43.82 |  |  |  |
| 12 | 03130813 | 合金钢钻头 | 个 | 1.9673 | | 13 | 8.74 | 9.88 | 17.19 | 8.74 | | 9.88 | 17.19 |  |  |  |
| 13 | 03150905 | 铁件(综合) | kg | 11.1431 | | 13 | 4.78 | 5.40 | 53.26 | 4.78 | | 5.40 | 53.26 |  |  |  |
| 14 | 04010017 | 白水泥 | kg | 5.7772 | | 13 | 0.64 | 0.72 | 3.70 | 0.64 | | 0.72 | 3.70 |  |  |  |
| 15 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 | 5.7412 | | 3 | 271.84 | 280.00 | 1560.69 | 220.39 | | 227.00 | 1265.30 |  |  |  |
| 16 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115 ×53 | 千块 | 53.7223 | | 3 | 737.86 | 760.00 | 39639.54 | 436.89 | | 450.00 | 23470.74 |  |  |  |
| 17 | 04270083 | 预制混凝土砌块砖 200×100 ×60 | 块 | 5074.5000 | | 13 | 1.06 | 1.20 | 5378.97 | 0.75 | | 0.85 | 3805.88 |  |  |  |
| 18 | 08000005 | 蘑菇石 | m2 | 24.2352 | | 13 | 220.88 | 249.60 | 5353.07 | 141.59 | | 160.00 | 3431.46 |  |  |  |
| 19 | 08000005~1 | 地面砖 | m2 | 12.5665 | | 13 | 220.88 | 249.60 | 2775.69 | 75.22 | | 85.00 | 945.25 |  |  |  |
| 20 | 14350083 | 脱模剂 | kg | 2.9482 | | 13 | 2.37 | 2.68 | 6.99 | 2.37 | | 2.68 | 6.99 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：PS-邹城市香城镇田石滩村基础设施提升工程 | | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共2页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 34090017 | 锯末 | m3 | 0.0736 | | 13 | 17.08 | 19.30 | 1.26 | 17.08 | | 19.30 | 1.26 |  |  |  |
| 22 | 34110003 | 水 | m3 | 37.0328 | | 3 | 6.36 | 6.55 | 235.53 | 6.36 | | 6.55 | 235.53 |  |  |  |
| 23 | 34110009 | 电 | kW·h | 21.6366 | | 13 | 0.80 | 0.90 | 17.31 | 0.80 | | 0.90 | 17.31 |  |  |  |
| 24 | 35010013 | 钢模板 | kg | 13.7249 | | 13 | 4.87 | 5.50 | 66.84 | 4.87 | | 5.50 | 66.84 |  |  |  |
| 25 | 80010001 | 混合砂浆 M5.0 | m3 | 19.5026 | |  | 377.59 | 395.90 | 7363.99 | 320.90 | | 395.90 | 6258.38 |  |  |  |
| 26 | 80010011 | 水泥砂浆 M5.0 | m3 | 3.7992 | |  | 350.97 | 368.83 | 1333.41 | 295.83 | | 368.83 | 1123.92 |  |  |  |
| 27 | 80010049 | 预拌地面砂浆(干拌) DS M15 | m3 | 9.0200 | | 3 | 425.24 | 438.00 | 3835.66 | 425.24 | | 438.00 | 3835.66 |  |  |  |
| 28 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 2.9442 | |  | 544.30 | 584.97 | 1602.53 | 477.97 | | 584.97 | 1407.24 |  |  |  |
| 29 | 80050011 | 水泥抹灰砂浆 1:2.5 | m3 | 1.5771 | |  | 542.72 | 580.47 | 855.92 | 472.40 | | 580.47 | 745.02 |  |  |  |
| 30 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 3.5914 | |  | 506.88 | 539.97 | 1820.41 | 437.99 | | 539.97 | 1573.00 |  |  |  |
| 31 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 0.0364 | |  | 666.51 | 752.97 | 24.26 | 639.93 | | 752.97 | 23.29 |  |  |  |
| 32 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 | |  | 77.85 | 81.74 | 77.85 | 77.30 | | 81.74 | 77.30 |  |  |  |
| 33 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.0378 | |  | 834.41 | 890.68 | 31.54 | 834.41 | | 890.68 | 31.54 |  |  |  |
| 34 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压)  1m3 | 台班 | 0.0180 | |  | 1086.47 | 1183.07 | 19.56 | 1086.47 | | 1183.07 | 19.56 |  |  |  |
| 35 | 990401020 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.5900 | |  | 400.21 | 429.27 | 1036.54 | 400.21 | | 429.27 | 1036.54 |  |  |  |
| 36 | 990513010 | 汽车式高空作业车 18m | 台班 | 1.6100 | |  | 630.12 | 677.97 | 1014.49 | 630.12 | | 677.97 | 1014.49 |  |  |  |
| 37 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 3.8736 | |  | 202.44 | 203.74 | 784.17 | 202.44 | | 203.74 | 784.17 |  |  |  |
| 38 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.3300 | |  | 249.48 | 255.99 | 82.33 | 249.48 | | 255.99 | 82.33 |  |  |  |
| 39 | 990774610 | 石料切割机 | 台班 | 1.2519 | |  | 48.43 | 53.36 | 60.63 | 48.43 | | 53.36 | 60.63 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 125919.58 | － | | － | 95808.98 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项主材汇总表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：PS-邹城市香城镇田石滩村基础设施提升工程 | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 税率(%) | | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 成套灯具100w路灯灯头+太阳能板 | | 套 | 70.70 | 13 | | 424.78 | 480.00 | 30031.95 |
| 2 | 预拌混凝土路面(抗折 45#) | | m3 | 52.50 | 13 | | 380.53 | 430.00 | 19977.98 |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 50009.93 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：PS-邹城市香城镇田石滩村基础设施提升工程 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | | 7525.28 |
| 2 | 总价措施费 | | | 4468.3 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 11993.58 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：PS-邹城市香城镇田石滩村基础设施提升工程 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 49787.03 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 2.55 | 1398.43 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 2.55 | 317.39 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 25.6 | 81.25 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 15 | 47.61 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 2.18 | 1195.52 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 2.18 | 271.34 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 25.6 | 69.46 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 15 | 40.7 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 2.91 | 1595.85 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 2.91 | 362.2 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 25.6 | 92.72 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 15 | 54.33 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 0.15 | 278.5 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 分部分项省价×F04×H4 | | 0.15 | 26.76 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 25.6 | 6.85 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 15 | 4.01 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | | 计费基础×F54 | |  |  |
|  | 合计 | |  | |  | 4468.3 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 977.69 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 250.28 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 146.65 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：PS-邹城市香城镇田石滩村基础设施提升工程 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | |  | 项 | | 1 | 5125.28 | 5125.28 |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | |  | 项 | | 1 | 2400 | 2400 |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 7525.28 |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目综合单价分析表-2** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：PS-邹城市香城镇田石滩村基础设施提升工程 | | | 标段： | | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | | 项 | － | 1858.56 | 1848.79 | | 539.88 | 2162.69 | 878.05 | 5125.28 |
|  | 17-1-7 | 双排外钢管脚手架≤6m | | 10m2 | 26.4 | 1858.56 | 1848.79 | | 539.88 |  |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | | 项 | － | 1320.00 | 2641.95 | | 3007.12 | 1536.00 | 623.62 | 2400 |
|  | 临时子目 | 机械辅助 | | 台班 | 2 |  | 2400.00 | |  |  |  |  |
|  | 19-3-34 | 履带式挖掘机履带式液压锤场外运输 | | 台次 |  | 1320.00 | 241.95 | | 3007.12 |  |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：PS-邹城市香城镇田石滩村基础设施提升工程 | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共1页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 16.8960 | |  | 128.00 | 128.00 | 2162.69 | 110.00 | |  | 1858.56 |  |  |  |
| 2 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 55.1206 | | 13 | 5.62 | 6.35 | 309.78 | 5.62 | | 6.35 | 309.78 |  |  |  |
| 3 | 03150139 | 圆钉 | kg | 5.3328 | | 13 | 5.58 | 6.30 | 29.76 | 5.58 | | 6.30 | 29.76 |  |  |  |
| 4 | 13050015 | 红丹防锈漆 | kg | 8.9998 | | 13 | 13.63 | 15.40 | 122.67 | 13.63 | | 15.40 | 122.67 |  |  |  |
| 5 | 14050005 | 油漆溶剂油 | kg | 1.0164 | | 13 | 4.42 | 5.00 | 4.49 | 4.42 | | 5.00 | 4.49 |  |  |  |
| 6 | 17010057 | 钢管 φ48.3×3.6 | m | 26.3630 | | 13 | 16.37 | 18.50 | 431.56 | 16.37 | | 18.50 | 431.56 |  |  |  |
| 7 | 35020001 | 回转扣件 | 个 | 0.4673 | | 13 | 5.31 | 6.00 | 2.48 | 5.31 | | 6.00 | 2.48 |  |  |  |
| 8 | 35020003 | 直角扣件 | 个 | 19.5202 | | 13 | 5.31 | 6.00 | 103.65 | 5.31 | | 6.00 | 103.65 |  |  |  |
| 9 | 35020005 | 对接扣件 | 个 | 2.0592 | | 13 | 4.42 | 5.00 | 9.10 | 4.42 | | 5.00 | 9.10 |  |  |  |
| 10 | 35030019 | 木脚手板 Δ=5cm | m3 | 0.4805 | | 13 | 1716.81 | 1940.00 | 824.93 | 1716.81 | | 1940.00 | 824.93 |  |  |  |
| 11 | 35030029 | 底座 | 个 | 1.6738 | | 13 | 6.19 | 7.00 | 10.36 | 6.19 | | 7.00 | 10.36 |  |  |  |
| 12 | 990401025 | 载重汽车 6t | 台班 | 1.2936 | |  | 417.36 | 448.14 | 539.90 | 417.36 | | 448.14 | 539.90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 4551.37 | － | | － | 4247.24 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：PS-邹城市香城镇田石滩村基础设施提升工程 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 | |  | |  | 180524.63 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 180524.63 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 13115.11 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 10181.59 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 | | 3.51 | 6336.41 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 | | 0.56 | 1010.94 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 | | 0.65 | 1173.41 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 | | 0.92 | 1660.83 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 2743.97 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | |  |  |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 189.55 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费+设备费-甲供材料费- 甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 17427.58 |
|  | 合计 | |  | |  | 30542.69 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |