|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单项工程招标控制价汇总表** | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程 | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 单位工程名称 | | 金额(元) | | 其中（元） | | | |
| 暂列金额及 特殊项目暂估价 | | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 | | 1174242.96 | |  | |  | 77839.39 |
|  | 邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台 村提升工程-村内墙体及粉刷--土建--评 审 | | 929850.15 | |  | |  | 62128.7 |
|  | 邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台 村提升工程-村内墙体及粉刷--装饰--评 审 | | 244392.81 | |  | |  | 15710.69 |
| 2 | 安装工程 | | 95657.97 | |  | |  | 6774.41 |
|  | 邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台 村提升工程-村西道路管道人孔井村标-- 安装--评审 | | 95657.97 | |  | |  | 6774.41 |
| 3 | 市政工程 | | 2334522.76 | |  | |  | 157638.75 |
|  | 邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台 村提升工程--村内硬化--评审 | | 2334522.76 | |  | |  | 157638.75 |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 合计 | | | 3604423.69 | |  | |  | 242252.55 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程-村内墙体及粉刷--土建--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 726047.86 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 726047.86 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 64896.97 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | | 46513.73 | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 18383.24 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 62128.70 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 76776.62 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 929850.15 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程-村内墙体及粉刷--土建--评审 | | | 标段： | | | 第1页 共5页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 010201017001 | 褥垫层 1.厚度 2.材料品种及比例：C15砼垫层 | | m3 | 47.22 | | 526.73 | 24872.19 |  |
| 2 | 010403001001 | 石基础 1.石料种类、规格：毛石 2.基础类型：带型 3.砂浆强度等级：水泥砂浆M10 | | m3 | 125.82 | | 417.68 | 52552.5 |  |
| 3 | 010403004001 | 石挡土墙 1.石料种类、规格：块石 2.石表面加工要求 3.勾缝要求：水泥砂浆勾缝 4.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10 | | m3 | 127.14 | | 705.01 | 89634.97 |  |
| 4 | 010403003001 | 石墙 1.石料种类、规格：块石 2.石表面加工要求 3.勾缝要求：水泥砂浆勾缝 4.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10 | | m3 | 84.6 | | 785.96 | 66492.22 |  |
| 5 | 010403003002 | 石墙 1.石料种类、规格：块石 2.石表面加工要求 3.勾缝要求：水泥砂浆勾缝 4.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10 | | m3 | 12.67 | | 785.96 | 9958.11 |  |
| 6 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：Ⅰ、Ⅱ类土 2.挖土深度 3.弃土运距：不外运 | | m3 | 204.13 | | 22.76 | 4646 |  |
| 7 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：夯填 2.填方材料品种：土方 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 | | m3 | 96.7 | | 18.9 | 1827.63 |  |
| 8 | 010103001002 | 回填方 1.密实度要求：夯填 2.填方材料品种：土方 3.挡墙后背填土 | | m3 | 152.81 | | 18.9 | 2888.11 |  |
| 9 | 011601001002 | 拆除毛石砌磊挡墙 1.砌体名称 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 | | m3 | 9.9 | | 68.02 | 673.4 |  |
| 10 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：烧结煤矸石普 通砖 240×115×53 2.墙体类型：实心砖墙 3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5.0 | | m3 | 40.26 | | 533.07 | 21461.4 |  |
| 11 | 010401012001 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位：压顶 2. 砖品种、规格、强度等级：烧结煤矸石 普通砖 240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5.0 | | m3 | 0.92 | | 618.66 | 569.17 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 275575.7 |  |
| 合计 | | | | | | | | 275575.7 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程-村内墙体及粉刷--土建--评审 | | | 标段： | | | 第2页 共5页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 12 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级：C15砼压顶 | | m3 | 2.76 | | 854.87 | 2359.44 |  |
| 13 | 010901001001 | 瓦屋面 1.瓦品种、规格：仿古筒瓦 2.粘结层砂浆的配合比 | | m2 | 46.06 | | 613.99 | 28280.38 |  |
| 14 | 010510003001 | 过梁 1.图代号 2.单件体积 3.安装高度 4.混凝土强度等级 5.砂浆(细石混凝土)强度等级、配合比 | | m3 | 0.17 | | 955.49 | 162.43 |  |
|  |  | 新建院墙 | |  |  | |  |  |  |
| 15 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.砌体名称 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 | | m3 | 196.62 | | 124.07 | 24394.64 |  |
| 16 | 010201017001 | 褥垫层 1.厚度 2.材料品种及比例：C15砼垫层 | | m3 | 27.71 | | 526.73 | 14595.69 |  |
| 17 | 010403001001 | 石基础 1.石料种类、规格：毛石 2.基础类型：带型 3.砂浆强度等级：水泥砂浆M10 | | m3 | 98.97 | | 417.68 | 41337.79 |  |
| 18 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：烧结煤矸石普 通砖 240×115×53 2.墙体类型：实心砖墙 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 | | m3 | 205.61 | | 509.91 | 104842.6 |  |
| 19 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：烧结煤矸石普 通砖 240×115×53 2.墙体类型：实心砖墙 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 | | m3 | 3 | | 478.79 | 1436.37 |  |
| 20 | 01B002 | 砖立砌压顶 1.砖压顶 2.C15砼 3.喷漆 | | m | 457.99 | | 87.45 | 40051.23 |  |
| 21 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：Ⅰ、Ⅱ类土 2.挖土深度 3.弃土运距：不外运 | | m3 | 166.27 | | 24.61 | 4091.9 |  |
| 22 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：夯填 2.填方材料品种：土方 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 | | m3 | 110.85 | | 18.9 | 2095.07 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 263647.54 |  |
| 合计 | | | | | | | | 539223.24 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程-村内墙体及粉刷--土建--评审 | | | 标段： | | | 第3页 共5页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 23 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种 2.运距 | | m3 | 342.44 | | 18 | 6163.92 |  |
| 24 | 011601001002 | 拆除毛石砌磊挡墙 1.砌体名称 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 | | m3 | 19.14 | | 68.02 | 1301.9 |  |
| 25 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类：砼 2.混凝土强度等级：C30 | | m3 | 1.43 | | 874.48 | 1250.51 |  |
| 26 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类：砼 2.混凝土强度等级：C30 | | m3 | 0.17 | | 1009.16 | 171.56 |  |
|  |  | 新建挡墙 | |  |  | |  |  |  |
| 27 | 010201017001 | 褥垫层 1.厚度 2.材料品种及比例：C15砼垫层 | | m3 | 1.99 | | 526.73 | 1048.19 |  |
| 28 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：Ⅰ、Ⅱ类土 2.挖土深度 3.弃土运距：不外运 | | m3 | 1.99 | | 17.23 | 34.29 |  |
| 29 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：夯填 2.填方材料品种：土方 3.清单工程量按定额工程量计算规则计算 | | m3 | 0.5 | | 18.9 | 9.45 |  |
| 30 | 010402001001 | 砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级：空心砌块 2.墙体类型：直型墙 3.砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5 | | m3 | 9.31 | | 513.87 | 4784.13 |  |
| 31 | 010401012001 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位：压顶 2. 砖品种、规格、强度等级：机砖 3.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 | | m3 | 0.95 | | 597.24 | 567.38 |  |
|  |  | 院墙改造 | |  |  | |  |  |  |
| 32 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.砌体名称 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 6、人工拆除 | | m3 | 3.17 | | 124.07 | 393.3 |  |
| 33 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：烧结煤矸石普 通砖 240×115×53 2.墙体类型：实心砖墙 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 | | m3 | 12.67 | | 509.91 | 6460.56 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 22185.19 |  |
| 合计 | | | | | | | | 561408.43 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程-村内墙体及粉刷--土建--评审 | | | 标段： | | | 第4页 共5页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 34 | 01B002 | 砖立砌压顶 1.砖压顶 2.C15砼 3.喷漆 | | m | 78.8 | | 87.45 | 6891.06 |  |
|  |  | 人孔井及村标 | |  |  | |  |  |  |
| 35 | 01B001 | 村标 | | 座 | 1 | | 66000 | 66000 |  |
|  |  | 村西道路电力管敷设 | |  |  | |  |  |  |
| 36 | 010401011001 | 电井A 1.井截面、深度：600\*600\*700深 2.砖的品种、规格、强度等级：机砖 3.垫层材料种类、厚度：C15砼 4.底板厚度 5.井盖安装：预制树脂井盖（带座） 750\*850\*50厚 6.混凝土强度等级 7.砂浆强度等级 8.防潮层材料种类 | | 座 | 7 | | 1024.77 | 7173.39 |  |
| 37 | 010401011001 | 电井B 1.井截面、深度：600\*600\*1200深 2.砖的品种、规格、强度等级：机砖 3.垫层材料种类、厚度：C15砼 4.底板厚度 5.井盖安装：预制树脂井盖（带座） 750\*850\*50厚 6.混凝土强度等级 7.砂浆强度等级 8.防潮层材料种类 | | 座 | 1 | | 1506.41 | 1506.41 |  |
| 38 | 010401011001 | 电井C 1.井截面、深度：600\*600\*1000深 2.砖的品种、规格、强度等级：机砖 3.垫层材料种类、厚度：C15砼 4.底板厚度 5.井盖安装：预制树脂井盖（带座） 750\*850\*50厚 6.混凝土强度等级 7.砂浆强度等级 8.防潮层材料种类 | | 座 | 6 | | 1745.43 | 10472.58 |  |
| 39 | 010401011001 | 电井D 1.井截面、深度：600\*600\*1800深 2.砖的品种、规格、强度等级：机砖 3.垫层材料种类、厚度：C15砼 4.底板厚度 5.井盖安装：预制树脂井盖（带座） 750\*850\*50厚 6.混凝土强度等级 7.砂浆强度等级 8.防潮层材料种类 | | 座 | 1 | | 2837.27 | 2837.27 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 94880.71 |  |
| 合计 | | | | | | | | 656289.14 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程-村内墙体及粉刷--土建--评审 | | | 标段： | | | 第5页 共5页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 40 | 010401011001 | 电井E 1.井截面、深度：700\*700\*1000深 2.砖的品种、规格、强度等级：机砖 3.垫层材料种类、厚度：C15砼 4.底板厚度 5.井盖安装：预制树脂井盖（带座） 750\*850\*50厚 6.混凝土强度等级 7.砂浆强度等级 8.防潮层材料种类 | | 座 | 2 | | 1921.21 | 3842.42 |  |
| 41 | 010401011001 | 电井F 1.井截面、深度：2000\*1200\*900深 2.砖的品种、规格、强度等级：机砖 3.垫层材料种类、厚度：C15砼 4.底板厚度 5.井盖安装：预制树脂井盖（带座） 750\*850\*50厚 6.混凝土强度等级 7.砂浆强度等级 8.防潮层材料种类 | | 座 | 1 | | 3236.61 | 3236.61 |  |
| 42 | 010401011001 | 一进三出充气柜及基础 1.井截面、深度： 2.砖的品种、规格、强度等级：机砖 3.垫层材料种类、厚度：C15砼 4.底板厚度 5.井盖安装：预制树脂井盖（带座） 750\*850\*50厚 6.混凝土强度等级 7.砂浆强度等级 8.防潮层材料种类 | | 座 | 1 | | 6303.87 | 6303.87 |  |
| 43 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：Ⅰ、Ⅱ类土 2.挖土深度 3.弃土运距：不外运 | | m3 | 582.4 | | 20.33 | 11840.19 |  |
| 44 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：夯填 2.填方材料品种：土方 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 | | m3 | 558.3 | | 17.01 | 9496.68 |  |
| 45 | 010201017001 | 褥垫层 1.厚度 2.材料品种及比例：砂垫层 | | m3 | 122.3 | | 286.5 | 35038.95 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 69758.72 |  |
| 合计 | | | | | | | | 726047.86 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程-村内墙体及粉刷--土建--评审 | | | 标段： | | | | | 第1页 共8页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 010201017001 | 褥垫层 1.厚度 2.材料品种及比例：C15砼垫层 | | m3 | － | 95.87 | 384.90 | | 0.67 | 111.55 | 45.29 | 526.73 |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层@R\*1.05,C\*1,J\*1.05 | | 10m3 | 0.1 | 95.87 | 384.90 | | 0.67 |  |  |  |
| 2 | 010403001001 | 石基础 1.石料种类、规格：毛石 2.基础类型：带型 3.砂浆强度等级：水泥砂浆M10 | | m3 | － | 82.91 | 252.07 | | 43.53 | 96.48 | 39.17 | 417.68 |
|  | 4-3-1 | [水泥砂浆 M10.0]毛石基础 | | 10m3 | 0.1 | 82.91 | 252.07 | | 43.53 |  |  |  |
| 3 | 010403004001 | 石挡土墙 1.石料种类、规格：块石 2.石表面加工要求 3.勾缝要求：水泥砂浆勾缝 4.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆 M10 | | m3 | － | 104.39 | 502.69 | | 48.61 | 121.47 | 49.32 | 705.01 |
|  | 4-3-4调 | 毛石挡土墙 | | 10m3 | 0.1 | 104.39 | 502.69 | | 48.61 |  |  |  |
| 4 | 010403003001 | 石墙 1.石料种类、规格：块石 2.石表面加工要求 3.勾缝要求：水泥砂浆勾缝 4.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆 M10 | | m3 | － | 158.66 | 503.71 | | 48.68 | 184.48 | 74.91 | 785.96 |
|  | 4-3-2调 | 毛石墙 | | 10m3 | 0.1 | 147.62 | 502.67 | | 48.63 |  |  |  |
|  | 12-1-22 | 毛石墙勾凸缝 | | 10m2 | 0.1 | 11.04 | 1.04 | | 0.05 |  |  |  |
| 5 | 010403003002 | 石墙 1.石料种类、规格：块石 2.石表面加工要求 3.勾缝要求：水泥砂浆勾缝 4.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆 M10 | | m3 | － | 158.66 | 503.71 | | 48.68 | 184.48 | 74.91 | 785.96 |
|  | 4-3-2调 | 毛石墙 | | 10m3 | 0.1 | 147.62 | 502.67 | | 48.63 |  |  |  |
|  | 12-1-22 | 毛石墙勾凸缝 | | 10m2 | 0.1 | 11.04 | 1.04 | | 0.05 |  |  |  |
| 6 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：Ⅰ、Ⅱ类土 2.挖土深度 3.弃土运距：不外运 | | m3 | － | 13.65 |  | | 2.66 | 15.88 | 6.45 | 22.76 |
|  | = |  | |  | 1.321 |  |  | |  |  |  |  |
|  | 1-2-8 | 人工挖沟槽坚土 槽深≤2m | | 10m3 | 0.017 | 12.87 |  | |  |  |  |  |
|  | 1-2-43 | 挖掘机挖槽坑土方 普通土 | | 10m3 | 0.119 | 0.78 |  | | 2.66 |  |  |  |
| 7 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：夯填 2.填方材料品种：土方 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 | | m3 | － | 11.00 |  | | 2.70 | 12.80 | 5.20 | 18.9 |
|  | = |  | |  | 1 |  |  | |  |  |  |  |
|  | 1-4-13 | 机械夯填槽坑 | | 10m3 | 0.1 | 11.00 |  | | 2.70 |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程-村内墙体及粉刷--土建--评审 | | | 标段： | | | | | 第2页 共8页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 8 | 010103001002 | 回填方 1.密实度要求：夯填 2.填方材料品种：土方 3.挡墙后背填土 | | m3 | － | 11.00 |  | | 2.70 | 12.80 | 5.20 | 18.9 |
|  | 1-4-13 | 机械夯填槽坑 | | 10m3 | 0.1 | 11.00 |  | | 2.70 |  |  |  |
| 9 | 011601001002 | 拆除毛石砌磊挡墙 1.砌体名称 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 | | m3 | － | 46.20 |  | |  | 53.76 | 21.82 | 68.02 |
|  | 01-1-61借 | 乱(毛)石墙 | | 10m3 | 0.1 | 46.20 |  | |  |  |  |  |
| 10 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：烧结煤 矸石普通砖 240×115×53 2.墙体类型：实心砖墙 3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆  M5.0 | | m3 | － | 139.92 | 321.98 | | 5.07 | 162.82 | 66.10 | 533.07 |
|  | 4-1-7 | 实心砖墙 厚240mm | | 10m3 | 0.1 | 139.92 | 321.98 | | 5.07 |  |  |  |
| 11 | 010401012001 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位：压顶 2. 砖品种、规格、强度等级：烧结 煤矸石普通砖 240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆  M5.0 | | m3 | － | 197.78 | 322.76 | | 4.68 | 230.14 | 93.44 | 618.66 |
|  | 4-1-24 | 零星砌体 | | 10m3 | 0.1 | 197.78 | 322.76 | | 4.68 |  |  |  |
| 12 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级：C15砼压顶 | | m3 | － | 281.60 | 439.69 | | 0.54 | 327.68 | 133.04 | 854.87 |
|  | 5-1-21调 | 圈梁及压顶 | | 10m3 | 0.1 | 281.60 | 439.69 | | 0.54 |  |  |  |
| 13 | 010901001001 | 瓦屋面 1.瓦品种、规格：仿古筒瓦 2.粘结层砂浆的配合比 | | m2 | － | 277.00 | 205.19 | | 0.93 | 322.33 | 130.87 | 613.99 |
|  | 9-1-13调 | 琉璃瓦 斜面上铺设 | | 10m2 | 0.1 | 87.01 | 143.07 | | 0.70 |  |  |  |
|  | 9-1-15调 | 琉璃瓦 脊瓦 | | 10m | 0.185 | 105.23 | 25.29 | | 0.15 |  |  |  |
|  | 9-1-14调 | 琉璃瓦 檐口线 | | 10m | 0.185 | 84.76 | 36.83 | | 0.08 |  |  |  |
| 14 | 010510003001 | 过梁 1.图代号 2.单件体积 3.安装高度 4.混凝土强度等级 5.砂浆(细石混凝土)强度等级、配合 比 | | m3 | － | 132.88 | 759.84 | |  | 154.62 | 62.77 | 955.49 |
|  | 5-5-61 | 过梁 安装高度≤三层 每个构件单体 体积≤0.4m3 | | 10m3 | 0.1 | 132.88 | 759.84 | |  |  |  |  |
|  |  | 新建院墙 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程-村内墙体及粉刷--土建--评审 | | | 标段： | | | | | 第3页 共8页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 15 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.砌体名称 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 | | m3 | － | 84.26 |  | |  | 98.05 | 39.81 | 124.07 |
|  | 01-1-62借 | 砖墙 | | 10m3 | 0.1 | 84.26 |  | |  |  |  |  |
| 16 | 010201017001 | 褥垫层 1.厚度 2.材料品种及比例：C15砼垫层 | | m3 | － | 95.87 | 384.90 | | 0.67 | 111.55 | 45.29 | 526.73 |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层@R\*1.05,C\*1,J\*1.05 | | 10m3 | 0.1 | 95.87 | 384.90 | | 0.67 |  |  |  |
| 17 | 010403001001 | 石基础 1.石料种类、规格：毛石 2.基础类型：带型 3.砂浆强度等级：水泥砂浆M10 | | m3 | － | 82.91 | 252.07 | | 43.53 | 96.48 | 39.17 | 417.68 |
|  | 4-3-1 | [水泥砂浆 M10.0]毛石基础 | | 10m3 | 0.1 | 82.91 | 252.07 | | 43.53 |  |  |  |
| 18 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：烧结煤 矸石普通砖 240×115×53 2.墙体类型：实心砖墙 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥 砂浆 | | m3 | － | 130.19 | 316.11 | | 2.11 | 151.49 | 61.50 | 509.91 |
|  | 4-1-7 | [水泥砂浆 M7.5]实心砖墙 厚240mm | | 10m3 | 0.1 | 130.19 | 316.11 | | 2.11 |  |  |  |
| 19 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：烧结煤 矸石普通砖 240×115×53 2.墙体类型：实心砖墙 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥 砂浆 | | m3 | － | 108.55 | 316.69 | | 2.26 | 126.32 | 51.29 | 478.79 |
|  | 4-1-9 | [水泥砂浆 M7.5]实心砖墙 厚490mm | | 10m3 | 0.1 | 108.55 | 316.69 | | 2.26 |  |  |  |
| 20 | 01B002 | 砖立砌压顶 1.砖压顶 2.C15砼 3.喷漆 | | m | － | 19.32 | 58.86 | | 0.15 | 22.47 | 9.12 | 87.45 |
|  | 4-1-24 | [水泥砂浆 M7.5]零星砌体 | | 10m3 | 0.007 | 13.29 | 22.34 | | 0.14 |  |  |  |
|  | 5-1-21 | [预拌混凝土 C15]圈梁及压顶 | | 10m3 | 0.002 | 6.03 | 9.20 | | 0.01 |  |  |  |
|  | 临时子目 | 喷漆 | | m2 | 0.911 |  | 27.32 | |  |  |  |  |
| 21 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：Ⅰ、Ⅱ类土 2.挖土深度 3.弃土运距：不外运 | | m3 | － | 14.76 |  | | 2.88 | 17.18 | 6.97 | 24.61 |
|  | = |  | |  | 1.429 |  |  | |  |  |  |  |
|  | 1-2-8 | 人工挖沟槽坚土 槽深≤2m | | 10m3 | 0.018 | 13.91 |  | |  |  |  |  |
|  | 1-2-43 | 挖掘机挖槽坑土方 普通土 | | 10m3 | 0.129 | 0.85 |  | | 2.88 |  |  |  |
| 22 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：夯填 2.填方材料品种：土方 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 | | m3 | － | 11.00 |  | | 2.70 | 12.80 | 5.20 | 18.9 |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程-村内墙体及粉刷--土建--评审 | | | 标段： | | | | | 第4页 共8页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
|  | = |  | |  | 1 |  |  | |  |  |  |  |
|  | 1-4-13 | 机械夯填槽坑 | | 10m3 | 0.1 | 11.00 |  | | 2.70 |  |  |  |
| 23 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种 2.运距 | | m3 | － |  | 18.00 | |  |  |  | 18 |
|  | = |  | |  | 1 |  |  | |  |  |  |  |
|  | 临时子目 | 余方外运 | | m3 | 1 |  | 18.00 | |  |  |  |  |
| 24 | 011601001002 | 拆除毛石砌磊挡墙 1.砌体名称 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 | | m3 | － | 46.20 |  | |  | 53.76 | 21.82 | 68.02 |
|  | 01-1-61借 | 乱(毛)石墙 | | 10m3 | 0.1 | 46.20 |  | |  |  |  |  |
| 25 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类：砼 2.混凝土强度等级：C30 | | m3 | － | 281.60 | 459.30 | | 0.54 | 327.68 | 133.04 | 874.48 |
|  | 5-1-21 | [预拌混凝土 C30]圈梁及压顶 | | 10m3 | 0.1 | 281.60 | 459.30 | | 0.54 |  |  |  |
| 26 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类：砼 2.混凝土强度等级：C30 | | m3 | － | 332.64 | 518.83 | | 0.54 | 387.07 | 157.15 | 1009.16 |
|  | 5-1-22 | [预拌混凝土 C30]过梁 | | 10m3 | 0.1 | 332.64 | 518.83 | | 0.54 |  |  |  |
|  |  | 新建挡墙 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 27 | 010201017001 | 褥垫层 1.厚度 2.材料品种及比例：C15砼垫层 | | m3 | － | 95.87 | 384.90 | | 0.67 | 111.55 | 45.29 | 526.73 |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层@R\*1.05,C\*1,J\*1.05 | | 10m3 | 0.1 | 95.87 | 384.90 | | 0.67 |  |  |  |
| 28 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：Ⅰ、Ⅱ类土 2.挖土深度 3.弃土运距：不外运 | | m3 | － | 10.33 |  | | 2.02 | 12.03 | 4.88 | 17.23 |
|  | 1-2-8 | 人工挖沟槽坚土 槽深≤2m | | 10m3 | 0.013 | 9.74 |  | |  |  |  |  |
|  | 1-2-43 | 挖掘机挖槽坑土方 普通土 | | 10m3 | 0.09 | 0.59 |  | | 2.02 |  |  |  |
| 29 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：夯填 2.填方材料品种：土方 3.清单工程量按定额工程量计算规则 计算 | | m3 | － | 11.00 |  | | 2.70 | 12.80 | 5.20 | 18.9 |
|  | 1-4-13 | 机械夯填槽坑 | | 10m3 | 0.1 | 11.00 |  | | 2.70 |  |  |  |
| 30 | 010402001001 | 砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级：空心 砌块 2.墙体类型：直型墙 3.砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5 | | m3 | － | 159.13 | 278.18 | | 1.39 | 185.16 | 75.17 | 513.87 |
|  | 4-2-3 | [水泥砂浆 M7.5]承重混凝土小型空 心砌块墙 | | 10m3 | 0.1 | 159.13 | 278.18 | | 1.39 |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程-村内墙体及粉刷--土建--评审 | | | 标段： | | | | | 第5页 共8页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 31 | 010401012001 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位：压顶 2. 砖品种、规格、强度等级：机砖 3.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆 M7.5 | | m3 | － | 188.78 | 317.32 | | 1.95 | 219.67 | 89.19 | 597.24 |
|  | 4-1-24 | [水泥砂浆 M7.5]零星砌体 | | 10m3 | 0.1 | 188.78 | 317.32 | | 1.95 |  |  |  |
|  |  | 院墙改造 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 32 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.砌体名称 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 6、人工拆除 | | m3 | － | 84.26 |  | |  | 98.05 | 39.81 | 124.07 |
|  | 01-1-62借 | 砖墙 | | 10m3 | 0.1 | 84.26 |  | |  |  |  |  |
| 33 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：烧结煤 矸石普通砖 240×115×53 2.墙体类型：实心砖墙 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥 砂浆 | | m3 | － | 130.19 | 316.11 | | 2.11 | 151.49 | 61.50 | 509.91 |
|  | 4-1-7 | [水泥砂浆 M7.5]实心砖墙 厚240mm | | 10m3 | 0.1 | 130.19 | 316.11 | | 2.11 |  |  |  |
| 34 | 01B002 | 砖立砌压顶 1.砖压顶 2.C15砼 3.喷漆 | | m | － | 19.32 | 58.86 | | 0.15 | 22.47 | 9.12 | 87.45 |
|  | 4-1-24 | [水泥砂浆 M7.5]零星砌体 | | 10m3 | 0.007 | 13.29 | 22.34 | | 0.14 |  |  |  |
|  | 5-1-21 | [预拌混凝土 C15]圈梁及压顶 | | 10m3 | 0.002 | 6.03 | 9.20 | | 0.01 |  |  |  |
|  | 临时子目 | 喷漆 | | m2 | 0.911 |  | 27.32 | |  |  |  |  |
|  |  | 人孔井及村标 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 35 | 01B001 | 村标 | | 座 | － |  | 66000.00 | |  |  |  | 66000 |
|  | 临时子目 | 成品村标 | | 座 | 1 |  | 66000.00 | |  |  |  |  |
|  |  | 村西道路电力管敷设 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 36 | 010401011001 | 电井A 1.井截面、深度：600\*600\*700深 2.砖的品种、规格、强度等级：机砖 3.垫层材料种类、厚度：C15砼 4.底板厚度 5.井盖安装：预制树脂井盖（带座） 750\*850\*50厚 6.混凝土强度等级 7.砂浆强度等级 8.防潮层材料种类 | | 座 | － | 417.41 | 410.58 | | 1.49 | 481.00 | 195.29 | 1024.77 |
|  | 16-4-2 | [水泥砂浆 M10.0]砖砌井(池)壁 矩 形 | | 10m3 | 0.024 | 44.46 | 76.34 | | 0.51 |  |  |  |
|  | 16-4-10调 | [水泥砂浆 M10.0]铸铁井盖安装（带 座） | | 10套 | 0.1 | 15.42 | 261.69 | | 0.26 |  |  |  |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层 | | 10m3 | 0.009 | 8.09 | 34.10 | | 0.06 |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程-村内墙体及粉刷--土建--评审 | | | 标段： | | | | | 第6页 共8页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
|  | 12-1-6 | [水泥抹灰砂浆 1:3][水泥抹灰砂浆  1:2]水泥砂浆(厚9+6mm) 零星项目 | | 10m2 | 0.403 | 345.10 | 27.17 | | 0.64 |  |  |  |
|  | 18-1-1 | 混凝土基础垫层木模板 | | 10m2 | 0.038 | 4.34 | 11.28 | | 0.02 |  |  |  |
| 37 | 010401011001 | 电井B 1.井截面、深度：600\*600\*1200深 2.砖的品种、规格、强度等级：机砖 3.垫层材料种类、厚度：C15砼 4.底板厚度 5.井盖安装：预制树脂井盖（带座） 750\*850\*50厚 6.混凝土强度等级 7.砂浆强度等级 8.防潮层材料种类 | | 座 | － | 695.06 | 483.96 | | 2.29 | 800.73 | 325.10 | 1506.41 |
|  | 16-4-2 | [水泥砂浆 M10.0]砖砌井(池)壁 矩 形 | | 10m3 | 0.041 | 75.52 | 129.66 | | 0.86 |  |  |  |
|  | 16-4-10调 | [水泥砂浆 M10.0]铸铁井盖安装（带 座） | | 10套 | 0.1 | 15.42 | 261.69 | | 0.26 |  |  |  |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层 | | 10m3 | 0.009 | 8.22 | 34.64 | | 0.06 |  |  |  |
|  | 12-1-6 | [水泥抹灰砂浆 1:3][水泥抹灰砂浆  1:2]水泥砂浆(厚9+6mm) 零星项目 | | 10m2 | 0.691 | 591.51 | 46.57 | | 1.09 |  |  |  |
|  | 18-1-1 | 混凝土基础垫层木模板 | | 10m2 | 0.038 | 4.39 | 11.40 | | 0.02 |  |  |  |
| 38 | 010401011001 | 电井C 1.井截面、深度：600\*600\*1000深 2.砖的品种、规格、强度等级：机砖 3.垫层材料种类、厚度：C15砼 4.底板厚度 5.井盖安装：预制树脂井盖（带座） 750\*850\*50厚 6.混凝土强度等级 7.砂浆强度等级 8.防潮层材料种类 | | 座 | － | 757.49 | 630.14 | | 3.13 | 873.60 | 354.67 | 1745.43 |
|  | 16-4-2 | [水泥砂浆 M10.0]砖砌井(池)壁 矩 形 | | 10m3 | 0.081 | 148.59 | 255.11 | | 1.70 |  |  |  |
|  | 16-4-10调 | [水泥砂浆 M10.0]铸铁井盖安装（带 座） | | 10套 | 0.1 | 15.42 | 261.69 | | 0.26 |  |  |  |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层 | | 10m3 | 0.014 | 12.78 | 53.89 | | 0.09 |  |  |  |
|  | 12-1-6 | [水泥抹灰砂浆 1:3][水泥抹灰砂浆  1:2]水泥砂浆(厚9+6mm) 零星项目 | | 10m2 | 0.672 | 575.25 | 45.29 | | 1.06 |  |  |  |
|  | 18-1-1 | 混凝土基础垫层木模板 | | 10m2 | 0.047 | 5.45 | 14.16 | | 0.02 |  |  |  |
| 39 | 010401011001 | 电井D 1.井截面、深度：600\*600\*1800深 2.砖的品种、规格、强度等级：机砖 3.垫层材料种类、厚度：C15砼 4.底板厚度 5.井盖安装：预制树脂井盖（带座） 750\*850\*50厚 6.混凝土强度等级 7.砂浆强度等级 8.防潮层材料种类 | | 座 | － | 1336.49 | 869.77 | | 5.33 | 1541.08 | 625.68 | 2837.27 |
|  | 16-4-2 | [水泥砂浆 M10.0]砖砌井(池)壁 矩 形 | | 10m3 | 0.145 | 267.08 | 458.54 | | 3.05 |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程-村内墙体及粉刷--土建--评审 | | | 标段： | | | | | 第7页 共8页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
|  | 16-4-10调 | [水泥砂浆 M10.0]铸铁井盖安装（带 座） | | 10套 | 0.1 | 15.42 | 261.69 | | 0.26 |  |  |  |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层 | | 10m3 | 0.014 | 12.78 | 53.89 | | 0.09 |  |  |  |
|  | 12-1-6 | [水泥抹灰砂浆 1:3][水泥抹灰砂浆  1:2]水泥砂浆(厚9+6mm) 零星项目 | | 10m2 | 1.21 | 1035.78 | 81.54 | | 1.91 |  |  |  |
|  | 18-1-1 | 混凝土基础垫层木模板 | | 10m2 | 0.047 | 5.43 | 14.11 | | 0.02 |  |  |  |
| 40 | 010401011001 | 电井E 1.井截面、深度：700\*700\*1000深 2.砖的品种、规格、强度等级：机砖 3.垫层材料种类、厚度：C15砼 4.底板厚度 5.井盖安装：预制树脂井盖（带座） 750\*850\*50厚 6.混凝土强度等级 7.砂浆强度等级 8.防潮层材料种类 | | 座 | － | 845.88 | 675.80 | | 3.48 | 975.51 | 396.05 | 1921.21 |
|  | 16-4-2 | [水泥砂浆 M10.0]砖砌井(池)壁 矩 形 | | 10m3 | 0.09 | 165.78 | 284.61 | | 1.90 |  |  |  |
|  | 16-4-10调 | [水泥砂浆 M10.0]铸铁井盖安装（带 座） | | 10套 | 0.1 | 15.42 | 261.69 | | 0.26 |  |  |  |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层 | | 10m3 | 0.017 | 15.06 | 63.51 | | 0.11 |  |  |  |
|  | 12-1-6 | [水泥抹灰砂浆 1:3][水泥抹灰砂浆  1:2]水泥砂浆(厚9+6mm) 零星项目 | | 10m2 | 0.752 | 643.73 | 50.68 | | 1.19 |  |  |  |
|  | 18-1-1 | 混凝土基础垫层木模板 | | 10m2 | 0.051 | 5.89 | 15.31 | | 0.02 |  |  |  |
| 41 | 010401011001 | 电井F 1.井截面、深度：2000\*1200\*900深 2.砖的品种、规格、强度等级：机砖 3.垫层材料种类、厚度：C15砼 4.底板厚度 5.井盖安装：预制树脂井盖（带座） 750\*850\*50厚 6.混凝土强度等级 7.砂浆强度等级 8.防潮层材料种类 | | 座 | － | 1174.88 | 1506.05 | | 5.27 | 1355.72 | 550.41 | 3236.61 |
|  | 16-4-2 | [水泥砂浆 M10.0]砖砌井(池)壁 矩 形 | | 10m3 | 0.118 | 217.35 | 373.16 | | 2.49 |  |  |  |
|  | 16-4-10调 | [水泥砂浆 M10.0]铸铁井盖安装（带 座） | | 10套 | 0.3 | 46.25 | 785.06 | | 0.77 |  |  |  |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层 | | 10m3 | 0.062 | 56.61 | 238.64 | | 0.40 |  |  |  |
|  | 12-1-6 | [水泥抹灰砂浆 1:3][水泥抹灰砂浆  1:2]水泥砂浆(厚9+6mm) 零星项目 | | 10m2 | 0.979 | 838.04 | 65.97 | | 1.55 |  |  |  |
|  | 18-1-1 | 混凝土基础垫层木模板 | | 10m2 | 0.144 | 16.63 | 43.22 | | 0.06 |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程-村内墙体及粉刷--土建--评审 | | | 标段： | | | | | 第8页 共8页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 42 | 010401011001 | 一进三出充气柜及基础 1.井截面、深度： 2.砖的品种、规格、强度等级：机砖 3.垫层材料种类、厚度：C15砼 4.底板厚度 5.井盖安装：预制树脂井盖（带座） 750\*850\*50厚 6.混凝土强度等级 7.砂浆强度等级 8.防潮层材料种类 | | 座 | － | 2963.05 | 1925.64 | | 27.68 | 3417.51 | 1387.50 | 6303.87 |
|  | 16-4-2 | [水泥砂浆 M10.0]砖砌井(池)壁 矩 形 | | 10m3 | 0.313 | 576.53 | 989.82 | | 6.59 |  |  |  |
|  | 16-4-10调 | [水泥砂浆 M10.0]铸铁井盖安装（带 座） | | 10套 | 0.1 | 15.42 | 252.75 | | 0.26 |  |  |  |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层 | | 10m3 | 0.09 | 82.17 | 346.41 | | 0.58 |  |  |  |
|  | 12-1-6 | [水泥抹灰砂浆 1:3][水泥抹灰砂浆  1:2]水泥砂浆(厚9+6mm) 零星项目 | | 10m2 | 2.606 | 2230.79 | 175.62 | | 4.12 |  |  |  |
|  | 18-1-1 | 混凝土基础垫层木模板 | | 10m2 | 0.18 | 20.79 | 54.02 | | 0.08 |  |  |  |
|  | 5-5-61 | 过梁 安装高度≤三层 每个构件单体 体积≤0.4m3 | | 10m3 | 0.005 | 6.64 | 37.99 | |  |  |  |  |
|  | 5-4-64 | 铁件制作 | | t | 0.011 | 7.44 | 65.67 | | 10.21 |  |  |  |
|  | 5-4-65 | 铁件安装 | | t | 0.011 | 23.27 | 3.36 | | 5.84 |  |  |  |
| 43 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：Ⅰ、Ⅱ类土 2.挖土深度 3.弃土运距：不外运 | | m3 | － | 12.19 |  | | 2.38 | 14.19 | 5.76 | 20.33 |
|  | 1-2-8 | 人工挖沟槽坚土 槽深≤2m | | 10m3 | 0.015 | 11.49 |  | |  |  |  |  |
|  | 1-2-43 | 挖掘机挖槽坑土方 普通土 | | 10m3 | 0.106 | 0.70 |  | | 2.38 |  |  |  |
| 44 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：夯填 2.填方材料品种：土方 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 | | m3 | － | 9.90 |  | | 2.43 | 11.52 | 4.68 | 17.01 |
|  | 1-4-13 | 机械夯填槽坑 | | 10m3 | 0.1 | 9.90 |  | | 2.43 |  |  |  |
| 45 | 010201017001 | 褥垫层 1.厚度 2.材料品种及比例：砂垫层 | | m3 | － | 48.51 | 214.60 | | 0.47 | 56.45 | 22.92 | 286.5 |
|  | 2-1-3 | 砂垫层 机械振动 | | 10m3 | 0.1 | 48.51 | 214.60 | | 0.47 |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程-村内墙体及粉刷--土建--评审 | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共3页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 1322.8473 | |  | 128.00 | 128.00 | 169324.45 | 110.00 | |  | 145513.20 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 165.2359 | |  | 128.00 | 128.00 | 21150.20 | 110.00 | |  | 18175.95 |  |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 107.7053 | |  | 138.00 | 138.00 | 14863.33 | 120.00 | |  | 12924.64 |  |  |  |
| 4 | 01030037 | 镀锌低碳钢丝 14# | kg | 6.6326 | | 13 | 5.35 | 6.04 | 35.48 | 5.11 | | 5.77 | 33.89 |  |  |  |
| 5 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 0.0191 | | 13 | 5.90 | 6.67 | 0.11 | 5.11 | | 5.77 | 0.10 |  |  |  |
| 6 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 68.6183 | | 13 | 1.86 | 2.10 | 127.63 | 2.19 | | 2.47 | 150.27 |  |  |  |
| 7 | 02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 13.2672 | | 13 | 42.50 | 48.02 | 563.86 | 44.96 | | 50.80 | 596.49 |  |  |  |
| 8 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 77.2623 | | 13 | 64.60 | 73.00 | 4991.14 | 84.09 | | 95.02 | 6496.99 |  |  |  |
| 9 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 0.7755 | | 13 | 9.56 | 10.80 | 7.41 | 8.89 | | 10.05 | 6.89 |  |  |  |
| 10 | 03150139 | 圆钉 | kg | 2.0854 | | 13 | 5.58 | 6.30 | 11.64 | 6.88 | | 7.78 | 14.35 |  |  |  |
| 11 | 03150901 | 铁件 | t | 0.0106 | | 13 | 4690.27 | 5300.00 | 49.72 | 5752.21 | | 6500.00 | 60.97 |  |  |  |
| 12 | 03150907 | 垫铁 | kg | 0.4109 | | 13 | 4.91 | 5.55 | 2.02 | 4.75 | | 5.37 | 1.95 |  |  |  |
| 13 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 | 140.9630 | | 3 | 271.84 | 280.00 | 38319.38 | 184.47 | | 190.00 | 26003.44 |  |  |  |
| 14 | 04110017 | 块石 | m3 | 251.7880 | | 3 | 97.09 | 100.00 | 24446.10 | 339.81 | | 350.00 | 85560.08 |  |  |  |
| 15 | 04110025 | 毛石 | m3 | 252.2143 | | 3 | 174.76 | 180.00 | 44076.97 | 116.50 | | 120.00 | 29382.97 |  |  |  |
| 16 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖  240×115×53 | 千块 | 170.6843 | | 3 | 737.86 | 760.00 | 125941.12 | 474.76 | | 489.00 | 81034.08 |  |  |  |
| 17 | 04130005 | 烧结煤矸石普通砖  240×115×53 | m3 | 0.4041 | | 3 | 660.19 | 680.00 | 266.78 | 388.35 | | 400.00 | 156.93 |  |  |  |
| 18 | 04150011 | 烧结页岩空心砌块  290×190×190 | m3 | 8.2124 | | 13 | 243.36 | 275.00 | 1998.57 | 250.46 | | 283.02 | 2056.88 |  |  |  |
| 19 | 04270021 | 混凝土过梁(成品) | m3 | 0.2222 | | 13 | 707.96 | 800.00 | 157.31 | 734.51 | | 830.00 | 163.21 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程-村内墙体及粉刷--土建--评审 | | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共3页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 20 | 05030007 | 模板材 | m3 | 0.1527 | | 13 | 1473.45 | 1665.00 | 225.00 | 1946.90 | | 2200.00 | 297.29 |  |  |  |
| 21 | 05030051 | 垫木 | m3 | 0.0006 | | 13 | 2134.51 | 2412.00 | 1.28 | 2115.04 | | 2390.00 | 1.27 |  |  |  |
| 22 | 13010071 | 煤焦油沥青漆 L01-17 | kg | 10.3320 | | 13 | 6.78 | 7.66 | 70.05 | 7.71 | | 8.71 | 79.66 |  |  |  |
| 23 | 14030007 | 汽油 | kg | 0.0315 | | 13 | 6.11 | 6.90 | 0.19 | 9.97 | | 11.27 | 0.31 |  |  |  |
| 24 | 14350025 | 隔离剂 | kg | 1.0570 | | 13 | 2.98 | 3.37 | 3.15 | 4.65 | | 5.25 | 4.92 |  |  |  |
| 25 | 14390001 | 氧气 | m3 | 0.0671 | | 9 | 5.35 | 5.83 | 0.36 | 7.01 | | 7.64 | 0.47 |  |  |  |
| 26 | 14390003 | 乙炔气 | m3 | 0.0292 | | 9 | 14.29 | 15.58 | 0.42 | 15.80 | | 17.22 | 0.46 |  |  |  |
| 27 | 31030001~ 1 | 仿古瓦(滴水) | 块 | 426.4926 | | 13 | 1.97 | 2.23 | 840.19 | 1.97 | | 2.23 | 840.19 |  |  |  |
| 28 | 31030003~ 1 | 仿古瓦筒(勾头) | 块 | 375.3135 | | 13 | 1.95 | 2.20 | 731.86 | 1.95 | | 2.20 | 731.86 |  |  |  |
| 29 | 31030005~ 1 | 仿古瓦筒 220×115 | 块 | 994.8960 | | 13 | 1.15 | 1.30 | 1144.13 | 1.95 | | 2.20 | 1940.05 |  |  |  |
| 30 | 31030007~ 1 | 仿古瓦脊 225×180 | 块 | 400.9030 | | 13 | 0.97 | 1.10 | 388.88 | 1.95 | | 2.20 | 781.76 |  |  |  |
| 31 | 31030009~ 1 | 仿古瓦片 230×230 | 块 | 2454.9980 | | 13 | 1.15 | 1.30 | 2823.25 | 1.77 | | 2.00 | 4345.35 |  |  |  |
| 32 | 33050009~ 1 | 预制树脂井盖（带座） 750\*850\*50厚 | 套 | 20.2000 | | 13 | 166.11 | 187.70 | 3355.42 | 247.79 | | 280.00 | 5005.36 |  |  |  |
| 33 | 33050009~ 1 | 预制树脂井盖（带座） 650\*850\*50厚 | 套 | 1.0100 | | 13 | 166.11 | 187.70 | 167.77 | 238.94 | | 270.00 | 241.33 |  |  |  |
| 34 | 34110003 | 水 | m3 | 145.0870 | | 3 | 6.36 | 6.55 | 922.75 | 6.60 | | 6.80 | 957.57 |  |  |  |
| 35 | 35030017 | 木脚手板 | m3 | 0.0003 | | 13 | 1716.81 | 1940.00 | 0.52 | 1863.72 | | 2106.00 | 0.56 |  |  |  |
| 36 | 80010001 | 混合砂浆 M5.0 | m3 | 11.6480 | |  | 377.59 | 395.90 | 4398.17 | 283.59 | | 297.86 | 3303.26 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程-村内墙体及粉刷--土建--评审 | | | | | 标段： | | | | | | 第3页 共3页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 37 | 80010013 | 水泥砂浆 M7.5 | m3 | 61.0336 | |  | 361.37 | 380.58 | 22055.71 | 258.22 | | 272.87 | 15760.10 |  |  |  |
| 38 | 80010015 | 水泥砂浆 M10.0 | m3 | 183.0257 | |  | 371.81 | 392.38 | 68050.79 | 266.85 | | 282.61 | 48840.41 |  |  |  |
| 39 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 1.2081 | |  | 544.30 | 584.97 | 657.57 | 405.92 | | 438.19 | 490.39 |  |  |  |
| 40 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 1.4453 | |  | 506.88 | 539.97 | 732.59 | 371.00 | | 396.89 | 536.21 |  |  |  |
| 41 | 80210043 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 92.8649 | | 3 | 407.77 | 420.00 | 37867.52 | 378.64 | | 390.00 | 35162.37 |  |  |  |
| 42 | 80210047 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 2.7876 | | 3 | 407.77 | 420.00 | 1136.70 | 388.35 | | 400.00 | 1082.56 |  |  |  |
| 43 | 80210055 | 预拌混凝土 C30 | m3 | 1.6160 | | 3 | 436.89 | 450.00 | 706.01 | 407.77 | | 420.00 | 658.96 |  |  |  |
| 44 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.2149 | |  | 834.41 | 890.68 | 179.31 | 784.41 | | 890.68 | 168.57 |  |  |  |
| 45 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压)  1m3 | 台班 | 2.1514 | |  | 1086.47 | 1183.07 | 2337.43 | 1041.02 | | 1183.07 | 2239.65 |  |  |  |
| 46 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 84.4906 | |  | 28.30 | 30.70 | 2391.08 | 28.30 | | 30.70 | 2391.08 |  |  |  |
| 47 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 12.6019 | |  | 202.44 | 203.74 | 2551.13 | 174.66 | | 203.74 | 2201.05 |  |  |  |
| 48 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 6.4868 | |  | 249.48 | 255.99 | 1618.33 | 221.70 | | 255.99 | 1438.12 |  |  |  |
| 49 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 6.9637 | |  | 7.74 | 8.49 | 53.90 | 7.74 | | 8.49 | 53.90 |  |  |  |
| 50 | 990618520 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 1.0597 | |  | 8.02 | 8.84 | 8.50 | 8.02 | | 8.84 | 8.50 |  |  |  |
| 51 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 0.0169 | |  | 28.23 | 30.97 | 0.48 | 28.23 | | 30.97 | 0.48 |  |  |  |
| 52 | 990728020 | 摇臂钻床 50mm | 台班 | 0.0005 | |  | 22.25 | 24.86 | 0.01 | 22.25 | | 24.86 | 0.01 |  |  |  |
| 53 | 990732050 | 剪板机 40×3100 | 台班 | 0.0024 | |  | 629.54 | 685.25 | 1.51 | 600.97 | | 685.25 | 1.44 |  |  |  |
| 54 | 990774610 | 石料切割机 | 台班 | 370.1409 | |  | 48.43 | 53.36 | 17925.92 | 48.43 | | 53.36 | 17925.92 |  |  |  |
| 55 | 990901040 | 交流弧焊机 42kV·A | 台班 | 0.1101 | |  | 132.39 | 147.17 | 14.58 | 132.39 | | 147.17 | 14.58 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 619695.68 | － | | － | 555839.25 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程-村内墙体及粉刷--土建--评审 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | | 46513.73 |
| 2 | 总价措施费 | | | 18383.24 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 64896.97 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程-村内墙体及粉刷--土建--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 205341.12 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 2.55 | 5767.68 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 2.55 | 1309.05 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 25.6 | 335.12 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 15 | 196.36 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 2.18 | 4930.8 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 2.18 | 1119.11 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 25.6 | 286.49 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 15 | 167.87 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 2.91 | 6581.94 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 2.91 | 1493.86 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 25.6 | 382.43 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 15 | 224.08 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 0.15 | 1102.82 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 分部分项省价×F04×H4 | | 0.15 | 105.98 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 25.6 | 27.13 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 15 | 15.9 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | | 计费基础×F54 | |  |  |
|  | 合计 | |  | |  | 18383.24 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 4028 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 1031.17 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 604.21 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程-村内墙体及粉刷--土建--评审 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | |  | 项 | | 1 | 21557.15 | 21557.15 |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | |  | 项 | | 1 | 19843.08 | 19843.08 |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | |  | 项 | | 1 | 5113.5 | 5113.5 |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 46513.73 |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目综合单价分析表-2** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程-村内墙体及粉刷--土建--评审 | | | 标段： | | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | | 项 | － | 12298.77 | 1159.54 | | 2288.44 | 14311.32 | 5810.40 | 21557.15 |
|  | 17-2-6 | 双排里钢管脚手架≤3.6m | | 10m2 | 64.148 | 4374.89 | 412.47 | | 814.04 |  |  |  |
|  | 17-2-6 | 双排里钢管脚手架≤3.6m | | 10m2 | 99.492 | 6785.35 | 639.73 | | 1262.55 |  |  |  |
|  | 17-2-6 | 双排里钢管脚手架≤3.6m | | 10m2 | 16.694 | 1138.53 | 107.34 | | 211.85 |  |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | | 项 | － | 5171.89 | 12206.17 | | 21.65 | 6018.18 | 2443.37 | 19843.08 |
|  | 18-1-1 | 混凝土基础垫层木模板 | | 10m2 | 11.416 | 1318.55 | 3426.28 | | 5.14 |  |  |  |
|  | 18-1-61 | 圈梁直形复合木模板木支撑 | | 10m2 | 4.094 | 1053.90 | 1819.39 | | 5.16 |  |  |  |
|  | 18-1-1 | 混凝土基础垫层木模板 | | 10m2 | 7.917 | 914.41 | 2376.13 | | 3.56 |  |  |  |
|  | 18-1-61 | 圈梁直形复合木模板木支撑 | | 10m2 | 1.14 | 293.44 | 506.57 | | 1.44 |  |  |  |
|  | 18-1-65 | 过梁复合木模板木支撑 | | 10m2 | 0.155 | 61.21 | 101.08 | | 0.39 |  |  |  |
|  | 18-1-1 | 混凝土基础垫层木模板 | | 10m2 | 13.25 | 1530.38 | 3976.72 | | 5.96 |  |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | | 项 | － | 1320.00 | 258.46 | | 2911.42 | 1536.00 | 623.62 | 5113.5 |
|  | 19-3-34 | 履带式挖掘机履带式液压锤场外运输 | | 台次 | 1 | 1320.00 | 258.46 | | 2911.42 |  |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程-村内墙体及粉刷--土建--评审 | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共2页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 170.8242 | |  | 128.00 | 128.00 | 21865.50 | 110.00 | |  | 18790.66 |  |  |  |
| 2 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 123.1607 | | 13 | 5.62 | 6.35 | 692.16 | 5.11 | | 5.77 | 629.35 |  |  |  |
| 3 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 0.6835 | | 13 | 5.90 | 6.67 | 4.03 | 5.11 | | 5.77 | 3.49 |  |  |  |
| 4 | 02330005 | 草袋 | m2 | 7.9800 | | 13 | 4.81 | 5.43 | 38.38 | 4.44 | | 5.02 | 35.43 |  |  |  |
| 5 | 03150139 | 圆钉 | kg | 96.7330 | | 13 | 5.58 | 6.30 | 539.77 | 6.88 | | 7.78 | 665.52 |  |  |  |
| 6 | 05010033 | 枕木 | m3 | 0.0800 | | 13 | 2017.70 | 2280.00 | 161.42 | 2308.85 | | 2609.00 | 184.71 |  |  |  |
| 7 | 05030007 | 模板材 | m3 | 4.7083 | | 13 | 1473.45 | 1665.00 | 6937.44 | 1946.90 | | 2200.00 | 9166.59 |  |  |  |
| 8 | 09000015 | 锯成材 | m3 | 0.4225 | | 13 | 1570.22 | 1774.35 | 663.42 | 2982.30 | | 3370.00 | 1260.02 |  |  |  |
| 9 | 13050015 | 红丹防锈漆 | kg | 3.2821 | | 13 | 13.63 | 15.40 | 44.74 | 13.72 | | 15.50 | 45.03 |  |  |  |
| 10 | 14050005 | 油漆溶剂油 | kg | 0.3787 | | 13 | 4.42 | 5.00 | 1.67 | 6.11 | | 6.90 | 2.31 |  |  |  |
| 11 | 14350025 | 隔离剂 | kg | 37.9724 | | 13 | 2.98 | 3.37 | 113.16 | 4.65 | | 5.25 | 176.57 |  |  |  |
| 12 | 17010057 | 钢管 φ48.3×3.6 | m | 9.3593 | | 13 | 16.37 | 18.50 | 153.21 | 19.13 | | 21.62 | 179.04 |  |  |  |
| 13 | 34050003 | 草板纸 80# | 张 | 16.1682 | | 13 | 3.92 | 4.43 | 63.38 | 3.93 | | 4.44 | 63.54 |  |  |  |
| 14 | 35010005 | 复合木模板 | m2 | 16.5352 | | 13 | 30.97 | 35.00 | 512.10 | 46.09 | | 52.08 | 762.11 |  |  |  |
| 15 | 35020003 | 直角扣件 | 个 | 5.0674 | | 13 | 5.31 | 6.00 | 26.91 | 4.00 | | 4.52 | 20.27 |  |  |  |
| 16 | 35020005 | 对接扣件 | 个 | 0.3246 | | 13 | 4.42 | 5.00 | 1.43 | 4.87 | | 5.50 | 1.58 |  |  |  |
| 17 | 35030017 | 木脚手板 | m3 | 0.2164 | | 13 | 1716.81 | 1940.00 | 371.52 | 1863.72 | | 2106.00 | 403.31 |  |  |  |
| 18 | 35030029 | 底座 | 个 | 1.6951 | | 13 | 6.19 | 7.00 | 10.49 | 5.49 | | 6.20 | 9.31 |  |  |  |
| 19 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.0409 | |  | 544.30 | 584.97 | 22.26 | 405.92 | | 438.19 | 16.60 |  |  |  |
| 20 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压)  1m3 | 台班 | 0.5000 | |  | 1086.47 | 1183.07 | 543.24 | 1041.02 | | 1183.07 | 520.51 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程-村内墙体及粉刷--土建--评审 | | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共2页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 990401025 | 载重汽车 6t | 台班 | 5.7707 | |  | 417.36 | 448.14 | 2408.46 | 396.52 | | 448.14 | 2288.20 |  |  |  |
| 22 | 990403040 | 平板拖车组 60t | 台班 | 1.0000 | |  | 1550.07 | 1688.08 | 1550.07 | 1492.93 | | 1688.08 | 1492.93 |  |  |  |
| 23 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 0.7060 | |  | 28.23 | 30.97 | 19.93 | 28.23 | | 30.97 | 19.93 |  |  |  |
| 24 | 990711010 | 木工双面压刨床 600mm | 台班 | 0.0323 | |  | 54.45 | 60.74 | 1.76 | 54.45 | | 60.74 | 1.76 |  |  |  |
| 25 | 994500050 | 回程费占人材机费 | % | 1.0000 | |  | 967.81 | 1022.24 | 967.81 | 897.98 | | 642.92 | 897.98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 37714.26 | － | | － | 37636.75 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程-村内墙体及粉刷--土建--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 | |  | |  | 790944.83 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 790944.83 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 62128.7 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 44609.28 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 3.51 | 27762.16 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.56 | 4429.29 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.65 | 5141.14 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.92 | 7276.69 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 12022.36 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 4666.57 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 830.49 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 76776.62 |
|  | 合计 | |  | |  | 138905.32 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程-村内墙体及粉刷--装饰--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 196615.21 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 196615.21 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 11887.69 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 11887.69 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 15710.69 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 20179.22 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 244392.81 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程-村内墙体及粉刷--装饰--评审 | | | 标段： | | | 第1页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：外墙抹灰面 2.喷刷涂料部位：外墙 3.腻子种类：满刮调制腻子 4.刮腻子要求： 二遍 5.涂料品种、喷刷遍数：室外乳胶漆二遍 | | m2 | 807.48 | | 24.87 | 20082.03 |  |
| 2 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：外墙抹灰面 2.喷刷涂料部位：外墙 3.腻子种类：满刮调制腻子 4.刮腻子要求： 二遍 5.涂料品种、喷刷遍数：仿砖纹理乳胶漆 | | m2 | 346.06 | | 36.61 | 12669.26 |  |
| 3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比：14mm1:2.5水泥 砂浆抹灰 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm1:2.5水泥砂 浆抹灰 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 | | m2 | 399.27 | | 38.13 | 15224.17 |  |
| 4 | 011206001001 | 石材零星项目 1.基层类型、部位 2.安装方式 3.面层材料品种、规格、颜色：300\*600\*50 厚五莲花花岗岩石板压顶 4.缝宽、嵌缝材料种类 5.防护材料种类 6.磨光、酸洗、打蜡要求 | | m2 | 8.64 | | 272.38 | 2353.36 |  |
|  |  | 新建院墙 | |  |  | |  |  |  |
| 5 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：外墙抹灰面 2.喷刷涂料部位：外墙 3.腻子种类：满刮调制腻子 4.刮腻子要求： 二遍 5.涂料品种、喷刷遍数：室外乳胶漆二遍 | | m2 | 1637.02 | | 24.87 | 40712.69 |  |
| 6 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：外墙抹灰面 2.喷刷涂料部位：外墙 3.腻子种类：满刮调制腻子 4.刮腻子要求： 二遍 5.涂料品种、喷刷遍数：仿砖纹理乳胶漆 | | m2 | 198.15 | | 36.61 | 7254.27 |  |
| 7 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比：14mm1:2.5水泥 砂浆抹灰 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm1:2.5水泥砂 浆抹灰 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 | | m2 | 1823.4 | | 38.13 | 69526.24 |  |
|  |  | 新建挡墙 | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 167822.02 |  |
| 合计 | | | | | | | | 167822.02 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程-村内墙体及粉刷--装饰--评审 | | | 标段： | | | 第2页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 8 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比：14mm1:2.5水泥 砂浆抹灰 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm1:2.5水泥砂 浆抹灰 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 | | m2 | 212.76 | | 38.13 | 8112.54 |  |
| 9 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：外墙抹灰面 2.喷刷涂料部位：外墙 3.腻子种类：满刮调制腻子 4.刮腻子要求： 二遍 5.涂料品种、喷刷遍数：室外乳胶漆二遍 | | m2 | 212.76 | | 24.87 | 5291.34 |  |
|  |  | 院墙改造 | |  |  | |  |  |  |
| 10 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：外墙抹灰面 2.喷刷涂料部位：外墙 3.腻子种类：满刮调制腻子 4.刮腻子要求： 二遍 5.涂料品种、喷刷遍数：室外乳胶漆二遍 | | m2 | 219.48 | | 24.87 | 5458.47 |  |
| 11 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：外墙抹灰面 2.喷刷涂料部位：外墙 3.腻子种类：满刮调制腻子 4.刮腻子要求： 二遍 5.涂料品种、喷刷遍数：仿砖纹理乳胶漆 | | m2 | 20.9 | | 36.61 | 765.15 |  |
| 12 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比：14mm1:2.5水泥 砂浆抹灰 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm1:2.5水泥砂 浆抹灰 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 | | m2 | 240.38 | | 38.13 | 9165.69 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 28793.19 |  |
| 合计 | | | | | | | | 196615.21 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程-村内墙体及粉刷--装饰--评审 | | | 标段： | | | | | 第1页 共3页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：外墙抹灰面 2.喷刷涂料部位：外墙 3.腻子种类：满刮调制腻子 4.刮腻子要求： 二遍 5.涂料品种、喷刷遍数：室外乳胶漆 二遍 | | m2 | － | 10.56 | 8.30 | |  | 12.14 | 6.01 | 24.87 |
|  | 14-3-15 | 室外乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 | | 10m2 | 0.1 | 6.00 | 6.85 | |  |  |  |  |
|  | 14-4-5 | 满刮调制腻子 外墙抹灰面 二遍 | | 10m2 | 0.1 | 4.56 | 1.45 | |  |  |  |  |
| 2 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：外墙抹灰面 2.喷刷涂料部位：外墙 3.腻子种类：满刮调制腻子 4.刮腻子要求： 二遍 5.涂料品种、喷刷遍数：仿砖纹理乳 胶漆 | | m2 | － | 4.56 | 29.45 | |  | 5.24 | 2.60 | 36.61 |
|  | 临时子目 | 仿砖纹理乳胶漆 | | m2 | 1 |  | 28.00 | |  |  |  |  |
|  | 14-4-5 | 满刮调制腻子 外墙抹灰面 二遍 | | 10m2 | 0.1 | 4.56 | 1.45 | |  |  |  |  |
| 3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比： 14mm1:2.5水泥砂浆抹灰 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm1:2.5 水泥砂浆抹灰 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 | | m2 | － | 18.04 | 9.46 | | 0.36 | 20.75 | 10.27 | 38.13 |
|  | 12-1-3 | [水泥抹灰砂浆 1:2][水泥抹灰砂浆  1:2]水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 | | 10m2 | 0.1 | 15.64 | 7.10 | | 0.17 |  |  |  |
|  | 12-1-16 | [水泥抹灰砂浆 1:2][水泥抹灰砂浆  1:2]水泥砂浆 抹灰层每增减1mm | | 10m2 | 0.5 | 2.40 | 2.36 | | 0.19 |  |  |  |
| 4 | 011206001001 | 石材零星项目 1.基层类型、部位 2.安装方式 3.面层材料品种、规格、颜色： 300\*600\*50厚五莲花花岗岩石板压顶 4.缝宽、嵌缝材料种类 5.防护材料种类 6.磨光、酸洗、打蜡要求 | | m2 | － | 53.28 | 185.57 | | 3.20 | 61.27 | 30.33 | 272.38 |
|  | 12-2-4调 | 零星项目水泥砂浆粘贴石材块料 | | 10m2 | 0.1 | 53.28 | 185.57 | | 3.20 |  |  |  |
|  |  | 新建院墙 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 5 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：外墙抹灰面 2.喷刷涂料部位：外墙 3.腻子种类：满刮调制腻子 4.刮腻子要求： 二遍 5.涂料品种、喷刷遍数：室外乳胶漆 二遍 | | m2 | － | 10.56 | 8.30 | |  | 12.14 | 6.01 | 24.87 |
|  | 14-3-15 | 室外乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 | | 10m2 | 0.1 | 6.00 | 6.85 | |  |  |  |  |
|  | 14-4-5 | 满刮调制腻子 外墙抹灰面 二遍 | | 10m2 | 0.1 | 4.56 | 1.45 | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程-村内墙体及粉刷--装饰--评审 | | | 标段： | | | | | 第2页 共3页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 6 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：外墙抹灰面 2.喷刷涂料部位：外墙 3.腻子种类：满刮调制腻子 4.刮腻子要求： 二遍 5.涂料品种、喷刷遍数：仿砖纹理乳 胶漆 | | m2 | － | 4.56 | 29.45 | |  | 5.24 | 2.60 | 36.61 |
|  | 临时子目 | 仿砖纹理乳胶漆 | | m2 | 1 |  | 28.00 | |  |  |  |  |
|  | 14-4-5 | 满刮调制腻子 外墙抹灰面 二遍 | | 10m2 | 0.1 | 4.56 | 1.45 | |  |  |  |  |
| 7 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比： 14mm1:2.5水泥砂浆抹灰 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm1:2.5 水泥砂浆抹灰 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 | | m2 | － | 18.04 | 9.46 | | 0.36 | 20.75 | 10.27 | 38.13 |
|  | 12-1-3 | [水泥抹灰砂浆 1:2][水泥抹灰砂浆  1:2]水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 | | 10m2 | 0.1 | 15.64 | 7.10 | | 0.17 |  |  |  |
|  | 12-1-16 | [水泥抹灰砂浆 1:2][水泥抹灰砂浆  1:2]水泥砂浆 抹灰层每增减1mm | | 10m2 | 0.5 | 2.40 | 2.36 | | 0.19 |  |  |  |
|  |  | 新建挡墙 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 8 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比： 14mm1:2.5水泥砂浆抹灰 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm1:2.5 水泥砂浆抹灰 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 | | m2 | － | 18.04 | 9.46 | | 0.36 | 20.75 | 10.27 | 38.13 |
|  | 12-1-3 | [水泥抹灰砂浆 1:2][水泥抹灰砂浆  1:2]水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 | | 10m2 | 0.1 | 15.64 | 7.10 | | 0.17 |  |  |  |
|  | 12-1-16 | [水泥抹灰砂浆 1:2][水泥抹灰砂浆  1:2]水泥砂浆 抹灰层每增减1mm | | 10m2 | 0.5 | 2.40 | 2.36 | | 0.19 |  |  |  |
| 9 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：外墙抹灰面 2.喷刷涂料部位：外墙 3.腻子种类：满刮调制腻子 4.刮腻子要求： 二遍 5.涂料品种、喷刷遍数：室外乳胶漆 二遍 | | m2 | － | 10.56 | 8.30 | |  | 12.14 | 6.01 | 24.87 |
|  | 14-3-15 | 室外乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 | | 10m2 | 0.1 | 6.00 | 6.85 | |  |  |  |  |
|  | 14-4-5 | 满刮调制腻子 外墙抹灰面 二遍 | | 10m2 | 0.1 | 4.56 | 1.45 | |  |  |  |  |
|  |  | 院墙改造 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 10 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：外墙抹灰面 2.喷刷涂料部位：外墙 3.腻子种类：满刮调制腻子 4.刮腻子要求： 二遍 5.涂料品种、喷刷遍数：室外乳胶漆 二遍 | | m2 | － | 10.56 | 8.30 | |  | 12.14 | 6.01 | 24.87 |
|  | 14-3-15 | 室外乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 | | 10m2 | 0.1 | 6.00 | 6.85 | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程-村内墙体及粉刷--装饰--评审 | | | 标段： | | | | | 第3页 共3页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
|  | 14-4-5 | 满刮调制腻子 外墙抹灰面 二遍 | | 10m2 | 0.1 | 4.56 | 1.45 | |  |  |  |  |
| 11 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：外墙抹灰面 2.喷刷涂料部位：外墙 3.腻子种类：满刮调制腻子 4.刮腻子要求： 二遍 5.涂料品种、喷刷遍数：仿砖纹理乳 胶漆 | | m2 | － | 4.56 | 29.45 | |  | 5.24 | 2.60 | 36.61 |
|  | 临时子目 | 仿砖纹理乳胶漆 | | m2 | 1 |  | 28.00 | |  |  |  |  |
|  | 14-4-5 | 满刮调制腻子 外墙抹灰面 二遍 | | 10m2 | 0.1 | 4.56 | 1.45 | |  |  |  |  |
| 12 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比： 14mm1:2.5水泥砂浆抹灰 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm1:2.5 水泥砂浆抹灰 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 | | m2 | － | 18.04 | 9.46 | | 0.36 | 20.75 | 10.27 | 38.13 |
|  | 12-1-3 | [水泥抹灰砂浆 1:2][水泥抹灰砂浆  1:2]水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 | | 10m2 | 0.1 | 15.64 | 7.10 | | 0.17 |  |  |  |
|  | 12-1-16 | [水泥抹灰砂浆 1:2][水泥抹灰砂浆  1:2]水泥砂浆 抹灰层每增减1mm | | 10m2 | 0.5 | 2.40 | 2.36 | | 0.19 |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程-村内墙体及粉刷--装饰--评审 | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共2页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 680.7715 | |  | 138.00 | 138.00 | 93946.47 | 120.00 | |  | 81692.58 |  |  |  |
| 2 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 2.4235 | | 13 | 1.86 | 2.10 | 4.51 | 2.19 | | 2.47 | 5.31 |  |  |  |
| 3 | 02270003 | 白布 | m2 | 1.4383 | | 13 | 5.90 | 6.67 | 8.49 | 6.29 | | 7.11 | 9.05 |  |  |  |
| 4 | 02270019 | 棉纱 | kg | 0.0959 | | 13 | 8.68 | 9.81 | 0.83 | 6.19 | | 7.00 | 0.59 |  |  |  |
| 5 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 0.2583 | | 13 | 64.60 | 73.00 | 16.69 | 84.09 | | 95.02 | 21.72 |  |  |  |
| 6 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 2237.7144 | | 13 | 0.45 | 0.51 | 1006.97 | 0.92 | | 1.04 | 2058.70 |  |  |  |
| 7 | 04010017 | 白水泥 | kg | 1722.3938 | | 13 | 0.64 | 0.72 | 1102.33 | 0.42 | | 0.47 | 723.41 |  |  |  |
| 8 | 04110031~ 1 | 300\*600\*50厚五莲花花岗岩 石板压顶 | m2 | 9.7343 | | 3 | 169.90 | 175.00 | 1653.86 | 145.63 | | 150.00 | 1417.61 |  |  |  |
| 9 | 13030053 | 乳胶漆 | kg | 840.0081 | | 13 | 13.56 | 15.32 | 11390.51 | 23.25 | | 26.27 | 19530.19 |  |  |  |
| 10 | 14410003 | 108胶 | kg | 619.5330 | | 13 | 1.77 | 2.00 | 1096.57 | 2.79 | | 3.15 | 1728.50 |  |  |  |
| 11 | 14410013 | 白乳胶 | kg | 86.0463 | | 13 | 7.73 | 8.73 | 665.14 | 7.28 | | 8.23 | 626.42 |  |  |  |
| 12 | 14410053 | YJ-Ⅲ 胶粘剂 | kg | 4.0280 | | 13 | 15.29 | 17.28 | 61.59 | 16.88 | | 19.07 | 67.99 |  |  |  |
| 13 | 34110003 | 水 | m3 | 16.6558 | | 3 | 6.36 | 6.55 | 105.93 | 6.60 | | 6.80 | 109.93 |  |  |  |
| 14 | 80050005 | 水泥抹灰砂浆 1:1 | m3 | 0.0535 | |  | 543.91 | 593.77 | 29.10 | 419.22 | | 459.49 | 22.43 |  |  |  |
| 15 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 62.0788 | |  | 544.30 | 584.97 | 33789.49 | 405.92 | | 438.19 | 25199.03 |  |  |  |
| 16 | 80050011 | 水泥抹灰砂浆 1:2.5 | m3 | 0.0642 | |  | 542.72 | 580.47 | 34.84 | 400.60 | | 430.35 | 25.72 |  |  |  |
| 17 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 0.0959 | |  | 506.88 | 539.97 | 48.61 | 371.00 | | 396.89 | 35.58 |  |  |  |
| 18 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 0.0097 | |  | 666.51 | 752.97 | 6.47 | 550.95 | | 622.37 | 5.34 |  |  |  |
| 19 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 2.7070 | |  | 202.44 | 203.74 | 548.01 | 188.55 | | 203.74 | 510.40 |  |  |  |
| 20 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 1.9266 | |  | 249.48 | 255.99 | 480.65 | 235.59 | | 255.99 | 453.89 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程-村内墙体及粉刷--装饰--评审 | | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共2页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 990774610 | 石料切割机 | 台班 | 0.4501 | |  | 48.43 | 53.36 | 21.80 | 48.43 | | 53.36 | 21.80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 146018.86 | － | | － | 134266.19 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程-村内墙体及粉刷--装饰--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 93937.24 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 3.64 | 3842.47 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 3.64 | 854.83 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 32.2 | 275.26 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 17.3 | 147.89 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 3.28 | 3462.43 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 3.28 | 770.29 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 32.2 | 248.03 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 17.3 | 133.26 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 4.1 | 4328.04 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 4.1 | 962.86 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 32.2 | 310.04 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 17.3 | 166.57 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 0.15 | 254.75 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 分部分项省价×F04×H4 | | 0.15 | 24.27 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 32.2 | 7.81 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 17.3 | 4.2 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | | 计费基础×F54 | |  |  |
|  | 合计 | |  | |  | 11887.69 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 2612.25 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 841.14 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 451.92 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程-村内墙体及粉刷--装饰--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 | |  | |  | 208502.9 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 208502.9 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 15710.69 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 11092.35 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 3.51 | 7318.45 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.12 | 250.2 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.1 | 208.5 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.59 | 3315.2 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 3169.24 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 1230.17 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 218.93 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 20179.22 |
|  | 合计 | |  | |  | 35889.91 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **安装工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程-村西道路管道人孔井村标--安装--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 80068.45 | |  |
| 1.1 | A、机械设备安装工程 | | 80068.45 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 916.75 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 916.75 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 6774.41 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 7898.36 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 95657.97 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程-村西道路管道人孔井村标--安装--评审 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 村西道路电力管敷设 | |  |  | |  |  |  |
| 1 | 030408003001 | 电缆保护管 1.名称：φ110波纹管 2.材质 3.规格 4.敷设方式：埋地 | | m | 1156 | | 27.68 | 31998.08 |  |
| 2 | 030408003002 | 电缆保护管 1.名称：φ110PE管 2.材质 3.规格 4.敷设方式 | | m | 998 | | 36.79 | 36716.42 |  |
| 3 | 030408003003 | 电缆保护管 1.名称：φ160SC管 2.材质 3.规格 4.敷设方式 | | m | 24 | | 138.75 | 3330 |  |
| 4 | 030408003004 | 电缆保护管 1.名称：φ110SC管 2.材质 3.规格 4.敷设方式 | | m | 89 | | 89.59 | 7973.51 |  |
| 5 | 030408003005 | 电缆保护管 1.名称：φ50PE管 2.材质 3.规格 4.敷设方式 | | m | 4 | | 12.61 | 50.44 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 80068.45 |  |
| 合计 | | | | | | | | 80068.45 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程-村西道路管道人孔井村标--安装--评审 | | | 标段： | | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
|  |  | 村西道路电力管敷设 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1 | 030408003001 | 电缆保护管 1.名称：φ110波纹管 2.材质 3.规格 4.敷设方式：埋地 | | m | － | 2.70 | 22.27 | |  | 3.11 | 2.71 | 27.68 |
|  | 4-9-36 | 电缆保护管埋地敷设 塑料管 公称口 径100mm以下 | | 10m | 0.1 | 2.70 | 0.40 | |  |  |  |  |
|  | zc39\_0003 | φ110波纹管 | | m | 1.05 |  | 21.00 | |  |  |  |  |
|  | zc39\_0004 | φ110直接 | | 个 | 0.173 |  | 0.87 | |  |  |  |  |
| 2 | 030408003002 | 电缆保护管 1.名称：φ110PE管 2.材质 3.规格 4.敷设方式 | | m | － | 2.70 | 31.38 | |  | 3.11 | 2.71 | 36.79 |
|  | 4-9-36 | 电缆保护管埋地敷设 塑料管 公称口 径100mm以下 | | 10m | 0.1 | 2.70 | 0.40 | |  |  |  |  |
|  | zc39\_0001 | φ110PE管 | | m | 1.05 |  | 30.98 | |  |  |  |  |
| 3 | 030408003003 | 电缆保护管 1.名称：φ160SC管 2.材质 3.规格 4.敷设方式 | | m | － | 9.50 | 117.98 | | 1.76 | 10.93 | 9.51 | 138.75 |
|  | 4-9-32 | 电缆保护管埋地敷设 钢管 公称口径 150mm以下 | | 10m | 0.1 | 9.50 | 3.13 | | 1.76 |  |  |  |
|  | zc39\_0005 | φ160SC管 | | m | 1.03 |  | 114.85 | |  |  |  |  |
| 4 | 030408003004 | 电缆保护管 1.名称：φ110SC管 2.材质 3.规格 4.敷设方式 | | m | － | 8.75 | 70.86 | | 1.23 | 10.06 | 8.75 | 89.59 |
|  | 4-9-31 | 电缆保护管埋地敷设 钢管 公称口径 100mm以下 | | 10m | 0.1 | 8.75 | 2.50 | | 1.23 |  |  |  |
|  | zc39\_0002 | φ110SC管 | | m | 1.03 |  | 68.36 | |  |  |  |  |
| 5 | 030408003005 | 电缆保护管 1.名称：φ50PE管 2.材质 3.规格 4.敷设方式 | | m | － | 2.16 | 8.30 | |  | 2.48 | 2.15 | 12.61 |
|  | 4-9-35 | 电缆保护管埋地敷设 塑料管 公称口 径50mm以下 | | 10m | 0.1 | 2.16 | 0.40 | |  |  |  |  |
|  | zc39\_0006 | φ50PE管 | | m | 1.05 |  | 7.90 | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程-村西道路管道人孔井村标--安装--评审 | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共1页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 56.9259 | |  | 138.00 | 138.00 | 7855.77 | 120.00 | |  | 6831.11 |  |  |  |
| 2 | 01290007 | 钢板(综合) | kg | 3.8724 | | 13 | 3.98 | 4.50 | 15.41 | 4.48 | | 5.06 | 17.35 |  |  |  |
| 3 | 03110113 | 砂轮片 φ400 | 片 | 0.4520 | | 13 | 6.11 | 6.90 | 2.76 | 6.50 | | 7.35 | 2.94 |  |  |  |
| 4 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 43.1600 | | 13 | 0.43 | 0.49 | 18.56 | 0.50 | | 0.56 | 21.58 |  |  |  |
| 5 | 03130115 | 电焊条 J422 φ3.2 | kg | 5.9013 | | 13 | 8.67 | 9.80 | 51.16 | 9.58 | | 10.82 | 56.53 |  |  |  |
| 6 | 04030023 | 中砂 | m3 | 4.3160 | | 3 | 252.43 | 260.00 | 1089.49 | 184.47 | | 190.00 | 796.17 |  |  |  |
| 7 | 13010107 | 沥青清漆 L01 | kg | 14.5337 | | 13 | 6.58 | 7.43 | 95.63 | 7.14 | | 8.07 | 103.77 |  |  |  |
| 8 | 14390001 | 氧气 | m3 | 9.2913 | | 9 | 5.35 | 5.83 | 49.71 | 7.01 | | 7.64 | 65.13 |  |  |  |
| 9 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 2.6950 | | 9 | 14.61 | 15.92 | 39.37 | 17.36 | | 18.92 | 46.79 |  |  |  |
| 10 | 34110009 | 电 | kW·h | 30.4278 | | 13 | 0.80 | 0.90 | 24.34 | 1.00 | | 1.13 | 30.43 |  |  |  |
| 11 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 | |  | 24.97 | 26.16 | 24.97 | 20.52 | | 21.69 | 20.52 |  |  |  |
| 12 | 990745520 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.3390 | |  | 23.98 | 26.11 | 8.13 | 23.98 | | 26.11 | 8.13 |  |  |  |
| 13 | 990756020 | 钢材电动煨弯机 500～ 1800mm | 台班 | 0.1320 | |  | 83.80 | 93.10 | 11.06 | 83.80 | | 93.10 | 11.06 |  |  |  |
| 14 | 990758020 | 电动弯管机 100mm | 台班 | 0.1513 | |  | 33.97 | 37.29 | 5.14 | 33.97 | | 37.29 | 5.14 |  |  |  |
| 15 | 990901010 | 交流弧焊机 21kV·A | 台班 | 1.9690 | |  | 64.60 | 70.94 | 127.20 | 64.60 | | 70.94 | 127.20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 9418.70 | － | | － | 8143.85 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程-村西道路管道人孔井村标--安装--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 7866.52 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 2.5 | 282.21 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 2.5 | 98.33 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 55 | 54.08 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 32 | 31.47 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 2.1 | 222.69 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 2.1 | 66.08 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 55 | 36.34 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 32 | 21.15 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 2.8 | 296.92 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 2.8 | 88.11 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 55 | 48.46 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 32 | 28.2 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 1.2 | 114.93 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 计费基础×F04×H4 | | 1.2 | 23.6 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 55 | 12.98 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 32 | 7.55 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | | 计费基础×F54 | |  |  |
|  | 合计 | |  | |  | 916.75 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 276.12 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 151.86 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 88.37 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程-村西道路管道人孔井村标--安装--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 | |  | |  | 80985.2 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 80985.2 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 6774.41 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 4980.59 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 3.51 | 2842.58 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.29 | 234.86 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.59 | 477.81 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.76 | 1425.34 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 1230.98 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 477.81 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 85.03 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 7898.36 |
|  | 合计 | |  | |  | 14672.77 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **市政工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程--村内硬化--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 1962345.06 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 1962345.06 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 21780.19 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | | 11634.37 | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 10145.82 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 157638.75 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 192758.76 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 2334522.76 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程--村内硬化--评审 | | | 标段： | | | 第1页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级：C25砼 2.掺和料 3.厚度：15cm厚 4.嵌缝材料 | | m2 | 5699.43 | | 92.91 | 529534.04 |  |
| 2 | 040203007002 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级：C25砼 2.掺和料 3.厚度：20cm厚 4.嵌缝材料 | | m2 | 6.1 | | 115.3 | 703.33 |  |
| 3 | 040202001001 | 路床(槽)整形 路床机械碾压检验 | | m2 | 5705.53 | | 1.4 | 7987.74 |  |
| 4 | 041001001001 | 拆除路面 1.材质：C25砼 2.厚度：18cm厚 3.垃圾外运 | | m2 | 64.32 | | 21.07 | 1355.22 |  |
| 5 | 040101001001 | 挖一般土方 1.土壤类别：Ⅰ、Ⅱ类土 2.挖土深度 3.弃土运距：5KM | | m3 | 856.13 | | 18.13 | 15521.64 |  |
| 6 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 1.材料品种、规格：五莲花花岗岩路沿石 120\*250 2.基础、垫层：C15砼 | | m | 217 | | 95.66 | 20758.22 |  |
| 7 | 04B001 | 安装仿生木桩 1.C15砼垫层 2.仿生木桩 | | m | 283 | | 138.64 | 39235.12 |  |
| 8 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 1.材料品种、规格：五莲花花岗岩路沿石 120\*250 2.基础、垫层：C15砼 | | m | 866 | | 95.66 | 82841.56 |  |
| 9 | 041001007001 | 拆除砖石结构 1.结构形式：人工拆除小巷石墙，人工倒运 2.强度等级 | | m3 | 283.33 | | 118.43 | 33554.77 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 10 | 040203006001 | 沥青混凝土 1.沥青品种：石油沥青 2.沥青混凝土种类：细粒式沥青砼 3.石料粒径 4.掺和料 5.厚度：40厚 | | m2 | 21350.59 | | 52.59 | 1122827.53 |  |
| 11 | 040203003001 | 透层 1.材料品种：石油沥青 2.喷油量：沥青1kg/m2，石屑3m3/1000m2 | | m2 | 21350.59 | | 4.63 | 98853.23 |  |
| 12 | 04B001 | 路面清扫 | | m2 | 21350.59 | | 0.27 | 5764.66 |  |
|  |  | 村西道路电力管敷设 | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 1958937.06 |  |
| 合计 | | | | | | | | 1958937.06 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程--村内硬化--评审 | | | 标段： | | | 第2页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 13 | 040203006001 | 沥青混凝土 1.沥青品种：石油沥青 2.沥青混凝土种类：细粒式沥青砼 3.石料粒径 4.掺和料 5.厚度：40厚 | | m2 | 15 | | 52.59 | 788.85 |  |
| 14 | 040203003001 | 透层 1.材料品种：石油沥青 2.喷油量：沥青1kg/m2，石屑3m3/1000m2 | | m2 | 15 | | 4.63 | 69.45 |  |
| 15 | 040203007002 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级：C25砼 2.掺和料 3.厚度：20cm厚 4.嵌缝材料 | | m2 | 15 | | 115.3 | 1729.5 |  |
| 16 | 041001001001 | 拆除路面 1.材质：砼 2.厚度：20cm厚 3.垃圾外运 | | m2 | 15 | | 21.43 | 321.45 |  |
| 17 | 040202011001 | 碎石 1.石料规格 2.厚度:厚10cm | | m2 | 15 | | 33.25 | 498.75 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 3408 |  |
| 合计 | | | | | | | | 1962345.06 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程--村内硬化--评审 | | | 标段： | | | | | 第1页 共4页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级：C25砼 2.掺和料 3.厚度：15cm厚 4.嵌缝材料 | | m2 | － | 14.08 | 66.40 | | 7.68 | 23.68 | 4.75 | 92.91 |
|  | 2-3-79 | 预拌混凝土 厚度20cm | | 100m2 | 0.01 | 11.32 | 0.91 | |  |  |  |  |
|  | zc36\_0001 | C25砼 | | m3 | 0.204 |  | 81.20 | |  |  |  |  |
|  | 2-3-80 | 预拌混凝土 每增减1cm | | 100m2 | -0.05 | -1.47 | -0.29 | |  |  |  |  |
|  | zc36\_0001 | C25砼 | | m3 | -0.051 |  | -20.30 | |  |  |  |  |
|  | 2-3-85 | 水泥混凝土拉防滑条 混凝土路面刻 纹 | | 100m2 | 0.01 | 1.32 | 0.41 | | 7.61 |  |  |  |
|  | 2-3-89 | 缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm | | 100m | 0.003 | 0.52 | 1.13 | | 0.07 |  |  |  |
|  | 2-3-91 | 缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm  缝深 5cm | | 100m | 0.003 | 1.41 | 0.52 | |  |  |  |  |
|  | 2-3-83 | 水泥混凝土养生 塑料膜养护 | | 100m2 | 0.01 | 0.98 | 2.82 | |  |  |  |  |
| 2 | 040203007002 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级：C25砼 2.掺和料 3.厚度：20cm厚 4.嵌缝材料 | | m2 | － | 15.55 | 86.99 | | 7.68 | 25.35 | 5.08 | 115.3 |
|  | 2-3-79 | 预拌混凝土 厚度20cm | | 100m2 | 0.01 | 11.32 | 0.91 | |  |  |  |  |
|  | zc36\_0001 | C25砼 | | m3 | 0.204 |  | 81.20 | |  |  |  |  |
|  | 2-3-85 | 水泥混凝土拉防滑条 混凝土路面刻 纹 | | 100m2 | 0.01 | 1.32 | 0.41 | | 7.61 |  |  |  |
|  | 2-3-89 | 缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm | | 100m | 0.003 | 0.52 | 1.13 | | 0.07 |  |  |  |
|  | 2-3-91 | 缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm  缝深 5cm | | 100m | 0.003 | 1.41 | 0.52 | |  |  |  |  |
|  | 2-3-83 | 水泥混凝土养生 塑料膜养护 | | 100m2 | 0.01 | 0.98 | 2.82 | |  |  |  |  |
| 3 | 040202001001 | 路床(槽)整形 路床机械碾压检验 | | m2 | － | 0.14 |  | | 1.01 | 1.24 | 0.25 | 1.4 |
|  | 2-2-1 | 路床机械碾压检验 | | 100m2 | 0.01 | 0.14 |  | | 1.01 |  |  |  |
| 4 | 041001001001 | 拆除路面 1.材质：C25砼 2.厚度：18cm厚 3.垃圾外运 | | m2 | － | 6.89 | 5.25 | | 6.08 | 14.28 | 2.85 | 21.07 |
|  | 1-3-86 | 路面切缝 混凝土路面 厚≤15cm | | 10m | 0.1 | 6.50 | 2.01 | | 0.77 |  |  |  |
|  | 1-3-91 | 拆除旧路 无筋混凝土路面 | | 100m2 | 0.01 | 0.39 |  | | 5.31 |  |  |  |
|  | 临时子目 | 垃圾外运 | | m3 | 0.18 |  | 3.24 | |  |  |  |  |
| 5 | 040101001001 | 挖一般土方 1.土壤类别：Ⅰ、Ⅱ类土 2.挖土深度 3.弃土运距：5KM | | m3 | － | 0.41 | 0.08 | | 14.45 | 15.94 | 3.19 | 18.13 |
|  | 1-1-118 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 装车 一 、二类土 | | 100m3 | 0.01 | 0.41 |  | | 2.91 |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程--村内硬化--评审 | | | 标段： | | | | | 第2页 共4页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
|  | 1-1-179 | 自卸汽车载重≤15t 运距≤1km | | 100m3 | 0.01 |  | 0.08 | | 7.03 |  |  |  |
|  | 1-1-180 | 自卸汽车载重≤15t 运距≤20km每增 1km | | 100m3 | 0.04 |  |  | | 4.51 |  |  |  |
| 6 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 1.材料品种、规格：五莲花花岗岩路 沿石120\*250 2.基础、垫层：C15砼 | | m | － | 16.86 | 74.90 | | 0.06 | 19.23 | 3.84 | 95.66 |
|  | 2-4-21 | [预拌混凝土 C15]人工铺装垫层 预 拌混凝土 | | 10m3 | 0.003 | 1.11 | 12.46 | |  |  |  |  |
|  | 2-4-25 | [预拌地面砂浆(干拌) DS M15]侧石  石质 | | 100m | 0.01 | 13.38 | 4.49 | | 0.06 |  |  |  |
|  | zc36\_0002 | 五莲花花岗岩路沿石120\*250 | | m | 1.01 |  | 49.16 | |  |  |  |  |
|  | 2-4-32 | [预拌混凝土 C15]现浇侧(平、缘)石 | | 10m3 | 0.002 | 2.37 | 8.79 | |  |  |  |  |
| 7 | 04B001 | 安装仿生木桩 1.C15砼垫层 2.仿生木桩 | | m | － | 0.69 | 137.79 | |  | 0.79 | 0.16 | 138.64 |
|  | 2-4-21 | [预拌混凝土 C15]人工铺装垫层 预 拌混凝土 | | 10m3 | 0.002 | 0.69 | 7.79 | |  |  |  |  |
|  | 临时子目 | 仿生木桩 | | m | 1 |  | 130.00 | |  |  |  |  |
| 8 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 1.材料品种、规格：五莲花花岗岩路 沿石120\*250 2.基础、垫层：C15砼 | | m | － | 16.86 | 74.90 | | 0.06 | 19.23 | 3.84 | 95.66 |
|  | 2-4-21 | [预拌混凝土 C15]人工铺装垫层 预 拌混凝土 | | 10m3 | 0.003 | 1.11 | 12.46 | |  |  |  |  |
|  | 2-4-25 | [预拌地面砂浆(干拌) DS M15]侧石  石质 | | 100m | 0.01 | 13.38 | 4.49 | | 0.06 |  |  |  |
|  | zc36\_0002 | 五莲花花岗岩路沿石120\*250 | | m | 1.01 |  | 49.16 | |  |  |  |  |
|  | 2-4-32 | [预拌混凝土 C15]现浇侧(平、缘)石 | | 10m3 | 0.002 | 2.37 | 8.79 | |  |  |  |  |
| 9 | 041001007001 | 拆除砖石结构 1.结构形式：人工拆除小巷石墙，人 工倒运 2.强度等级 | | m3 | － | 96.46 | 0.06 | |  | 109.57 | 21.91 | 118.43 |
|  | 1-3-65 | 拆除砖砌其他构筑物 | | 10m3 | 0.1 | 96.46 |  | |  |  |  |  |
|  | 临时子目 | 垃圾外运 | | m3 | 0.004 |  | 0.06 | |  |  |  |  |
| 10 | 040203006001 | 沥青混凝土 1.沥青品种：石油沥青 2.沥青混凝土种类：细粒式沥青砼 3.石料粒径 4.掺和料 5.厚度：40厚 | | m2 | － | 1.08 | 47.98 | | 2.70 | 4.09 | 0.83 | 52.59 |
|  | 2-3-43 | 细粒式沥青混凝土路面 厚度3cm 机 械摊铺 | | 100m2 | 0.01 | 0.81 | 0.23 | | 2.02 |  |  |  |
|  | zc36\_0003 | 细粒式沥青混凝土 | | m3 | 0.03 |  | 35.75 | |  |  |  |  |
|  | 2-3-44 | 细粒式沥青混凝土路面 每增1cm 机 械摊铺 | | 100m2 | 0.01 | 0.27 | 0.08 | | 0.68 |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程--村内硬化--评审 | | | 标段： | | | | | 第3页 共4页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
|  | zc36\_0003 | 细粒式沥青混凝土 | | m3 | 0.01 |  | 11.92 | |  |  |  |  |
| 11 | 040203003001 | 透层 1.材料品种：石油沥青 2.喷油量：沥青1kg/m2，石屑 3m3/1000m2 | | m2 | － | 0.14 | 4.32 | | 0.11 | 0.28 | 0.06 | 4.63 |
|  | 2-3-14调 | 透层 半刚性基层 石油沥青  0.72kg/m2 | | 100m2 | 0.01 | 0.14 | 4.32 | | 0.11 |  |  |  |
| 12 | 04B001 | 路面清扫 | | m2 | － | 0.22 |  | |  | 0.25 | 0.05 | 0.27 |
|  | 2-13借 | 清扫路面 沥青或混凝土 | | 10m2 | 0.1 | 0.22 |  | |  |  |  |  |
|  |  | 村西道路电力管敷设 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 13 | 040203006001 | 沥青混凝土 1.沥青品种：石油沥青 2.沥青混凝土种类：细粒式沥青砼 3.石料粒径 4.掺和料 5.厚度：40厚 | | m2 | － | 1.08 | 47.98 | | 2.70 | 4.09 | 0.83 | 52.59 |
|  | 2-3-43 | 细粒式沥青混凝土路面 厚度3cm 机 械摊铺 | | 100m2 | 0.01 | 0.81 | 0.23 | | 2.02 |  |  |  |
|  | zc36\_0003 | 细粒式沥青混凝土 | | m3 | 0.03 |  | 35.75 | |  |  |  |  |
|  | 2-3-44 | 细粒式沥青混凝土路面 每增1cm 机 械摊铺 | | 100m2 | 0.01 | 0.27 | 0.08 | | 0.68 |  |  |  |
|  | zc36\_0003 | 细粒式沥青混凝土 | | m3 | 0.01 |  | 11.92 | |  |  |  |  |
| 14 | 040203003001 | 透层 1.材料品种：石油沥青 2.喷油量：沥青1kg/m2，石屑 3m3/1000m2 | | m2 | － | 0.14 | 4.32 | | 0.11 | 0.28 | 0.06 | 4.63 |
|  | 2-3-14调 | 透层 半刚性基层 石油沥青  0.72kg/m2 | | 100m2 | 0.01 | 0.14 | 4.32 | | 0.11 |  |  |  |
| 15 | 040203007002 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级：C25砼 2.掺和料 3.厚度：20cm厚 4.嵌缝材料 | | m2 | － | 15.55 | 86.99 | | 7.68 | 25.35 | 5.08 | 115.3 |
|  | 2-3-79 | 预拌混凝土 厚度20cm | | 100m2 | 0.01 | 11.32 | 0.91 | |  |  |  |  |
|  | zc36\_0001 | C25砼 | | m3 | 0.204 |  | 81.20 | |  |  |  |  |
|  | 2-3-85 | 水泥混凝土拉防滑条 混凝土路面刻 纹 | | 100m2 | 0.01 | 1.32 | 0.41 | | 7.61 |  |  |  |
|  | 2-3-89 | 缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm | | 100m | 0.003 | 0.52 | 1.13 | | 0.07 |  |  |  |
|  | 2-3-91 | 缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm  缝深 5cm | | 100m | 0.003 | 1.41 | 0.52 | |  |  |  |  |
|  | 2-3-83 | 水泥混凝土养生 塑料膜养护 | | 100m2 | 0.01 | 0.98 | 2.82 | |  |  |  |  |
| 16 | 041001001001 | 拆除路面 1.材质：砼 2.厚度：20cm厚 3.垃圾外运 | | m2 | － | 6.89 | 5.61 | | 6.08 | 14.28 | 2.85 | 21.43 |
|  | 1-3-86 | 路面切缝 混凝土路面 厚≤15cm | | 10m | 0.1 | 6.50 | 2.01 | | 0.77 |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程--村内硬化--评审 | | | 标段： | | | | | 第4页 共4页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
|  | 1-3-91 | 拆除旧路 无筋混凝土路面 | | 100m2 | 0.01 | 0.39 |  | | 5.31 |  |  |  |
|  | 临时子目 | 垃圾外运 | | m3 | 0.2 |  | 3.60 | |  |  |  |  |
| 17 | 040202011001 | 碎石 1.石料规格 2.厚度:厚10cm | | m2 | － | 1.69 | 28.49 | | 2.21 | 4.30 | 0.86 | 33.25 |
|  | 2-2-65 | 碎石基层 厚度15cm | | 100m2 | 0.01 | 2.52 | 42.73 | | 2.21 |  |  |  |
|  | 2-2-66 | 碎石基层 每增减1cm | | 100m2 | -0.05 | -0.83 | -14.24 | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程--村内硬化--评审 | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共2页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010040 | 综合工日（市政养护） | 工日 | 44.8362 | |  | 117.00 | 117.00 | 5245.84 | 103.00 | |  | 4618.13 |  |  |  |
| 2 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 1497.3653 | |  | 117.00 | 117.00 | 175191.74 | 103.00 | |  | 154228.63 |  |  |  |
| 3 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 6578.6095 | | 13 | 1.86 | 2.10 | 12236.21 | 2.19 | | 2.47 | 14407.15 |  |  |  |
| 4 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 6.8646 | | 13 | 64.60 | 73.00 | 443.45 | 84.09 | | 95.02 | 577.24 |  |  |  |
| 5 | 03110153 | 金刚石锯片 | 片 | 8.4093 | | 13 | 584.07 | 660.00 | 4911.62 | 601.77 | | 680.00 | 5060.46 |  |  |  |
| 6 | 03110165 | 钢锯片 | 片 | 0.3966 | | 13 | 336.28 | 380.00 | 133.37 | 395.58 | | 447.00 | 156.89 |  |  |  |
| 7 | 03130827 | 合金钎头 φ135 | 个 | 0.0008 | | 13 | 1858.41 | 2100.00 | 1.49 | 13.81 | | 15.60 | 0.01 |  |  |  |
| 8 | 03150905 | 铁件(综合) | kg | 200.8516 | | 13 | 4.78 | 5.40 | 960.07 | 5.75 | | 6.50 | 1154.90 |  |  |  |
| 9 | 04050089 | 碎石(综合) | m3 | 1.9890 | | 3 | 213.59 | 220.00 | 424.83 | 211.65 | | 218.00 | 420.97 |  |  |  |
| 10 | 04070007 | 石屑 | m3 | 65.3787 | | 3 | 145.63 | 150.00 | 9521.10 | 145.63 | | 150.00 | 9521.10 |  |  |  |
| 11 | 13310003 | 石油沥青 | kg | 21792.9018 | | 13 | 4.01 | 4.53 | 87389.54 | 3.72 | | 4.20 | 81069.59 |  |  |  |
| 12 | 13350029 | 塑料油膏 | kg | 1104.8632 | | 13 | 2.63 | 2.97 | 2905.79 | 2.65 | | 3.00 | 2927.89 |  |  |  |
| 13 | 14030001 | 柴油 | t | 0.8546 | | 13 | 5283.19 | 5970.00 | 4515.01 | 7646.02 | | 8640.00 | 6534.29 |  |  |  |
| 14 | 14350083 | 脱模剂 | kg | 49.1995 | | 13 | 2.37 | 2.68 | 116.60 | 2.62 | | 2.96 | 128.90 |  |  |  |
| 15 | 34110003 | 水 | m3 | 856.6103 | | 3 | 6.36 | 6.55 | 5448.04 | 6.60 | | 6.80 | 5653.63 |  |  |  |
| 16 | 34110009 | 电 | kW·h | 317.4799 | | 13 | 0.80 | 0.90 | 253.98 | 0.80 | | 0.90 | 253.98 |  |  |  |
| 17 | 35010013 | 钢模板 | kg | 229.2205 | | 13 | 4.87 | 5.50 | 1116.30 | 4.48 | | 5.06 | 1026.91 |  |  |  |
| 18 | 80010049 | 预拌地面砂浆(干拌) DS  M15 | m3 | 8.8806 | | 3 | 425.24 | 438.00 | 3776.39 | 514.56 | | 530.00 | 4569.60 |  |  |  |
| 19 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.5415 | |  | 544.30 | 584.97 | 294.74 | 405.92 | | 438.19 | 219.81 |  |  |  |
| 20 | 80210043 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 65.2275 | | 3 | 407.77 | 420.00 | 26597.82 | 378.64 | | 390.00 | 24697.74 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程--村内硬化--评审 | | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共2页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 | |  | 2897.06 | 3199.33 | 2897.06 | 2825.15 | | 3118.37 | 2825.15 |  |  |  |
| 22 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 2.1141 | |  | 834.41 | 890.68 | 1764.03 | 766.91 | | 890.68 | 1621.32 |  |  |  |
| 23 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压)  1m3 | 台班 | 2.2025 | |  | 1086.47 | 1183.07 | 2392.95 | 1025.11 | | 1183.07 | 2257.80 |  |  |  |
| 24 | 990113020 | 平地机 90kW | 台班 | 0.0270 | |  | 753.69 | 805.82 | 20.35 | 686.19 | | 805.82 | 18.53 |  |  |  |
| 25 | 990113030 | 平地机 120kW | 台班 | 1.3693 | |  | 935.79 | 1010.43 | 1281.38 | 868.29 | | 1010.43 | 1188.95 |  |  |  |
| 26 | 990120020 | 钢轮内燃压路机 8t | 台班 | 2.9956 | |  | 385.06 | 408.73 | 1153.49 | 351.31 | | 408.73 | 1052.38 |  |  |  |
| 27 | 990120040 | 钢轮内燃压路机 15t | 台班 | 6.5285 | |  | 573.21 | 618.42 | 3742.20 | 539.46 | | 618.42 | 3521.86 |  |  |  |
| 28 | 990121040 | 轮胎压路机 26t | 台班 | 10.8965 | |  | 864.00 | 947.22 | 9414.58 | 830.25 | | 947.22 | 9046.82 |  |  |  |
| 29 | 990122040 | 钢轮振动压路机 12t | 台班 | 24.1432 | |  | 729.89 | 799.69 | 17621.88 | 696.14 | | 799.69 | 16807.05 |  |  |  |
| 30 | 990122050 | 钢轮振动压路机 15t | 台班 | 22.0066 | |  | 952.10 | 1049.62 | 20952.48 | 918.35 | | 1049.62 | 20209.76 |  |  |  |
| 31 | 990140010 | 汽车式沥青喷洒机 4000L | 台班 | 1.7092 | |  | 781.67 | 827.18 | 1336.03 | 714.17 | | 827.18 | 1220.66 |  |  |  |
| 32 | 990142030 | 沥青混凝土摊铺机 8t | 台班 | 10.8965 | |  | 1206.63 | 1274.16 | 13148.04 | 1071.63 | | 1274.16 | 11677.02 |  |  |  |
| 33 | 990146610 | 路面刻纹机 | 台班 | 101.8255 | |  | 427.54 | 482.61 | 43534.47 | 427.54 | | 482.61 | 43534.47 |  |  |  |
| 34 | 990149510 | 液压锤HM960 | 台班 | 0.3276 | |  | 290.63 | 305.26 | 95.21 | 261.29 | | 305.26 | 85.60 |  |  |  |
| 35 | 990402040 | 自卸汽车 15t | 台班 | 11.3694 | |  | 915.19 | 989.97 | 10405.16 | 853.83 | | 989.97 | 9707.53 |  |  |  |
| 36 | 990409020 | 洒水车 4000L | 台班 | 0.4109 | |  | 439.07 | 472.99 | 180.41 | 410.94 | | 472.99 | 168.86 |  |  |  |
| 37 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.3249 | |  | 249.48 | 255.99 | 81.06 | 211.98 | | 255.99 | 68.87 |  |  |  |
| 38 | 990618010 | 锯缝机 | 台班 | 1.8244 | |  | 33.33 | 36.85 | 60.81 | 33.33 | | 36.85 | 60.81 |  |  |  |
| 39 | 990618020 | 混凝土切缝机 | 台班 | 11.8987 | |  | 33.33 | 36.85 | 396.58 | 33.33 | | 36.85 | 396.58 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 471962.10 | － | | － | 442697.84 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程--村内硬化--评审 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | | 11634.37 |
| 2 | 总价措施费 | | | 10145.82 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 21780.19 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程--村内硬化--评审 | | 标段： | | 第1页 共2页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人机费 | |  | 308215.55 |
|  | 人机费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 45 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 45 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 45 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 45 |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） | |  | | 45 |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） | |  | | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 0.61 | 2049.32 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 0.61 | 846.05 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 16.2 | 137.06 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 3.8 | 32.15 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 1.05 | 3527.52 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 1.05 | 1456.32 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 16.2 | 235.92 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 3.8 | 55.34 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 0.38 | 1276.63 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 0.38 | 527.05 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 16.2 | 85.38 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 3.8 | 20.03 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 0.58 | 1948.54 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 计费基础×F04×H4 | | 0.58 | 804.44 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 16.2 | 130.32 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 3.8 | 30.57 |
| 5 | 工程定位复测费 | |  | | 0.12 | 403.14 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） | | 计费基础×F05×H5 | | 0.12 | 166.44 |
|  | 企业管理费（E2） | | E1×FL | | 16.2 | 26.96 |
|  | 利润（E3） | | E1×FL | | 3.8 | 6.32 |
| 6 | 地下管线交叉处理 | |  | | 0.28 | 940.67 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） | | 计费基础×F06×H6 | | 0.28 | 388.35 |
|  | 企业管理费（F2） | | F1×FL | | 16.2 | 62.91 |
|  | 利润（F3） | | F1×FL | | 3.8 | 14.76 |
| 7 | 疫情防控措施费率 | | 计费基础×F54 | |  |  |
|  | 合计 | |  | |  | 10145.82 |
|  | 其中：人机费 | | A1+B1+C1+D1+E1+F1 | |  | 4188.65 |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程--村内硬化--评审 | | 标段： | | 第2页 共2页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2+E2+F2 | |  | 678.55 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3+E3+F3 | |  | 159.17 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程--村内硬化--评审 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安 拆 | |  | 项 | | 1 | 11634.37 | 11634.37 |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建 筑物临时保护设施 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 11634.37 |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目综合单价分析表-2** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程--村内硬化--评审 | | | 标段： | | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安拆 | | 项 | － | 1980.00 | 713.43 | | 6986.31 | 9773.18 | 1954.63 | 11634.37 |
|  | 19-3-37借 | 沥青混凝土摊铺机场外运输 | | 台次 | 1 | 880.00 | 266.91 | | 2743.11 |  |  |  |
|  | 19-3-38借 | 压路机场外运输 | | 台次 | 2 | 1100.00 | 446.52 | | 4243.20 |  |  |  |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建筑物临时保护设 施 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程--村内硬化--评审 | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共1页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 18.0000 | |  | 128.00 | 128.00 | 2304.00 | 110.00 | |  | 1980.00 |  |  |  |
| 2 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 9.0000 | | 13 | 5.62 | 6.35 | 50.58 | 5.11 | | 5.77 | 45.99 |  |  |  |
| 3 | 02330005 | 草袋 | m2 | 25.5200 | | 13 | 4.81 | 5.43 | 122.75 | 4.44 | | 5.02 | 113.31 |  |  |  |
| 4 | 05010033 | 枕木 | m3 | 0.2400 | | 13 | 2017.70 | 2280.00 | 484.25 | 2308.85 | | 2609.00 | 554.12 |  |  |  |
| 5 | 990120030 | 钢轮内燃压路机 12t | 台班 | 1.0000 | |  | 489.05 | 524.47 | 489.05 | 455.30 | | 524.47 | 455.30 |  |  |  |
| 6 | 990142040 | 沥青混凝土摊铺机 12t | 台班 | 0.5000 | |  | 1435.25 | 1530.59 | 717.63 | 1300.25 | | 1530.59 | 650.13 |  |  |  |
| 7 | 990403030 | 平板拖车组 40t | 台班 | 3.0000 | |  | 1392.12 | 1512.02 | 4176.36 | 1314.98 | | 1512.02 | 3944.94 |  |  |  |
| 8 | 994500050 | 回程费占人材机费 | % | 1.0000 | |  | 2086.15 | 2218.19 | 2086.15 | 1935.95 | | 1658.01 | 1935.95 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 10430.77 | － | | － | 9679.74 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范片区钓鱼台村提升工程--村内硬化--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 | |  | |  | 1984125.25 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 1984125.25 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 157638.75 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 113690.38 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.75 | 34722.19 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.33 | 26388.87 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.84 | 16666.65 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.81 | 35912.67 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 30158.7 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 11706.34 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 2083.33 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 192758.76 |
|  | 合计 | |  | |  | 350397.51 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |