|  |
| --- |
| **单项工程招标控制价汇总表** |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年农村户厕改造项目 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中（元） |
| 暂列金额及特殊项目暂估价 | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 | 166729.5 |  |  | 70.03 |
|  | 　邹城市郭里镇户厕提升工程-土建（150个）--ps | 166729.5 |  |  | 70.03 |
| 2 | 安装工程 | 70612.5 |  |  | 31.93 |
|  | 　邹城市郭里镇户厕提升工程-安装（150个）--ps | 70612.5 |  |  | 31.93 |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 237342 |  |  | 101.96 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年农村户厕改造项目-土建（150个）--ps | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总名称 | 合计 |
| 金额（元） | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | 997.52 |  |
| 1.1 | 　A、土石方工程 | 997.52 |  |
| 2 | 措施项目 | 11.61 |  |
| 2.1 | 　单价措施费 |  |  |
| 2.2 | 　总价措施费 | 11.61 |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 　暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 　专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 　特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 　计日工 |  |  |
| 3.5 | 　采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 　其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 　总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 　其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 70.03 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 6 | 税金 | 32.37 |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | 1111.53 |  |
|  | 总计 | 166729.50 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年农村户厕改造项目-土建（150个）--ps | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除1.砌体名称：破除原有蹲台等杂物2.砌体材质3.拆除高度4.拆除砌体的截面尺寸5.砌体表面的附着物种类 | m3 | 0.5 | 90.16 | 45.08 |  |
| 2 | 010101004001 | 挖基坑土方1.土壤类别：挖土方2.挖土深度3.弃土运距 | m3 | 1.5 | 40.43 | 60.65 |  |
| 3 | 010507006001 | 化粪池化粪池粪池（1）三格化粪池容积≥1.5m3。（2）三格池的深度相同，不应小于1200mm。（3）排粪管：采用管材内壁应光滑，内径≥100mm。（4）过粪管：要求选用内径100mm内壁光滑管材，设置成I或倒“L”型。（5）三格池的盖板上必须留有一、二和三池维护口并应当加盖板密封。（6）排气管：应在第一池安装排气管，圆形管径100 mm，加防雨（防蝇、防风）帽。高度≥厕屋20cm，用卡扣固定于厕墙上。 | 座 | 1 | 830 | 830 |  |
| 4 | 010401012001 | 零星砌砖1.零星砌砖名称、部位：砖砌蹲台2. 砖品种、规格、强度等级3.砂浆强度等级、配合比 | m3 | 0.07 | 615.47 | 43.08 |  |
| 5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰1.墙体类型：砖砌蹲台抹灰2.底层厚度、砂浆配合比3.面层厚度、砂浆配合比4.装饰面材料种类5.分格缝宽度、材料种类 | m2 | 0.74 | 25.28 | 18.71 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | 997.52 |  |
| 合计 | 997.52 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **工程量清单综合单价分析表** |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年农村户厕改造项目-土建（150个）--ps | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | 综合单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除1.砌体名称：破除原有蹲台等杂物2.砌体材质3.拆除高度4.拆除砌体的截面尺寸5.砌体表面的附着物种类 | m3 | －　 | 61.80 |  |  | 70.20 | 28.36 | 90.16 |
|  | 1-3-65借调 | 拆除砖砌其他构筑物 | 10m3 | 0.1 | 61.80 |  |  |  |  |  |
| 2 | 010101004001 | 挖基坑土方1.土壤类别：挖土方2.挖土深度3.弃土运距 | m3 | －　 | 27.50 |  |  | 32.00 | 12.93 | 40.43 |
|  | 1-2-11调 | 人工挖地坑普通土 坑深≤2m | 10m3 | 0.1 | 27.50 |  |  |  |  |  |
| 3 | 010507006001 | 化粪池化粪池粪池（1）三格化粪池容积≥1.5m3。（2）三格池的深度相同，不应小于1200mm。（3）排粪管：采用管材内壁应光滑，内径≥100mm。（4）过粪管：要求选用内径100mm内壁光滑管材，设置成I或倒“L”型。（5）三格池的盖板上必须留有一、二和三池维护口并应当加盖板密封。（6）排气管：应在第一池安装排气管，圆形管径100 mm，加防雨（防蝇、防风）帽。高度≥厕屋20cm，用卡扣固定于厕墙上。 | 座 | －　 |  | 830.00 |  |  |  | 830 |
|  | 临时子目 | 三格化粪池 | 座 | 1 |  | 830.00 |  |  |  |  |
| 4 | 010401012001 | 零星砌砖1.零星砌砖名称、部位：砖砌蹲台2. 砖品种、规格、强度等级3.砂浆强度等级、配合比 | m3 | －　 | 192.50 | 327.64 | 4.83 | 224.00 | 90.50 | 615.47 |
|  | 4-1-24调 | 零星砌体 | 10m3 | 0.1 | 192.50 | 327.64 | 4.83 |  |  |  |
| 5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰1.墙体类型：砖砌蹲台抹灰2.底层厚度、砂浆配合比3.面层厚度、砂浆配合比4.装饰面材料种类5.分格缝宽度、材料种类 | m2 | －　 | 12.00 | 7.30 | 0.40 | 13.80 | 5.58 | 25.28 |
|  | 12-1-3调 | 水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 | 10m2 | 0.1 | 12.00 | 7.30 | 0.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工料机汇总表** |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年农村户厕改造项目-土建（150个）--ps | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 0.4975 | 128.00 | 63.68 | 110.00 | 54.73 |  |  |
| 2 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 0.0740 | 138.00 | 10.21 | 120.00 | 8.88 |  |  |
| 3 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 0.3000 | 117.00 | 35.10 | 103.00 | 30.90 |  |  |
| 4 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 0.0385 | 760.00 | 29.26 | 480.00 | 18.48 |  |  |
| 5 | 34110003 | 水 | m3 | 0.0123 | 6.55 | 0.08 | 4.15 | 0.05 |  |  |
| 6 | 80010001 | 混合砂浆 M5.0 | m3 | 0.0150 | 395.90 | 5.94 | 294.21 | 4.41 |  |  |
| 7 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.0052 | 584.97 | 3.04 | 446.75 | 2.32 |  |  |
| 8 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 0.0077 | 539.97 | 4.16 | 399.05 | 3.07 |  |  |
| 9 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.0035 | 203.74 | 0.71 | 180.12 | 0.63 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 152.18 | － | 123.47 | － | 0.00 |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年农村户厕改造项目-土建（150个）--ps | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人工费 |  | 108.99 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |
|  | 　其中：(1) 夜间施工费（H1） |  | 25 |  |
|  | 　　　　(2) 二次搬运费（H2） |  | 25 |  |
|  | 　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3） |  | 25 |  |
|  | 　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4） |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | 2.8 | 3.35 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 | 2.8 | 0.76 |
|  | 　　　　企业管理费（A2） | A1×FL | 25.4 | 0.19 |
|  | 　　　　利润（A3） | A1×FL | 15 | 0.11 |
| 2 | 二次搬运 |  | 2.4 | 2.89 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 | 2.4 | 0.65 |
|  | 　　　　企业管理费（B2） | B1×FL | 25.4 | 0.17 |
|  | 　　　　利润（B3） | B1×FL | 15 | 0.1 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | 3.2 | 3.84 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 | 3.2 | 0.87 |
|  | 　　　　企业管理费（C2） | C1×FL | 25.4 | 0.22 |
|  | 　　　　利润（C3） | C1×FL | 15 | 0.13 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | 0.15 | 1.53 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 分部分项省价×F04×H4 | 0.15 | 0.15 |
|  | 　　　　企业管理费（D2） | D1×FL | 25.4 | 0.04 |
|  | 　　　　利润（D3） | D1×FL | 15 | 0.02 |
|  | 合计 |  |  | 11.61 |
|  | 　其中：人工费 | A1+B1+C1+D1 |  | 2.43 |
|  | 　　　　企业管理费 | A2+B2+C2+D2 |  | 0.62 |
|  | 　　　　利润 | A3+B3+C3+D3 |  | 0.36 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年农村户厕改造项目-土建（150个）--ps | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智慧工地单价措施 |  |  | 1009.13 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 1009.13 |
| 1 | 规费 |  |  | 70.03 |
| 1.1 | 　安全文明施工费 |  |  | 54.89 |
| 1.1.1 | 　其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 3.31 | 33.4 |
| 1.1.2 | 　　　　2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.56 | 5.65 |
| 1.1.3 | 　　　　3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.65 | 6.56 |
| 1.1.4 | 　　　　4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.92 | 9.28 |
| 1.2 | 　社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.4 | 14.13 |
| 1.3 | 　住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 |  |  |
| 1.4 | 　建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.1 | 1.01 |
| 1.5 | 　优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 3 | 32.37 |
|  | 合计 |  |  | 102.4 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **安装工程招标控制价汇总表** |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年农村户厕改造项目-安装（150个）--ps | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总名称 | 合计 |
| 金额（元） | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | 409.90 |  |
| 1.1 | 　A、机械设备安装工程 | 409.90 |  |
| 2 | 措施项目 | 15.21 |  |
| 2.1 | 　单价措施费 |  |  |
| 2.2 | 　总价措施费 | 15.21 |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 　暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 　专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 　特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 　计日工 |  |  |
| 3.5 | 　采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 　其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 　总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 　其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 31.93 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 6 | 税金 | 13.71 |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | 470.75 |  |
|  | 总计 | 70612.50 |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年农村户厕改造项目-安装（150个）--ps | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 031004006001 | 大便器1.材质：陶瓷蹲便器+地埋水桶2.规格、类型3.组装形式4.附件名称、数量 | 组 | 1 | 273.4 | 273.4 |  |
| 2 | 031001006001 | 塑料管1.安装部位：室内2.介质：污水3.材质、规格：塑料排水管UPVC2004.连接形式5.阻火圈设计要求6.压力试验及吹、洗设计要求7.警示带形式 | m | 3 | 39 | 117 |  |
| 3 | 031001006001 | 塑料管1.安装部位：室内2.介质：污水3.材质、规格：塑料排水管UPVC2004.连接形式5.阻火圈设计要求6.压力试验及吹、洗设计要求7.警示带形式 | m | 0.5 | 39 | 19.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | 409.9 |  |
| 合计 | 409.9 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **工程量清单综合单价分析表** |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年农村户厕改造项目-安装（150个）--ps | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | 综合单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 |
| 1 | 031004006001 | 大便器1.材质：陶瓷蹲便器+地埋水桶2.规格、类型3.组装形式4.附件名称、数量 | 组 | －　 | 58.44 | 157.03 |  | 67.21 | 57.93 | 273.4 |
|  | 10-6-36 | 蹲式大便器安装 脚踏开关 | 10套 | 0.1 | 58.44 | 39.56 |  |  |  |  |
|  | zc29\_0002 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 1.01 |  | 66.66 |  |  |  |  |
|  | zc29\_0004 | 地埋水桶 | 个 | 1.01 |  | 42.42 |  |  |  |  |
|  | zc29\_0005 | 防污器 DN32 | 个 | 1.01 |  | 1.79 |  |  |  |  |
|  | zc29\_0001 | 冲洗管 DN32 | 根 | 1.01 |  | 2.14 |  |  |  |  |
|  | zc29\_0003 | 大便器存水弯 DN100 | 个 | 1.01 |  | 4.46 |  |  |  |  |
| 2 | 031001006001 | 塑料管1.安装部位：室内2.介质：污水3.材质、规格：塑料排水管UPVC2004.连接形式5.阻火圈设计要求6.压力试验及吹、洗设计要求7.警示带形式 | m | －　 | 13.33 | 11.96 | 0.49 | 15.33 | 13.22 | 39 |
|  | 10-1-313调 | 给排水室外塑料排水管(粘接) 公称外径 200mm以内 | 10m | 0.1 | 13.33 | 0.54 | 0.49 |  |  |  |
|  | zc29\_0006 | 塑料排水管 | m | 0.993 |  | 11.42 |  |  |  |  |
| 3 | 031001006001 | 塑料管1.安装部位：室内2.介质：污水3.材质、规格：塑料排水管UPVC2004.连接形式5.阻火圈设计要求6.压力试验及吹、洗设计要求7.警示带形式 | m | －　 | 13.33 | 11.96 | 0.49 | 15.33 | 13.22 | 39 |
|  | 10-1-313调 | 给排水室外塑料排水管(粘接) 公称外径 200mm以内 | 10m | 0.1 | 13.33 | 0.54 | 0.49 |  |  |  |
|  | zc29\_0006 | 塑料排水管 | m | 0.993 |  | 11.42 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **分部分项工料机汇总表** |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年农村户厕改造项目-安装（150个）--ps | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 0.8759 | 138.00 | 120.87 | 120.00 | 105.11 |  |  |
| 2 | 03072301 | 大便器排水接头 | 个 | 1.0100 | 17.00 | 17.17 | 17.00 | 17.17 |  |  |
| 3 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 0.1500 | 0.50 | 0.08 | 0.50 | 0.08 |  |  |
| 4 | 03110179 | 铁砂布 | 张 | 0.0658 | 0.88 | 0.06 | 0.88 | 0.06 |  |  |
| 5 | 04030007 | 砂子 | m3 | 0.0090 | 150.00 | 1.35 | 150.00 | 1.35 |  |  |
| 6 | 04090017 | 石灰膏 | m3 | 0.0185 | 280.00 | 5.18 | 280.00 | 5.18 |  |  |
| 7 | 04130017 | 烧结粉煤灰砖 240×115×53 | 千块 | 0.0160 | 660.00 | 10.56 | 480.00 | 7.68 |  |  |
| 8 | 13350009 | 防水密封胶 | 支 | 0.5000 | 13.20 | 6.60 | 10.50 | 5.25 |  |  |
| 9 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 1.6000 | 0.50 | 0.80 | 0.21 | 0.34 |  |  |
| 10 | 14330041 | 丙酮 | kg | 0.0693 | 6.11 | 0.42 | 6.11 | 0.42 |  |  |
| 11 | 14410097 | 粘接剂 | kg | 0.0462 | 14.00 | 0.65 | 14.00 | 0.65 |  |  |
| 12 | 21150001 | 大便器胶皮碗(配喉箍) | 套 | 1.0500 | 1.25 | 1.31 | 1.25 | 1.31 |  |  |
| 13 | 34110003 | 水 | m3 | 0.1888 | 6.55 | 1.24 | 4.15 | 0.78 |  |  |
| 14 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 | 1.34 | 1.34 | 1.19 | 1.19 |  |  |
| 15 | 990401020 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0042 | 429.27 | 1.80 | 411.56 | 1.73 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 169.43 | － | 148.30 | － | 0.00 |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年农村户厕改造项目-安装（150个）--ps | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人工费 |  | 120.87 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |
|  | 　其中：(1) 夜间施工费（H1） |  | 50 |  |
|  | 　　　　(2) 二次搬运费（H2） |  | 40 |  |
|  | 　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3） |  | 40 |  |
|  | 　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4） |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | 2.66 | 4.61 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 | 2.66 | 1.61 |
|  | 　　　　企业管理费（A2） | A1×FL | 54.19 | 0.87 |
|  | 　　　　利润（A3） | A1×FL | 32 | 0.52 |
| 2 | 二次搬运 |  | 2.28 | 3.71 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 | 2.28 | 1.1 |
|  | 　　　　企业管理费（B2） | B1×FL | 54.19 | 0.6 |
|  | 　　　　利润（B3） | B1×FL | 32 | 0.35 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | 3.04 | 4.94 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 | 3.04 | 1.47 |
|  | 　　　　企业管理费（C2） | C1×FL | 54.19 | 0.8 |
|  | 　　　　利润（C3） | C1×FL | 32 | 0.47 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | 1.32 | 1.95 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 计费基础×F04×H4 | 1.32 | 0.4 |
|  | 　　　　企业管理费（D2） | D1×FL | 54.19 | 0.22 |
|  | 　　　　利润（D3） | D1×FL | 32 | 0.13 |
|  | 合计 |  |  | 15.21 |
|  | 　其中：人工费 | A1+B1+C1+D1 |  | 4.58 |
|  | 　　　　企业管理费 | A2+B2+C2+D2 |  | 2.49 |
|  | 　　　　利润 | A3+B3+C3+D3 |  | 1.47 |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年农村户厕改造项目-安装（150个）--ps | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智慧工地单价措施 |  |  | 425.11 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 425.11 |
| 1 | 规费 |  |  | 31.93 |
| 1.1 | 　安全文明施工费 |  |  | 25.55 |
| 1.1.1 | 　其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 3.31 | 14.07 |
| 1.1.2 | 　　　　2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.3 | 1.28 |
| 1.1.3 | 　　　　3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.6 | 2.55 |
| 1.1.4 | 　　　　4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.8 | 7.65 |
| 1.2 | 　社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.4 | 5.95 |
| 1.3 | 　住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 |  |  |
| 1.4 | 　建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.1 | 0.43 |
| 1.5 | 　优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 3 | 13.71 |
|  | 合计 |  |  | 45.64 |
|  |  |  |  |  |